000026.

## 1.4.4.4. Расчёт подачи для эквидистанты.

Подача, заданная в кадре, всегда относится к центру инструмента, поэтому при отработке прямоугольных участков контура подача края инструмента совпадает с подачей центра, а при отработке по дуге окружности отличается от неё. Это необходимо учитывать при отработке по дуге с внутренней стороны, особенно в том случае, если радиус круговой интерполяции соизмерим с радиусом инструмента.

Рис. 5.

Если считать технологическую подачу заданной, то в кадре нужно запрограммировать подачу:

Такой расчёт позволяет избежать поломки инструмента.

Если обработка ведётся с внешней стороны, то подача края инструмента будет меньше, чем подача центра.

Рис. 6.

Соответственно величина подачи:

Такой расчёт повышает производительность обработки.

Примечание:

Эти расчёты автоматически устройством УЧПУ не выполняются.