000050.

## 3.3. Смещение инструмента по длине.

Смещение инструмента по длине задаётся функциями G43, G44 следующим образом:

G43H_
G44H_

Функциями G43, G44 выбирается направление смещения, а функцией H указывается номер корректора.

Направление смещения
G43 смещение в направлении "+"
G44 смещение в направлении "-"

Вне зависимости от режима задания в абсолютных величинах или приращениях, величина смещения автоматически добавляется к координатным значениям конечной точки запрограммированного перемещения по G43 и отнимается по G44. Причём, эти операции производятся с учётом знака величины смещения.

Например, задание G44 с отрицательной величиной смещения эквивалентно заданию G43 с такой же величиной смещения, но имеющей положительный знак.

Функции G43, G44 являются модальными и действуют до тех пор, пока не будет запрограммирована другая G-функция этой же группы.

Для отмены смещения по длине нужно запрограммировать G49 или выбрать H00.

Примечания:

1. В случае изменения величины смещения путём изменения номера корректора старая величина смещения просто заменяется новой, и нельзя предполагать, что новая величина прибавляется к старой.

2. Для смещения инструмента по длине нельзя использовать функцию D.

3. Функция G43 устанавливается автоматически при включении питания УЧПУ.

Коррекция длины инструмента в данном УЧПУ возможна по любой из осей, причём величина смещения будет вводиться в зависимости от функции G17, G18, G19 по осям Z, Y, X соответственно.

Ввод и вывод коррекции на длину инструмента производится независимо от того задано в кадре с G43 (G44) перемещение по корректируемой оси или нет. Если перемещение не задано, то ввод коррекции производится на скорости ускоренного перемещения.