000032.

## 4.6.1.2. Индикация состояния системы.

Вид индикации по команде S показан на рисунке 22.

Данные, изображённые на экране, имеют технологический смысл и следующее содержание:

"Тек. кадр" - содержание выполняемого кадра.
"Сл. кадр" - содержание следующего кадра.
"Состояние" - действующие на данный момент: модальные G - функции, величина подачи, обороты (или код скорости) шпинделя, номер инструмента после выполнения функции Т, номера и величины действующих корректоров на радиус и длину инструмента, номер подпрограммы, если отработка идёт в подпрограмме, величины по технологическим адресам и R, Q.