000113.

## 7.5.1. Номер кадра.

Номер кадра программируется точно также, как и при традиционном программировании.

Особенностью макропрограммирования является то, что перед вычислительным кадром программирование N не обязательно, если этому кадру не будет передаваться управление программой оператором передачи управления.

Если же какому-либо, как технологическому, так и вычислительному кадру, будет передано управление, то программирование номера кадра является обязательным, в соответствии со следующим форматом:

NХХХХ

Где ХХХХ - номер кадра, всегда состоящий из четырёх цифр, первые три из которых могут быть ведущими нулями. Опускать ведущие нули при программировании запрещается, это приведёт к ошибке при передаче управления.

Пример:
N1X#24Y#25
Программирование правильное, но на этот кадр нельзя передать управление.
N0001X#24Y#25
Программирование правильное и в отношении передачи управления на этот кадр.

Таким образом, любой четырёхзначный номер может являться меткой, на которую можно передать управление программой.