000025.

## 4.4. Режим "Редактирование".

Режим "Редактирование" предназначен для изменения содержания управляющих программ и подпрограмм, а также вывода из памяти УЧПУ на перфоленту любой информации, представленной в кодах ISO.

Выход в данный режим происходит при нажатии клавиши после чего появляется индикация в командной строке и, если в памяти УЧПУ есть управляющая программа, индикация её первых тринадцати строк (Рис. 18).

Все возможности режима "Редактирования" обеспечиваются выполнением команд по отношению к курсору - горизонтальной черте, подчёркивающей символ.

Строки набора в этом режиме используются только для формирования сообщений оператору.

Команды набираются в командной строке и появляются после символа "*" (Рис. 19).

Все команды выполняются при нажатии исполнительной клавиши столько раз, сколько раз нажимается исполнительная клавиша.

Исключение представляют команды "N" и "B", которые для повторного выполнения нужно набрать ещё раз.

Набранные команды стираются автоматически при наборе следующей клавиши или нажатии клавиши "Спец".

Примечания:

1. При вставке информации автоматически происходит контроль длины кадра, которая не может быть более 128 символов и контроль переполнения памяти (32 КБайт). При нарушении этих условий выдаются соответствующие сообщения.

2. Режимные клавиши имеют смысл клавиш специальных символов макропрограммирования, как и при вводе УП.

3. Клавиша "Спец" стирает сообщения оператору.