000012.

## 4.3.1.4. Способ измерения и ввода величин корректоров на длину инструмента.

Приведённый ниже способ использует индикацию "Абс. положение", которая показывает положение рабочего органа станка в абсолютной системе координат.

Для работы с данными о положении координат станка предназначены команды, приведённые в Таблице 4.

Координата, индикация позиции которой была обнулена, отмечается символом "*".

Для измерения величин корректоров на длину инструмента необходимо определить на столе станка постоянную позицию, например, установить мерную плитку так, чтобы можно было подвести к ней инструмент координатой Z.

Далее производить действия в следующей последовательности:
1) установить в шпиндель станка эталонный инструмент;
2) операциями на пульте станка подвести торец эталонного инструмента к мерной плитке с допустимой точностью;
3) командой RZ обнулить индикацию позиции Z;
Ситуация на станке иллюстрируется Рис. 6.
4) отвести инструмент от плитки и заменить его на другой;
5) подвести инструмент к плитке (Рис. 7).
На индикации "Абс. положение" появится позиция Z1 по оси Z, фактически это разность между длиной инструмента и эталонного инструмента.
6) установить курсор на нужный номер корректора;
7) командой "+UZ" записать число из позиции Z в корректор, отмеченный курсором;
8) повторить ПП. 4, 5, 6, 7 для следующего инструмента.

После того, как все инструменты будут замерены, восстановить индикацию позиции Z командой "RZ".

Примечания:

1. Корректоры, полученные приведённым способом, предназначены для использования по функции G43. Если же нужны величины для функции G44, то запись величин нужно производить командой "-UZ".

2. Для измерения инструмента и ввода величины корректоров можно использовать команды, относящиеся к осям X и Y, если необходимо иметь коррекцию и вдоль этих осей (для станков с накладными головками).

3. Величина корректоров на радиус инструмента берётся равной (или чуть большей для первой детали) радиуса инструмента по режущим кромкам.

4. Эталонный инструмент - приспособление с оправкой для настройки корректоров на длину и рабочих систем координат.