000055.

## 3.5.1.2. Отработка введённой коррекции на радиус инструмента.

При работе УЧПУ с введённой коррекцией на радиус инструмента происходит смещение траектории центра инструмента на величину коррекции от запрограммированной траектории при линейной, круговой, линейно-круговой интерполяции и позиционировании.

В режиме коррекция на радиус инструмента не допускается программирование кадров без перемещения. Это может привести к перерезанию или недорезанию. Также не допускается переключение G17, G18, G19 без предварительной отмены G41, G42 функцией G40.

Смотри рисунки 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.