000027.

## 2. Подготовительная функция.

Содержание действия кода G определяется следующим за ним числовым значением.

Продолжительность действия G-функции определяется её типом. Существует два типа G-функций, показанные в таблице 5.

Пример: G01, G00 являются модальными кодами и поэтому
G01X_ в этих пределах эффективным является G01
Y_
Z_
G00Y_ действие G01 прекращается, эффективна функция G00

В Таблице 6 приводятся все группы и типы G-функций, возможных в данном УЧПУ.

Примечания:

1. Функции G01, G17, G40, G54, G80, G90 устанавливаются автоматически при включении питания УЧПУ.

2. G-функции группы 00 не являются модальными. Их действие распространяется только на тот кадр, в котором они запрограммированы.

3. В одном кадре можно запрограммировать несколько G-функций, если они из разных групп.

Если же запрограммировать несколько G-функций одной группы, то действовать будет только та, которая запрограммирована последней.

4. Коды модальных G-функций выводятся на индикацию "Состояние" в соответствии с номером группы.