000048.

## 3.1. Функции D и H.

Функции D и H служат для задания вида коррекции и величины смещения в соответствии с заданным номером корректора.

Функция D предназначена для задания величины смещения для коррекции по радиусу и используется функциями G40, G41, G42, G45, G46, G47, G48.

Функция H задаёт величину смещения для коррекции по длине и действует по функциям G43, G44, G49.

Программируется задание смещения, например по радиусу, так:

G41D34

Здесь запрограммирована величина смещения по радиусу, определяемая 34-м корректором.