000117.

## 7.5.2.3. Назначаемый оператор передачи управления.

Этот вид оператора передачи управления может использоваться и как условный, и как безусловный оператор передачи управления. Особенностью его является то, что номер кадра, которому нужно передать управление содержится в формальном параметре. Способ обращения к параметру может быть любым.

Номер кадра в параметр можно задать предварительно.

Программирование осуществляется следующим образом: (L)
где L является не номером, а формальным параметром, содержащим номер.
Пример:
#W+5_#(#W)
Величина формального параметра #W увеличивается на пять и происходит безусловная передача управления кадру с номером, находящимся в #W.
Пример:
&1001==0(##A)
Если величина системного параметра 1001 равна нулю, осуществляется передача управления кадру, номер которого содержится в формальном параметре, номер которого, в свою очередь, содержится в параметре #A. Номер кадра нужно, естественно, назначить предварительно.

Системные параметры для указания номеров кадров в данном случае использоваться не могут.