000057.

## 3.5.1.4. Изменение направления смещения в режиме коррекции.

В соответствии с комбинацией G41, G42 и знака величины смещения для коррекции инструмента по радиусу направление смещения определяется следующим образом, показанным в таблице 12.

В случае изменения направления смещения теряется смысл понятий "с наружной стороны" и "с внутренней стороны" и они являются общими во всех случаях.

В примерах, изображённых на рисунках 38, 39, величина смещения считается положительной.

Примечание:

Если запрограммировать G92 для установки координатной системы в режиме коррекции на радиус инструмента, то временно исчезнет смещение, но после этого будет автоматически восстановлено.