000018.

## 4.3.1.9. Ввод погрешностей.

Этот подрежим вызывается нажатием клавиш "F", "Пуск", при этом на экране появляется индикация (Рис. 14).

Перед работой в этом подрежиме необходимо ознакомиться с приложением 2 - методикой измерения и ввода величин коррекции люфта и накопленной погрешности для станков с УЧПУ 2С42-65.

Информация для ввода располагается следующим образом:
Первая страница - данные координаты X
Вторая страница - данные координаты Y
Третья страница - данные координаты Z
Четвёртая страница - данные 4-ой координаты
Пятая - сто пятидесятая - 1950 компенсаторов погрешностей.
Величины люфта, шага компенсации, компенсаторов вводятся в микронах в следующих пределах:
люфт - 0 - 255 мкм
шаг - 0 - 32767 мкм
компенсатор минус 128 - плюс 127 мкм.
величины баз задаются в пределах 1 - 1950.

Для ввода величин и управления курсором нужно пользоваться командами, описанными в П. 4.3.1.2.

При переходе курсора на пятую страницу на экране появляется индикация величин компенсаторов (Рис. 15). В этом случае можно пользоваться командой "N" для поиска номера компенсатора.