000046.

## 4.6.2.8. Отработка с отключением осей.

Команды "0X", "0Y", "0Z" задают отработку с "Отключением" осей X, Y, Z соответственно.

Отработка программы выполняется таким образом, как будто бы перемещения по "отключённой оси" вообще не запрограммированы. Поэтому устройство УЧПУ не меняет позицию "Отключённой" оси.

Это следует учитывать, так как "Отключение" осей, участвующих в интерполяции вызовет сообщение об ошибке программирования.

Этот подрежим позволяет, например, при отключении оси Z просмотреть траекторию перемещения инструмента в плоскости XY.