000019.

## 4.3.2. Подрежим ввода с перфоленты.

Этот подрежим вызывается нажатием клавиш "L", "Пуск" при выборе источника индикации. При этом на экране появляется таблица видов информации (Рис. 16).

Вид информации выбирается нажатием клавиши из таблицы и, затем клавиши "Пуск". При этом название вида информации переходит в командную строку, а на остальной части экрана нет никакой информации. В этом состоянии УЧПУ готово к приёму заданной информации с перфоленты.

Клавиша "Спец" возвращает индикацию к исходному состоянию.

Ввод начинается при последовательном нажатии клавиш "P", "Пуск" (команда Р) и заканчивается после считывания "%% ПС". При этом на экране выдаётся сообщение "Конец ввода".

Процесс считывания информации можно остановить, нажав клавишу "Стоп".

Для правильной работы нужно выполнить следующие операции:
- включить ФСУ, расположенное за панелью пульта;
- установить в ФСУ подготовленную ленту;
- включить электродвигатель движения ленты;
- включить электромагнит прижима ленты.

Примечания:

1. Выход из подрежима возможен после окончания ввода или останова клавишей "Стоп".

2. Не допускается произвольное манипулирование клавиатурой во время ввода.

3. При вводе происходит контроль по чётности каждого символа на перфоленте. Если количество отверстий нечётное, то происходит останов и выдаётся сообщение "Сбой". Считанный кадр при этом в память УЧПУ не вводится.