000042.

## 4.6.2.4. Отработка с блокировкой выдачи сигналов на станок.

Команда "BB" задаёт отработку программы в любых подрежимах без выдачи любых сигналов на станок, однако УЧПУ ведёт себя так, как будто бы станок работает, но при этом индикация положения осей не изменяется. При этом происходит останов отработки по М0, М1, технологическому останову с пульта станка.

Отработка продолжается при повторном пуске.

Данный подрежим предназначен для проверки правильности программы.