# Лаки и краски - что значат буквы в названии

1. Буквы русского алфавита, заглавные, обозначающие пленкообразующее вещество - его условное, сокращенное название, принятое в лакокрасочной промышленности.

Например:

- ПФ - краски пентафталевые
- ГФ - краски глифталевые
- МЛ - краски меламиноалкидные
- НЦ - краски нитроцеллюлозные
- КО - краски кремнийорганические
- ХВ - краски хлорвиниловые
- ПХВ - краски перхлорвиниловые
- КФ - краски канифольные
- МС - краски масляностирольные
- АК - краски акриловые
- ВА - краски винилацетатные
- МА - краски масляные
- БТ - краски битумные
- ЭП - краски эпоксидные
- КЧ - краски каучуковые
- МЧ - краски мочевинные
- ПЭ - краски полиэфирные
- НП - краски нефтеполимерные

Если перед указанными символами стоят заглавные буквы ВД - это означает, что краска воднодисперсионная, если ВЭ - водоэмульсионная.

2. Первая цифра, стоящая в марке краски за буквенным обозначением, обозначает область применения краски, эмали или лака.

0 - грунтовка
00 - шпаклевка
1 - атмосферостойкая для наружных работ
2 - для внутренних работ
3 и 4 - консервационные краски
5 и 6 - специальные эмали и краски по специальному перечню лакокрасочной промышленности
7 - химически стойкие
8 - термостойкие
9 - электроизоляционные

Далее идет более подробная характеристика, которая не особенно нужна потребителю, например, для материалов на олифе:

1 - натуральная олифа
2 - оксоль
3 - глифталевая
4 - пентафталевая
5 - композиционная.
В конце может стоять номер разработки, цифровые обозначения доходят до 4х знаков.

Из вышеперечисленного можно определить к примеру МА-15 - Масляная краска для наружных работ, на композиционной олифе.

вверх