# Пикалевский цемент

Цемент является так называемым «хлебом строительства», без него невозможно представить себе ни одну строительную работу. В России существует более 45 заводов, занимающихся производством цемента. Одним из самых популярных производителей цемента является ЗАО «Пикалевский цемент». Специализация завода - портландцемент различных марок. Портландцемент - это цемент, состоящий из дозированных смесей материалов, которые содержат углекислый кальций, кремнезем и оксид железа. По внешнему виду портландцемент представляет из себя серовато-зеленый порошок. Этапы приготовления портландцемента следующие: сырьевую смесь доводят до спекания при температуре 1450 C°. Полученный клинкер перемалывают с добавлением различный специальных добавок. Для получения пикалевского цемента в качестве добавок используют гипс и различные активные минеральные добавки. В качестве исходных материалов для получения клинкера используют четыре компонента: нефелиновый (белитовый) шлам, известняк, глину иксинского месторождения (иногда заменяют бокситом) и колчеданные огарки (отход сернокислотного производства). Нефелиновый (белитовый) шлам в производство поступает по трубопроводу из специального глиноземного цеха или же подвозится по железнодорожным путям. Известняк, применяемый для получения пикалевского цемента, добывают на Пикалевском месторождении. На производство он поступает в дробленом виде в думпкарах. По своим характеристикам он должен соответствовать требованиям ТУ 5732-066-00196368-2000. Глина или боксит должны содержать не менее 39% А2О3 и не более 19,5% SiO2. Регламентируются и размеры кусков - они не должны превышать 300 мм. Шлак используется доменный и электротермофосфорный гранулированный, соответствующий ГОСТу 3476.

В качестве минерализатора для обжига смеси из этих компонентов используют фосфогипс. Для производства цемента применяют мокрый способ, т. е. измельчение сырьевой смеси происходит в водной среде с получением шлама влажностью 30 - 50%.

Цемент выпускается по ГОСТу 10178. Исходя из области применения портландцемента, выделяют несколько его типов. Различия обусловлены наличием тех или иных активных минеральных добавок. Выделяют: цемент с минеральными добавками (в том числе быстротвердеющий); цемент бездобавочный с нормированным составом клинкера, а так же в отдельную группу выделяют бездобавочный цемент для производства асбестоцементных изделий.

Пикалевским цемент подразделяется на следующие виды и марки:

- ПЦ 400 - Д20 (т. е. портландцемент с минеральными добавками до 20% марки 400).
- ПЦ 400 - Д 20 Б (портландцемент быстротвердеющий марки 400).
- ПЦ 400-Д-5 (портландцемент с минеральными добавками до 5% марки 400).
- ПЦ 500 - Д-5 (портландцемент марки 500 с минеральными добавками до 5%).
- ПЦ 500 - Д ОН (портландцемент бездобавочный марки 500 с нормированным составом клинкера).
- портландцемент для производства асбестоцементных изделий по ТУ 5732-066-00196368-2000.

Все виды и марки портландцемента ЗАО "Пикалевский цемент" имеют свидетельства радиационного качества.

Портландцементы являются одним из самых популярных вяжущих материалов. Они незаменимы при изготовлении растворных и бетонных смесей, т. к. способны придать им дополнительную прочность.

вверх