# Советы по укладке керамогранита

Керамогранит применяется:

- Для облицовки навесных вентилируемых фасадов и фальшполов.
  В этом случае необходимы специальные подконструкции к которым крепятся керамогранитные плиты.
- Для внутренней и внешней облицовки полов и стен с помощью клеевых смесей.
  В данном случае в первую очередь необходимо подготовить основание, оно должно быть ровным, гладким, очищенным. Неровности полов необходимо выровнять с помощью специальных смесей.

Перед тем, как приступить к укладке керамогранита нужно, прежде всего, убедиться, что партия плитки одинакова по оттенку, калибру и достаточна по количеству. Перед укладкой возьмите несколько плит из разных коробок, разложите и проверьте их сочетаемость на площади 2-3 м2.

Керамический гранит - это материал, имеющий практически нулевое водопоглащение, поэтому крайне не рекомендуется укладывать его на цемент. При выборе клеевой смеси, убедитесь, что данная смесь подходит для укладки керамогранита. При укладке керамического гранита большого формата (более 40х40 см), клеевая смесь должна быть пригодна для крупноформатных плит. При укладке керамогранита в зонах интенсивного движения рекомендуется применять адгезионные смеси с очень высокими характеристиками сопротивления сжатию. При укладке керамогранита в зонах с резким перепадом температур лучше применять высокоупругие адгезионные материалы.

Рекомендуется укладывать керамогранит со швами в 2-6 мм, в зависимости от формата плитки (чем больше плитка, тем шире швы). Швы дают возможность соединяющим растворам свободно воздействовать, а также предотвращают смещение или растрескивание пола в результате сжатия, например из-за прогиба основания. Для затирки швов используйте подходящие к цвету плитки затирки, чтобы придать полу законченный и совершенный вид. При применении затирки следуйте инструкциям производителя и для начала протестируйте его на образце. Остатки затирки необходимо удалить до полного ее высыхания, в противном случае процесс очистки будет усложнен. После окончания работ на поверхности керамогранита могут оставаться невидимые с первого взгляда, но сильно загрязняющие его, следы извести, цемента и клея. Поэтому, рекомендуется удалить их с помощью очистителя на кислотной основе. Рекомендуется воздерживаться от хождения в помещении в течение трех-четырех дней после укладки плитки.

А Вы задавались вопросом, поддается ли керамический гранит сверлению? Да, керамогранит поддается сверлению так же, как и бетон, с помощью сверла или бура по бетону, перфоратора и большого терпения, разве что возможны выщебления гранитной крошки в начале сверления, если делать это слишком быстро. Для наиболее ровного отверстия нужно начинать сверление в водной среде и периодически подливать, очень медленно, осторожно и терпеливо. Нельзя допускать очень сильного давления на инструмент и перекосов дрели, т.к. если твердая крошка попадет под инструмент, то она может спровоцировать трещину и крупные выщеблены. При достаточном углублении возможно повысить обороты, но нельзя давить и допускать перекос инструмента. Нет смысла сверлить сначала маленькое отверстие, и расширять его в дальнейшем, исходя из личного опыта. Для того чтобы большое сверло легче позиционировало в нужном месте надо сделать небольшое углубление маленьким сверлом. Кстати, легче сделать круглое отверстие, чем прямоугольное или квадратное.

Укладка

1) Вначале надо начертить план помещения, вычислить его общую площадь, вычитая поверхности участков, не подлежащих отделке. Уложить на 1 м2 и определить, сколько потребуется плитки. Возьмите на 10% больше керамогранита, т.к. одна часть уйдет на компенсацию отхода, неизбежного в работе, а другая часть уйдет на «подрезку», участки около стен. Особенно, если плитка уложена ромбом, тогда, выкладываемая около стен, нарезается треугольниками.

2) Предварительно выравнивается поверхность, а сама укладка керамогранита производится на клей. Он равномерно по ней распределяется, чтобы не допустить образования пустот под плиткой. Если же под ней остался воздух, то тогда, даже самый качественный керамогранит дает трещину. В основном это относится к ступеням.

вверх