# Опять про это

Комплектация очистных сооружений и устройств индивидуальных систем канализации зависит от многих факторов: объема сточных вод и характера загрязнений, режима проживания (постоянный или временный), типа почвы, особенностей рельефа местности, уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта, требований местной администрации, финансовых возможностей и пожеланий пользователя и др.

Гениальное творение

Сеть трубопроводов и сантехнических приборов, собирающих и отводящих использованную воду и бытовые отходы внутри здания, называют внутридомовой или внутренней канализацией. От каждого прибора (мойки, ванны, унитаза и др.) стоки через отводной трубопровод направляются в горизонтальный поэтажный отвод, из него – в стояк, то есть вертикальный трубопровод. В подвальной части дома стояк, как правило, плавно переходит в горизонтальную трубу-выпуск, отводящую стоки из здания под землей (ниже глубины промерзания грунта). Далее нечистоты направляются по трубам либо в смотровой колодец, а из него в сеть наружной канализации, либо в септик местной системы очистки. Верхняя часть стояка выводится выше кровли дома и называется вытяжкой. Через нее удаляются в атмосферу газы из наружной канализации.

Вода из котлов, систем отопления и очистки воды тоже спускается в канализацию. Канализационная сеть чаще всего создается как безнапорная, самотечная (о напорных системах, являющихся пока своего рода экзотикой в загородном домостроении, мы расскажем ниже). Поэтому на всех горизонтальных участках системы предусматриваются небольшие, но строго контролируемые уклоны трубопроводов по ходу отведения стоков. Соединение труб в разветвленную сеть осуществляют с помощью особых элементов (тройников, отводов, крестовин и др.). Их называют фасонными элементами. Чтобы канализационные газы не попадали в помещение, каждый прибор присоединяют к отводам через особое устройство, работающее по принципу гидравлического затвора. Затвор – это по сути петлеобразная или U-образная трубка, наполовину заполненная водой. Вода и служит барьером на пути газов из отвода в комнату (в унитазах и трапах предусмотрены встроенные затворы).

Для создания трубопровода канализационной системы применяют стальные оцинкованные, чугунные, асбоцементные, пластмассовые и винипластовые трубы, а также поливинилхлоридные и керамические (последние чаще используют для систем производственной канализации).

Для прочистки бытовой канализации устанавливают так называемые ревизии. Если на стояке нет отступов, то ревизии располагают на нижнем и верхнем этажах дома, если же отступы есть, то и над ними. Расстояние между ревизиями (или прочистками) при диаметре труб 50 мм принимают от 8 до 12 метров. Ревизии должны быть доступны для обслуживания.

Долой из туалета!

А куда же, спрашивается, девать «продукты жизнедеятельности»? Простейший вариант индивидуальной канализации – выгребная яма (выгреб). Однако такой вариант локальной канализации не всегда возможен, но всегда хлопотен и малогигиеничен. Поэтому, чтобы впредь забот было поменьше, лучше потратиться и установить на участке индивидуальные очистные сооружения. В принципе, можно создать систему и более высокого уровня, обслуживающую несколько домов или целый коттеджный поселок. Спроектированная и построенная специалистами, которым впоследствии можно доверить профилактические осмотры и ремонт сети, такая канализация будет создавать меньше сложностей: согласитесь, что поддерживать в надлежащем состоянии канализационную систему одного дома проблематично и не всегда получается эффективно. Да и строительство системы в складчину обойдется дешевле для каждой семьи.

Дом для добрых бактерий

Основным элементом любой системы автономной канализации является септик – подземный отстойник для механической очистки сточных вод с анаэробным сбраживанием осадка. В нем разлагается большая часть органических загрязнений, содержащихся в сточной воде. Ил, образовавшийся в процессе анаэробного сбраживания, оседает на дне септика. Таким образом, устройство выполняет сразу две функции: анаэробного реактора и отстойника. Поступающие в септик отходы, содержащие фекальные и органические загрязнения, в результате брожения постепенно разлагаются с образованием растворимых веществ, газов и нерастворимых частиц. Естественный процесс можно значительно ускорить применением биоактиваторов – препаратов, состоящих из нетоксичной смеси живых микроорганизмов и особых ферментов, в несколько раз ускоряющих разложение хозяйственно-бытовых стоков.

Септики бывают полимерными, металлическими и бетонными. Полимерные септики наиболее дешевые, легкие и простые в установке. Обычно их изготавливают в виде цилиндрических или бочкообразных резервуаров с люком. Полимерные септики не требуют защиты от коррозии, но при этом не исключена вероятность повреждения полимерной оболочки, например крысами. Кроме того, пустой септик весит очень мало и в случае подъема уровня грунтовых вод может быть попросту выдавлен на поверхность.

Металлические септики имеют вид баков (кессонов), они прочны, просты в монтаже, однако значительно тяжелее полимерных, поэтому для их установки требуется кран. Основной их недостаток – подверженность коррозии как снаружи, так и внутри. Даже с помощью разных защитных покрытий железный бак не удастся надолго уберечь от ржавчины. При этом септик из «нержавейки» в полтора раза дороже, чем из обычной стали.

Бетонный септик способен противостоять давлению грунтовых вод и совершенно не боится коррозии. С виду это монолитный колодец-стакан. Недостатки такого резервуара – большой вес и гигроскопичность. При использовании бетонного септика в обводненных грунтах необходимо убедиться в качественной гидроизоляции корпуса.

Поскольку септики, как правило, заглублены в грунт, а распределительные трубы фильтрующих полей и траншей расположены обычно выше септика, то для подачи стоков из септика на поле или в траншею нужен перекачивающий насос.

Вообще при устройстве автономной канализационной сети приходится использовать разные типы насосов. Так, существуют специальные модели для сброса очищенных вод в отдаленный водоем. А к примеру, погружные центробежные электронасосы служат для аварийной откачки сточных вод из канализационных колодцев, подвалов, сборников и т. п., а также для работы в специально приспособленных канализационных колодцах, включенных в малые системы канализации.

Весьма удобны в пользовании насосы-измельчители, подключаемые непосредственно к унитазу. Они представляют собой небольшую коробку, которая монтируется за пьедесталом унитаза, и практически не видна. Откачивание происходит автоматически при спуске воды в унитазе. Нечистоты попадают в насос, измельчаются, после чего они транспортируются под давлением до канализационного стояка или септической ямы. В зависимости от модели, к насосам этой группы можно подключить либо только унитаз либо унитаз, раковину, биде и душевую кабину. Измельчающий механизм всех насосов легко справляется с фекалиями и туалетной бумагой, но не предназначен для более твердых отходов.

Под напором

Как мы и обещали, несколько слов о так называемых системах напорной канализации (в этом случае отдельные коттеджи или поселковая сеть в целом подключаются по напорным водопроводам к ближайшим очистным сооружениям).

В системах напорной канализации основным узлом являются уже не очистные сооружения, требующие больших накладных затрат на их квалифицированное обслуживание, а одна или несколько канализационных насосных станций. Насосная станция представляет собой единый комплекс, состоящий из коррозионно-стойкой и долговечной накопительной емкости из полимерного материала, насосов, трубопроводов и автоматической станции управления. Промывка канализации средствами всего одной насосной станции может обеспечить отвод сточных вод как отдельного коттеджа, так и целого микрорайона в несколько тысяч жителей.

Обычно насосная станция оборудуется насосами с ротором-измельчителем либо незасоряемыми насосами со свободно-вихревыми рабочими колесами. В насосах с ротором-измельчителем твердые и волокнистые включения засасываются в корпус за счет разрежения, создаваемого рабочим колесом. Вращающийся ротор-измельчитель обеспечивает дробление и измельчение любого мусора (тряпок, пакетов, пищевых отходов и т. п.), способного вызвать канализационный засор при контакте с режущими кромками неподвижного диска. Детали рабочего механизма подобного насоса чаще всего изготовлены из специальной закаленной стали.

Полностью проект домашней канализации целесообразно заказывать в компетентной организации, которая разработает схему и компоновку оборудования, исходя из местных условий. Фирма, выступающая подрядчиком по проектированию и монтажу канализационной системы, должна иметь соответствующие лицензии на такие работы. В любом случае перед началом возведения системы необходимо согласовать с СЭС место сброса очищенных сточных вод.

вверх