# План участка, сада. Моделирование сада

С чего начать

Не пытайтесь начать делайте какую-либо созидательную работу или планировку, пока не сделали общий план участка. Иначе можно допустить ошибки, которые нельзя потом исправить. Спилив большое дерево, которое, как выяснилось позже, могло бы эффективно маскировать удаленный газометр - один из примеров тому.

Если вы переселяетесь в новый дом без сада и ищете идеи для планировки - во-первых посмотрите на некоторые ландшафтные особенности, такие как имеющееся дерево, вал или холм почвы, скала, и начинайте планировку с одной из них. Если такой точки нет, решите где доминирующее дерево могло бы иметь эстетическую или практическую ценность - закрывать некрасивый вид, давать тень или укрывать от посторонних взглядов зону отдыха; либо обрамлять один край дома - даже если это только дерево или куст - и если вы в восторге, в этом месте вы и хотели бы видеть его - то это и будет служить по крайней мере стартовой точкой.

Встаньте спиной к вашему дому и сделайте первую оценку из этой точки. Это, в конце концов, наиболее часто находящийся в поле зрения вид. Есть ли там какие нибудь запоминающиеся особенности? И какие вещи должны быть скрыты?

Все сады имеют определенные природные активы. Либо это интересные архитектурные особенности, либо это прекрасное дерево или даже прекрасный вид на реку или холм. Отметьте это в вашем плане для включения в проект.

Неизбежно, однако, есть некоторые вещи, которые лучше скрыть: непривлекательные надворные постройки, водосточные трубы по бокам дома, веревки для белья, сараи соседей - или в особых случаях, их сады полностью. Вьющиеся растения и кусты могут сделать волшебные преобразования. Для более быстрого результата предусмотрите ограду из грубообработанных материалов.

План

Самый легкий способ начать планировку вашего сада состоит в том, чтобы начертить план участка. Не требуется особое умение или знания ландшафтного архитектора, просто надо быть аккуратным, как это возможно. Если вы используете большой лист миллиметровки вы можете соотнести один маленький квадратик (один сантиметр) на бумаге одному квадратному метру участка. Когда измеряется расстояние между двумя точками, должен быть один уровень, без уклона.

Для плана возмите лист миллиметровой бумаги. На нем начертите:

- точные границы участка
- расположение дома (если уже построен)
- подвод воды, газа и электричества, канализационные трубы, воздушные провода
- особенности рельефа участка (наличие уклона, ям, оврагов, водоемов, холмов)
- отметьте южную (солнечную) сторону, как участок освещается в течение дня
- отметьте направление господствующих ветров
- существующие тропинки, ворота, замощеные области, деревья и кусты
- особенности соседних участков, рельефа вокруг участка, удаленные виды

  Отметьте место дома на плане, и расположите воду и канализационные трубы и подземные сервисные линии. Расположение воздушных проводов должно также долно быть проверено. Закончив эти подготовительные чертежи отметьте любые существующие тропинки, ворота, замощеные области, деревья и кусты. Теперь план отражает все существенные детали, существующие на участке и обеспечивают вас основой для нового проекта.

  Не чертите ваши дизайн-идеи на этом листе бумаги. Вместо этого, возмите большой лист кальки и положите его сверху плана. Это даст вам возможность изобразить различные ваши идеи и попробовать различные концепции. Либо сделайте копии вашего плана.

  Главные конструкции, как заборы, перголы или беседки должны быть начерчены в этой стадии. Так же как и пруды, водопады и ручьи. Это также применяется к плавательным бассейнам, которые будут фокальными точками (местами, откуда открывается наилучший вид) в саду.

  Есть одно разумное исключение для детального плана - это скалисто-каменистая зона, которая создана природой или когда естественные россыпи камней используется для создания эффекта сада камней. Хотя и здесь желателен некоторый общий план, тем не менее трудно подготовить детальный чертеж, где размещен каждый камень и обоснованное расположение следующего за ним; и поэтому в дейсвительности сад получается несколько отличным от того, что первоначально было на бумаге.

  Моделирование сада

  Характер сада зависит от стиля, лежащего в его основе. Изогнутые садовые дорожки и клумбы - все помогает создать этот стиль.

  Есть некоторые важные пункты, которые надо рассмотреть при проектировании этой части сада. Ваш план сада будет показывать все как бы с высоты птичьего полета, но вы должны также представлять вид сада на уровне глаз. Часто изгогнутые кривые, сделанные на плане будут выглядеть слишком чрезмерными, когда смотрят на уровне глаз и следует сделать поворот более плавным. Кривые должны всегда течь плавно изменяя направление не выглядеть, слишком очевидными. Два важных правила дизайна при проектировании дорожек - линии, которые расходятся, они как-бы убегают от глаз, уменьшает ощущение расстояния, в то время как линии, которые сходятся, делают дорожки визуально длиннее.

  Практический метод преодоления этого состоит в том, что, когда вы имеете базисный план на бумаге, положите по границам дорожек и клумб на участке длиную веревку или шланг для полива. Тогда вы сможете посмотреть, прочувствовать и оценить дорожку или клумбу сада с различных точек участка.

  Большие сады могут быть предназначены для продолжительных прогулок, с извилистыми дорожками и клумбами в саду. Это приглашает вас гулять в саду по дорожкам, ведущими к интересным точкам или красивым видам. Наоборот маленькие сады не нуждаются, чтобы в них так много гуляли, а должны пытаться удержаться глаз внутри сада.

  Пока не размещайте на плане растения, поскольку наиболее важно получить начальный дизайн и чувство сада с его дорожками, ступенями и оградами. Растения выбираются в последнюю очередь.

вверх