# Интеллектуальное здание. Понятия и принципы

Понятие "интеллектуальное здание" было сформулировано Институтом интеллектуального здания в Вашингтоне в 70-е годы прошлого века: "Здание обеспечивающее продуктивное и эффективное использование рабочего пространства..."

Стоит разделять понятия "интеллектуальное здание" и "системы жизнеобеспечения". Отдельные системы обладают лишь необходимыми интерфейсами управления и контроля. Концепция “Системы интеллектуального управления зданием” предполагает новый подход в организации жизнеобеспечения здания, при котором за счет комплекса программно-аппаратных средств значительно возрастает эффективность функционирования и надежность управления всех систем эксплуатации и исполнительных устройств здания.

Основной особенностью интеллектуального здания является объединение отдельных подсистем различных производителей в единый управляемый комплекс.

Под "интеллектуальным зданием" неверно понимать прямой перевод с английского как "мыслящее здание". Корректный перевод термина intelligent building означает систему, которая должна уметь распознавать конкретные ситуации, происходящие в здании, и соответствующим образом на них реагировать: одна из систем может управлять поведением других по заранее выработанным алгоритмам. Английское слово intelligent, буквально означающее "разумный", "понятливый", в сочетании со словом building использовано в значении "гибкий, приспосабливаемый".

"Интеллектуальное здание" в первоначальном смысле означает "здание, готовое к изменениям" или "приспосабливаемое (гибкое) здание", инженерные системы которого способны обеспечить адаптацию к возможным изменениям в будущем.

Здание проектируют таким образом, чтобы все системы его управления могли интегрироваться друг с другом с минимальными затратами, а их обслуживание было бы организовано оптимальным образом. Проект обязательно предполагает возможность наращивать и видоизменять конфигурации инсталлированных систем.

Со временем здания обретут "искусственный интеллект". Тогда с полным основанием можно будет называть их интеллектуальными. Системы смогут отслеживать работу и состояние всей "начинки" здания, включая ограждающие конструкции, и самостоятельно принимать решения в изменяющихся обстоятельствах.

## Умные дома не торопятся в Россию

Полагают, что первое здание было снабжено "интеллектом" в 1986 году компаниями AT&T и Honeywell, которые тогда стремились найти новые области сбыта для своей кабельной продукции и автоматических устройств.

По оценкам экспертов, в настоящее время более 20% рынка систем управления для интеллектуальных зданий занимают Япония и еще несколько азиатских государств, не многим более четверти приходится на Северную Америку и более 40% – на европейские страны.

По данным аналитиков ARC Advisory Group, оборот мирового рынка аппаратных и программных систем и услуг автоматизации зданий (building automation system, BAS) к 2006 году достигнет 14,5 млрд долларов.

Особенность, характерная для Европы и России: интеллектом чаще наполняют офисные здания, нежели элитное жилье. Тем не менее с каждым годом все больше людей интересуются вопросом в частном порядке.

Мнения экспертов по поводу прогнозов развития рынка "интеллектуальных зданий" разделились. Одни считают, что в секторе элитного жилья бурный рост будет наблюдаться в части индивидуальных интеллектуальных систем для квартир и коттеджей. В таком случае рост потребления интеллектуальных систем не будет превышать темпов роста строительства элитного жилья (в среднем 40% в год).

Другие специалисты уверены, что в многоквартирных элитных домах застройщики будут все больше стремиться к включению в проект комплексных систем "интеллектуального здания", обеспечивающих интеграцию систем жизнеобеспечения, безопасности и телекоммуникаций. А на долю владельцев квартир останутся лишь расходы по "разводке" кабельных систем в квартире и установке "мультирумных" аудио-видеосистем вместе с индивидуальными системами управления освещением, климатом. В этом случае рост продаж систем "интеллектуального здания" в секторе элитного жилья может достичь 80% и более.

Недавний прогноз свидетельствует, что потенциальный спрос на системы "интеллектуального здания" в секторе элитного жилья в Москве составляет 140 млн долларов. Однако сегодня он не превышает 7 млн долларов. Лишь в небольшой части домов в проект закладываются системы, предназначенные сразу для всех жильцов. Основная часть расходов производится жильцами индивидуально, после приобретения квартиры. Это сдерживает рост одного из самых привлекательных сегментов рынка сбыта для поставщиков систем "интеллектуального здания".

Рынок "интеллектуальных зданий" находится в прямой зависимости от строительного рынка: чем больше зданий будет подвергаться реконструкции, строиться новых, тем выше будет спрос на "интеллектуальные здания". Через пять-семь лет эксплуатации таких зданий их владельцам можно будет подсчитывать прибыль, а это даст рынку новый виток роста.

## Вопрос стоимости

Проект "интеллектуального здания" может стоить от 5-7 до 50-100 долларов за м2: это зависит от количества устанавливаемых систем. Стоимость оборудования обойдется заказчику от 25 до 250 долларов за м2. В частном жилье стоимость оборудования будет значительно выше за счет отношения количества систем и оборудования к площади самого здания, так как все необходимо "вписать" в небольшую площадь. Инсталляция, которая состоит из монтажных и пусконаладочных работ, обходится в среднем от 20 до 30% от стоимости оборудования.

Встречаются и более дорогие предложения, но в этих случаях заказчику придется заплатить за имя производителя и/или инсталлятора.

Иногда стоимость "интеллектуального здания" превышает стоимость обычного в два раза. Если проект и инсталляция систем выполнены качественно, то на начальных этапах строительства увеличение стоимости составит 20-30%.

В процессе эксплуатации "интеллектуального здания" из года в год экономия эксплуатационных расходов может достигать 70% бюджета аналогичного необорудованного здания. Важно, чтобы затраты на систему были адекватны самому объекту.

За счет того, что системы в здании работают согласованно, появляются возможности сценарного поведения здания, экономии электро-, газо-, водоресурсов. Следовательно, уменьшается число сотрудников обслуживающего персонала и расходов на их содержание.

Экономия материальных и людских ресурсов, повышение уровня управляемости объекта, уменьшение негативного влияния человеческого фактора с выгодных позиций характеризуют "интеллектуальные здания".

## Приступая к проектированию…

Необходимо, чтобы у заказчика и подрядчика было сформировано единое понимание того, какие системы и подсистемы будут установлены. Очень хорошо, если к тому времени готовы проекты систем отопления, вентиляции, существует принципиальная электрическая схема объекта. В этом случае компания-интегратор "интеллектуального здания" с большей точностью сможет следовать пожеланиям заказчика, которые уже выражены в проектах, и совместная работа принесет больший положительный эффект.

Далее делается выбор слаботочных систем, которые будут установлены в здании: противопожарная сигнализация, системы видеонаблюдения, контроля доступа, аудио- и видео-компоненты (их применение чаще характерно для жилых зданий), автоматика жизнеобеспечения (управление светом, вентиляцией и кондиционированием, водоснабжением и отоплением, шторами и пр.), затем осуществляется подбор оборудования и в дальнейшем – проектирование.

Когда известно оборудование, спроектирована проводная часть, интегратор, генподрядчик и заказчик совместно продумывают сценарий работы интеллектуальной системы, ее взаимодействие с пользователем – как отреагирует система на нажатие тех или иных клавиш.

Интеграционные функции оборудования не должны оказывать влияния на саму систему, каждый ее элемент должен обладать локальной логикой. На деле искусственному интеллекту отводится роль производить мониторинг и управлять параметрами системы на расстоянии в ручном или программируемом автоматическом режиме.

В случае сбоя программного обеспечения или отказа датчиков всегда должна оставаться возможность перехода на автономное управление каждым элементом системы.

Еще одна важная деталь – оборудование всех групп интеллектуальной системы должно соответствовать стандартам, принятым на территории размещения. Это важно, причем как в практическом, так и в юридическом аспектах. Сертифицированное оборудование отличается большей надежностью и эффективностью, повышает стоимостную оценку объекта, на котором оно установлено. В юридическом аспекте, используя несертифицированное оборудование, например в системе пожарной или охранной сигнализации, невозможно предъявить претензии в случае возникновения ЧП ни страховщикам, ни охранной компании, поскольку законы обязывают их работать только в случаях использования сертифицированного оборудования. Также будет сложно найти и сервисную структуру для эксклюзивной интеллектуальной системы, а если таковая найдется, стоимость сервиса будет высока.

## Выбор интегратора / инсталлятора

Все зависит от цели, определенной заказчиком. Если заказчик отдает предпочтения какому-то конкретному производителю, он скорее всего обратится к компании-интегратору, которая одновременно является его дистрибьютором. Если перед заказчиком стоит задача оптимизировать затраты и при этом получить качественную и функциональную систему "интеллектуального здания", его выбор концентрируется на независимой компании-интеграторе, не обремененной продвижением конкретного брэнда.

Как правило, обращения заказчика одновременно адресованы нескольким компаниям-интеграторам. Таким образом, организуется своеобразный мини-тендер. Из поступивших предложений заказчик выбирает оптимальное.

Поскольку рынок "интеллектуальных зданий" молод, компания-интегратор часто выполняет функции инсталлятора оборудования. Иногда выбор интегратора осуществляется по рекомендации генерального подрядчика строительства. Цивилизованные тендеры – их организуют крупные компании, в которых участие интеграторов интеллектуальных систем оплачивается, – проводятся редко.

## Техническое задание

Какие системы и подсистемы будут установлены на объекте, как они будут работать, каков будет алгоритм управления ими – на эти и еще десятки других вопросов дает ответ техническое задание или задание на проектирование. Этот многостраничный документ – основа всего проекта: если что-то отсутствует в техническом задании, значит, отсутствует в проекте. Изменить проект можно, лишь изменив техническое задание.

Задание на проектирование рождается в соавторстве заказчика и интегратора. Один из ключевых моментов – четко сформулированное назначение системного комплекса "интеллектуального здания":

"… Назначение Комплекса:

- дистанционный контроль / управление работой оборудования инженерных систем;
- построение единой среды обмена данными систем контроля и управления;
- получение оперативной информации о состоянии и параметрах оборудования инженерных систем;
- организация автоматизированного технического учета энергоресурсов;
- обеспечение оперативного взаимодействия эксплуатационных служб, планирование - проведения профилактических и ремонтных работ инженерных систем;
- повышение надежности, безопасности, и качества функционирования оборудования инженерных систем;
- регистрация и создание архива технологических процессов инженерных систем и действий эксплуатационных служб;
- сокращение эксплуатационных затрат;
- снижение общего количества оборудования за счет унификации и повышения полноты - использования функциональных возможностей оборудования одновременно в разных подсистемах…".

Со стороны заказчика обязательным является предоставление "исходных данных для проектирования":

- поэтажные планы с экспликацией помещений;
- рабочие проекты инженерных систем, выполненные разработчиками смежных разделов и подлежащие автоматизации: отопление, холодное и горячее водоснабжение, вентиляция и кондиционирование, канализация, центральный тепловой пункт, индивидуальный тепловой пункт, электрооборудование и электроосвещение с пояснительными записками и характеристиками оборудования;
- исходные данные по внеплощадочным и внутриплощадочным инженерным сетям.

В задании обязательно должны присутствовать все инженерные системы, подлежащие разработке и внедрению в рамках создаваемого проекта "интеллектуального здания". Например:

- автоматическая пожарная сигнализация;
- автоматическое пожаротушение;
- системы охранной сигнализации, охранного видеонаблюдения, управления и контроля доступа;
- системы связи и телекоммуникаций.

Также в техническое задание необходимо включить краткое описание комплекса автоматизации и диспетчеризации систем здания, который должен обеспечить автоматическое управление, регулирование, необходимые блокировки, защиты от аварийных режимов, индикацию сигналов тревоги и нарушения режимов регулирования, оптимизацию работы инженерного оборудования, экономию энергоресурсов, централизованный автоматический контроль и учет расходов:

## "Автоматизации и диспетчерезации подлежат следующие системы:

Механические системы - холодоснабжение;

- общеобменная вентиляция;
- кондиционирование;
- подпор воздуха и противодымная вентиляция;
- холодное водоснабжение;
- горячее водоснабжение;
- бытовая канализация;
- противопожарный водопровод;
- центральный и индивидуальные тепловые пункты;
- отопление.

Электрические системы - распределительная электросеть до этажных распределительных щитов;

- рабочее освещение подъездов, лестничных клеток;
- аварийное освещение подъездов, лестничных клеток;
- эвакуационное освещение;
- наружное освещение.

Системы безопасности

- автоматическая пожарная сигнализация;
- голосовое оповещение о пожаре;
- автоматическое пожаротушение;
- охранная сигнализация;
- охранное видеонаблюдение;
- контроль доступа.

Диспетчеризация лифтов

- аварийный спуск на 1-й этаж.

Системы связи и телевидения

- телефонная связь;
- радиотрансляция;
- спутниковый телеприем;
- часофикация;
- локальная вычислительная сеть;
- высокоскоростной выход в Internet.

Системы учета и управление потреблением следующих ресурсов:

- электроэнергии (на вводе, общедомовые расходы и по потребителям );
- холодной воды (на вводах, общедомовые расходы и по потребителям);
- горячей воды (общедомовые расходы и по потребителям );
- отопление (раздельно жилье и коммерческие площади);
- холодоснабжение (по потребителям)".

В разряде "общие требования" определяется, каким стандартам и какому техническому уровню должны соответствовать проектируемые и модернизируемые инженерные системы и применяемое для этого оборудование. Подробное описание структуры и функций системного комплекса с перечислением технических требований к каждой системе отдельно и всему комплексу в целом так же является обязательным в рамках технического задания.

Идеология комплекса систем автоматизации и диспетчеризации должна предусматривать создание изначально технического задела, позволяющего поэтапно наращивать возможности систем, начиная с первого этапа, предусматривающего минимальный набор средств, обеспечивающих эксплуатацию зданий в современных условиях с постепенным усложнением задач.

## Интерфейс пользователя

Простым или сложным будет пользование системами "интеллектуального здания" для заказчика и обслуживающего персонала, безусловно, определяет интерфейс пользователя. Рассмотрим в качестве примера описание интерфейса пользователя объекта "VIP-зона первого лица", автором-разработчиком которого является компания-интегратор "Специальные решения и системы".

## "КОМФОРТНЫЙ ДОМ"®

Для входа в систему необходимо зарегистрироваться – ввести имя и пароль, известные системе. Ввод осуществляется с помощью экранной или реальной клавиатуры.

Рис. 1. Вход в систему.

После регистрации появляется основной экран системы (план объекта с размещенным на нем оборудованием и элементы интерфейса управления системой (рис. 2).

Рис. 2. Основной экран системы

Экран разделен на несколько сегментов: область меню - вверху, рабочая область и область навигации - центр, области макрокоманд управления и сообщений - справа.

В области меню расположены командные кнопки: кнопка перехода в главное меню, кнопки-фильтры отображения объектов на плане, кнопки навигации по меню.

В рабочей области представлены иерархические планы объекта с размещенным оборудованием, панель навигации между несколькими этажами (кнопки "домой", "назад", "вперед", "вверх").

В области макрокоманд управления содержатся кнопки, отвечающие за настройку отдельных подсистем, а также макрокоманды для сценарного управления.

В области сообщений в виде конвертов накапливаются сообщения о событиях в системе, которые можно просмотреть и предпринять ответные действия.

Перемещение по плану объекта осуществляется с помощью манипулятора "мышь". Объект представлен главным планом и несколькими связанными между собой планами отдельных помещений. Для перехода из основного плана к частному, достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши в районе этого помещения. На плане помещения значками представлено установленное оборудование и значки переходов между планами в виде стрелок.

Рис. 3. План помещения

Состояние объекта можно определить визуально по его значку: бесцветный - объект выключен. Неисправность оборудования отображается значком, например, в виде креста в красном круге на основном значке оборудования ().

Для каждого из объектов, размещенных на плане, доступно контекстное диалоговое окно, с помощью которого можно управлять работой соответствующего объекта, например, включить/выключить, изменить некоторые параметры работы (уровень освещения для лампы (рис. 4), постановка или снятие с охраны для телекамеры и так далее). Каждое окно содержит название объекта в системе, его описание и местоположение, а также элементы управления работой объекта. Имеются кнопки включения/выключения и закрывающая кнопка.

Рис. 4. Диалог управления источником света

Рис. 5. Диалоговое окно настройки кондиционера

Рис. 6. Диалоговое окно управления плазменной панелью

Датчик влажности и датчик температуры не имеют элементов управления, их диалоговые окна являются информационными, сообщая пользователю системы текущую температуру (рис. 7) и влажность (рис. 8).

Рис. 7. Информационное окно датчика температуры

Рис. 8. Информационное окно датчика влажности

Рис. 9. Панель управления датчиком протечки.

В области макрокоманд (рис. 10) управления представлены команды управления отдельными подсистемами и макрокоманды. Они могут быть глобальными (действовать во всей системе, например, "Я пришел", "Я ушел", "Поставить на охрану", "Снять с охраны") или локальными (действовать в отдельной области, например, "Мультирум"). Там же расположены кнопки навигации по макрокомандам.

Рис. 10. Доступные команды

Команда "Мультирум" вызывает панель управления аудио- и видеооборудованием (рис. 11). На панели в левой части представлены приемники аудио- и видеосигналов, которые коммутируются с источниками, представленными в правой части. Для коммутации приемника с источником сначала мышью выбирается приемник, затем – источник сигнала. Кнопка "Принять" позволяет подтвердить выбор.

Рис. 11. Мультирум

В области сообщений в виде конвертов представлены события, произошедшие в системе. В верхней части расположен счетчик событий, показывающий число отображаемых событий и их общее количество. Важность сообщений можно определить по цвету конверта. Красные конверты представляют тревожные события, желтые и белые – события меньшей важности. Вывод сообщений фильтруется согласно заданным при внедрении системы правилам, например, выводятся только тревожные сообщения. Все сообщения независимо от настроек фильтров записываются в журнал событий, доступ к которому обеспечивается через главное меню или кнопку "Журнал". Щелчок левой кнопкой мыши по конверту открывает диалоговое окно, в котором представлены местоположение, дата, время и описание события с возможными вариантами ответных действий.

Команда "Журнал" вызывает окно просмотра событий в системе. В окне представлен список всех зарегистрированных в системе событий с указанием времени события, его источника, описания события, а также ответных действий пользователя.

Команда "Смена пользователя" позволяет выйти из системы и зарегистрироваться под другим именем (рис. 1).

вверх