# Сооружения очистки бытовых стоков

Устройство канализации в загородном доме имеет столь же большое значение, как и вода, электричество, отопление. Коттеджное строительство развивается бурными темпами. Кухня с раковиной и посудомоечной машиной, ванная комната с душем, унитазом, биде и стиральной машиной в загородном доме уже давно не являются роскошью. Однако, решив проблему водоснабжения своего дома, Вы неминуемо встаете перед другой проблемой - куда девать сточные воды? И если у Вас нет под боком централизованной канализационной сети, Вы вынуждены так или иначе самостоятельно решать проблему утилизации стоков.

До недавнего времени основным способом решения проблемы была выгребная яма или система колодцев. Оба варианта весьма не эстетичны, не удобны, при сравнительно небольших капитальных затратах дороги в эксплуатации и, что важнее, представляют опасность для окружающей среды. Сброс в почву неочищенных сточных вод, содержащих биологические и органические загрязнения, создает угрозу санитарному и экологическому состоянию окружающей среды, частью которой, в конечном счете, и является сам домовладелец вместе со своей семьей.

Вот почему в наши дни особую актуальность приобретают индивидуальные водоочистные установки, которые способны очистить воду до такого состояния, при котором ее можно безбоязненно сбрасывать в грунт или в поверхностный водоем.

Объем стоков зависит от количества проживающих и степени оснащенности дома техническими средствами. А состав загрязнений стандартен и может быть взят из СНиП для хозяйственно-бытовых сточных вод.

Состав очистных сооружений и, как следствие, их стоимость зависит от объема стоков, уровня грунтовых вод, типа почвы и т. д. При этом принцип работы всех водоочистных установок одинаков и состоит из двух этапов: первый - это предварительная очистка, второй - окончательная очистка, или доочистка.

Предварительная очистка осуществляется в специальном резервуаре, называемым обычно отстойником или септиком. Загрязнения, содержащиеся в сточных водах, оседают на дно, где подвергаются медленному процессу анаэробного (без доступа кислорода) брожения, в результате которого одна часть загрязнений переходит в раствор, а другая скапливается на дне септика. Процесс осуществляется при участии бактерий, естественным образом формирующихся в бытовых сточных водах. Объем септика рассчитывается на продолжительность очистки не менее 3 суток.

Таким образом, на первом этапе очистки в септике происходит разложение органических загрязнений воды и осаждение механических примесей, в результате чего стоки частично осветляются и дезодорируются. После септика сточная вода, очищенная примерно на 50-60 %, направляется на доочистку. Доочистка может осуществляться как в резервуарах различного типа, так и в естественных условиях - в грунте, лишь бы были созданы оптимальные условия - доступ кислорода и присутствие аэробных бактерий. Чем дольше контакт стоков с кислородом, тем лучше происходит окисление и разложение органического и аммиачного азота на нитраты и нитриты.

Суть процесса доочистки состоит в том, что предварительно очищенные сточные воды равномерно распределяются по фильтрующей загрузке, на поверхности которой образуется активная биопленка, состоящая из аэробных бактерий, которые при участии кислорода и окисляют вредные примеси, содержащиеся в сточной воде. При этом вода очищается на 90-95 % и может быть без опасения использована для мытья машин, полива огорода или просто сбрасываться в канаву или водоем.

Грунтовый дренаж - оптимальный способ доочистки сточных вод, прошедших предварительную очистку в септике. Вода, как правило, самотеком подается в дренажную трубу, из которой уже происходит распределение воды по поверхности песчано-гравийного фильтра, после которого очищенная вода уходит в грунт (если он водопроницаемый) или собирается системой нижнего дренажа и отводится самотеком или при помощи насоса в канаву или в водоем. Для наилучшей очистки площадь траншеи должна составлять 10-15 м2, ширина - 0,5 м.

В условиях ограниченности свободного пространства и при наличии водопроницаемых грунтов возможно устройство дренажного колодца, как разновидности грунтового дренажа. Сточная вода из септика поступает в аэрируемый колодец, загруженный щебнем и песком, очищается и фильтруется в грунт.

Однако, как мы видим, метод доочистки сточных вод в естественных условиях успешно применим в случае, когда мы имеем дело с фильтрующими грунтами. Если же на участке преобладает слабоводопроницаемый грунт, его вынимают на протяженность траншеи и заменяют песком и щебнем, а также устраивают два уровня дренажа (распределительный и сборный).

И уж самый плохой вариант, когда грунт слабоводопроницаем и высоко стоят грунтовые воды. В таких случаях можно устроить насыпь с песчано-гравийным фильтром, обеспечив разницу уровней дренажной трубы и горизонта грунтовых вод не менее 1,5 м. Но проще и дешевле в этом случае выбрать водоочистную установку, включающую в себя обе ступени очистки.

вверх