# Что такое сайдинг

Виниловая фасадная облицовка (сайдинг) нашла широкое распространение в США, Канаде, Скандинавии в качестве декоративного и защитного материала для наружной отделки домов.

Декоративные функции

Панели сайдинга изготовлены из поливинилхлорида различных цветов толщиной 1,0 - 1,15 мм. Он комплектуется всеми необходимыми элементами отделки оконных и дверных проемов и сопряжений различных плоскостей фасада. Широкая цветовая гамма, тонкая текстура дерева, разнообразный профиль панелей, возможность их горизонтальной и вертикальной установки позволяют придать дому неповторимый привлекательный вид.

Защитные функции

Виниловая облицовка после установки на фасаде образует эластичную оболочку, устойчивую к ударам и мало чувствительную к напряжениям, возникающим иногда вследствие перекосов отдельных элементов конструкции дома. Она защищает стены от атмосферных осадков и ветра, устойчива к погодным перепадам температур от -30 °C до +55 °C. Она проницаема для пара и воздуха со стороны стен дома, что дает возможность уберечь их от конденсата. В отличие от дерева сайдинг не подвержен рассыханию, растрескиванию, гниению и вредному воздействию насекомых. При воздействии огня плавится и не поддерживает активного горения.

Уход за сайдингом

Уход за сайдингом ограничивается мытьем водой из садового шланга. Сильную грязь можно удалить с помощью любого моющего средства. Этот уход можно проводить 1 раз в год.

Технология установки

Технология установки сайдинга доступна для индивидуального потребителя. С ним можно работать при любой погоде, даже зимой. Важно только это делать правильно, обеспечивая возможность свободного перемещения всех его деталей, вызываемого тепловым расширением или сжатием материала при погодных перепадах температур.

Область применения

Сайдинг можно использовать как для отделки нового дома, так и для облицовки старых домов, при необходимости совмещая облицовку с утеплением (утеплитель размещается в обрешеточном пространстве).

вверх