# Как избежать ошибок при отделке фасадов

Искусственный камень - декоративный облицовочный материал, имитирующий фактуру грубо колотого природного камня или кирпичную кладку (в последнем случае его еще называют тонкостенным облицовочным кирпичом). Используется как для внешней отделки насадов зданий, так и для внутреннего оформления стен, колонн, каминов и других деталей интерьера. Этот отделочный материал делают из цемента и песка, имеющих природное происхождение, добавляя различные наполнители и цветовые пигменты. Поэтому искусственным его можно назвать лишь условно. Недаром в последнее время часто употребляют другие термины: "декоративный облицовочный камень" или "фасадно-цокольная плитка".

Искусственный облицовочный камень KAMROCK®. Отделка фасада с использованием серии «Бут»

Искусственный камень появился несколько десятилетий назад и стал достойной альтернативой натуральному. Одно из несомненных достоинств этого материала - его технологичность, то есть легкость и простота монтажа по сравнению с природным аналогом. Работы по отделке фасадов зданий искусственным камнем стоят в несколько раз дешевле, что вполне объяснимо. Ведь облицовка фасадов натуральным камнем - это довольно сложный, трудоемкий и дорогостоящий процесс, требующий тщательной подготовки основания; закрепления каждого камня анкерами или возведения специальных конструкций; использования дорогих клеевых составов и др. Помимо этого, укладчик должен быть профессионалом высокого уровня, а, стало быть, его услуги стоят довольно дорого.

С декоративным облицовочным камнем работать намного проще. Во-первых, многие поверхности (в частности, бетонные и кирпичные) не требуют никакой специальной подготовки при укладке этого материала, так как имеют сходные с ним физические характеристики. Во-вторых, искусственный камень проще резать и обрабатывать, чем натуральный. В-третьих, что очень важно, в коллекциях декоративного облицовочного камня есть угловые и закругленные элементы, детали для облицовки оконных и дверных проемов и т.д., которые сильно облегчают работы по отделке фасадов (в случае с натуральным камнем изготовление таких изделий гораздо сложнее и дороже).

Кроме того, при внешнем сходстве искусственного камня с оригиналом весит он в среднем в 1,5 раза меньше. А значит, его проще подвезти к месту проведения работ и намного легче закрепить на стене: ровная, шероховатая обратная сторона делает монтаж искусственного камня таким же несложным, как и укладка керамической плитки. Практически все фирмы, предлагающие искусственный камень, имеют в своем ассортименте и тонкостенный облицовочный кирпич.

Поскольку этот материал тоньше "оригинала", то он незаменим во внутренней отделке, где очень часто возникает необходимость сэкономить пространство. Другой плюс тонкостенного облицовочного кирпича заключается в том, что он способен воспроизвести не только новую, но и старую кирпичную кладку. Это особенно актуально, к примеру, при проведении реставрационных работ снаружи или внутри здания, когда другой возможности воссоздать старинную отделку просто не существует.

Кстати, имитация кирпича - самая дешевая разновидность искусственного камня: тонкостенный облицовочный кирпич стоит порядка 15-20$ за кв. м, а средняя цена облицовочного камня составляет 25-35$ за кв. м (в зависимости от сложности фактуры). Однако, как мы уже сказали, цена - в данном случае не главный критерий, так как технологичность монтажа и экономия на стоимости работ по укладке искусственного камня делают его в конечном итоге дешевле, чем аналогичный по цене натуральный камень.

Таким образом, используя для отделки фасадов искусственный камень, можно в короткие сроки и при сравнительно небольших затратах получить "кирпичный" или "каменный" дом, построенный из любого материала (из бетонных блоков, дерева и т.д.). Это придаст фасаду здания эстетичный и оригинальный вид, а также защитить стены от атмосферных осадков и перепадов температур. В этой статье мы расскажем о правилах отделки фасадов зданий искусственным камнем, о способах подготовки разных типов поверхностей для укладки, об особенностях облицовки фасадов при минусовых и плюсовых температурах, а также о некоторых методах укладки искусственного камня.

Подбор материалов

Для определения необходимого объема облицовочных элементов требуется рассчитать площадь покрываемой облицовкой поверхности. Это делается путем умножения ее длины на высоту. Затем из полученного результата вычитается площадь окон, дверей, проемов и других поверхностей, не подлежащих облицовке. Количество угловых элементов рассчитывается путем сложения длин внешних углов, подлежащих отделке.

Несмотря на то, что в результате расчетов получается довольно точное число, рекомендуется иметь дополнительное количество материалов на случай последующего ремонта. Объем запасных элементов должен составлять 10% от общего расчетного количества. Материалы желательно приобретать уже с учетом запаса, поскольку различные партии продукции иногда могут варьироваться по цвету, рисунку и фактуре.

Объем облицовочных элементов также зависит от их типа. Как правило, для облицовки используются два вида элементов:

- Плоскостные (их количество измеряется квадратными метрами)
- Угловые (измеряются погонными метрами)

Существует два способа укладки искусственного камня: с расшивкой швов и без нее (так называемый, бесшовный метод). В первом случае камни располагаются на расстоянии 1-2,5 см один от другого, а во втором - плотно прилегают друг к другу. Первый вариант является более распространенным, поскольку он обеспечивает значительную экономию материалов. Несмотря на это, некоторые виды камня могут укладываться только бесшовным способом.

Для того чтобы максимально облегчить выбор отдельных элементов по цвету и размеру, перед началом работы рекомендуется перемешать искусственный камень из 5 или более коробок и разложить будущий рисунок кладки на полу или на земле рядом с подготовленной поверхностью. Для получения более естественного вида желательно чередовать элементы разной текстуры, размера, цвета и толщины. Облицовочные камни при необходимости можно подгонять по размеру: отламывать или обрезать, используя для этого кусачки, ножовку, циркулярную пилу или углошлифовальную машину с диском по камню. При этом обработанные стороны камней следует располагать выше или ниже угла зрения.

Подготовка фасадов под отделку искусственным камнем

Искусственный камень пригоден для отделки различных типов фасада: кирпичных, бетонных, деревянных, металлических и т.д. Кирпичные и бетонные фасады (цельнолитой бетон или фундаментные блоки) не нуждаются в дополнительной обработке перед отделкой искусственным камнем. Ведь в данном случае и стена, и облицовочный материал обладают одинаковыми физическими свойствами (адгезией, коэффициентами теплового расширения, растяжения, сжатия и др.). Поэтому искусственный камень просто укладывают на специальный клей без дополнительного крепежа. Тем не менее, при укладке камня на бетонные основания следует обратить внимание на его пористость: если бетон плотный и пористость практически отсутствует, его необходимо обработать праймером. Кирпичные фасады в некоторых случаях могут потребовать нанесения насечек, очистки и штукатурки.

А вот другие типы фасадов требуют определенной подготовки.

Искусственный облицовочный камень KAMROCK®. Отделка фасада с использованием серии «Средневековая стена»

Деревянные поверхности требуют предварительного нанесения гидроизоляционного слоя (как правило, для этого используется пергамин) и монтаже штукатурной сетки с защитой от коррозии, которая крепится к поверхности оцинкованными гвоздями или скобами. На сетку наносится слой штукатурного раствора толщиной около 1 см. Облицовочные работы следует начинать только после полного высыхания монтажного слоя. Гипсовые или впитывающие основания предварительно обрабатываются грунтовкой, которая укрепляет и стабилизирует основание, а также увеличивает сцепление раствора с поверхностью.

Особенно аккуратно нужно производить укладку искусственного камня на гипсокартонные плиты. Во-первых, для этого годится далеко не каждый камень, а лишь небольшие легкие плитки (например, тонкостенный кирпич). Во-вторых, на гипсокартон можно укладывать облицовку только внутри помещений или там, куда точно не будет попадать влага. И, в-третьих, предпочтительно, чтобы гипсокартон был влагостойким. Основание из гипсокартона должно быть сухим и ровным. Перед началом облицовки его необходимо обработать праймером.

При подготовке непрочных, осыпающихся или сильно впитывающих поверхностей рекомендуется обработать их специальной грунтовкой, которая улучшает схватывание клеевого состава с основанием.

После завершения процесса укладки, фасад, цоколь и другие наружные элементы здания желательно обработать гидрофобным составом. Для поверхностей, находящихся в непосредственной близости от воды, такая обработка обязательна.

Особенности отделки фасадов при минусовых и плюсовых температурах

При отделке фасадов зданий искусственным камнем необходимо строго соблюдать температурный режим. Обычно фасадный материал закрепляют на стене "мокрым" способом, то есть при помощи цементного клея. Для того чтобы он "схватился", на улице должна быть плюсовая температура. Оптимальная температура воздуха, при которой рекомендуется проводить отделку фасада искусственным камнем, - от + 5 до +25°С. До того момента, пока столбик термометра не опустился ниже отметки +5°С, никакие особые технологии и материалы не потребуются.

Однако бывают случаи, когда отделку фасада необходимо провести при более низкой температуре. С этим особенно часто сталкиваются крупные строи тельные компании, которые работают в круглогодичном режиме. Чтобы сдавать объекты в срок, они вынуждены проводить отделочные работы в любое время года, независимо от температуры воздуха на улице. В частном строительстве нередко возникает другая ситуация: искусственный камень для отделки фасада закуплен и привезен на место, а земля покрывается первым снегом. Как же быть?

Абсолютного решения этой проблемы, разумеется, нет. И вообще, если температура на улице минус 5-10°С и ниже, то наружные работы по отделке фасадов лучше все же отложить до наступления тепла. Однако если термометр находится на нулевой отметке или чуть ниже, есть способы, которые позволяют проводить отделку фасада и в таких погодных условиях. В частности, с помощью так называемых парников ("тепляков") и с использованием морозостойкого клея.

В случае с парником строительные леса затягивают полиэтиленовой пленкой, внутри отгороженного пространства устанавливают тепловую пушку и греют ею воздух в "тепляке". Причем пушку направляют не на стену фасада, а вдоль нее, чтобы поверхность прогревалась более равномерно. В результате температура в парнике поднимается выше нуля (в идеале она должна быть не меньше +8°С). Но здесь есть один очень важный момент: такую температуру нужно поддерживать, как минимум, в течение трех суток после окончания отделки фасада - за это время цементный клей должен набрать 90% своей прочности. Отметим, что цена отделочных работ в этом случае окажется значительно выше. Это объясняется затратами на сооружение герметичного парника, установку тепловой пушки и расходами на топливо, необходимое для ее работы. К тому же существует опасность, что при использовании "тепляков" фасад местами все-таки охладится, и тогда через какое-то время плитка на этих участках может отвалиться.

Некоторые компании предлагают для работы в холодное время специальный клеевой состав, который дает возможность отделки фасадов искусственным камнем при температуре воздуха до -10°С. В состав морозостойкого клея входят специальные добавки, позволяющие работать с ним при отрицательных температурах. Правда, когда температура воздуха все-таки довольно низкая, при использовании морозостойкого клея дополнительно рекомендуется сделать еще и "тепляк". Что касается отделки фасадов искусственным камнем при плюсовых температурах, здесь тоже есть свои тонкости. В частности, не рекомендуется проводить отделку фасадов в слишком жаркую погоду, поскольку при очень высокой температуре раствор, соединяющий основу и облицовочный камень, быстро теряет влагу и не успевает набрать необходимую прочность. По той же причине нельзя оставлять только что закрепленные плитки на открытом солнце. Чтобы избежать попадания солнечных лучей на свежеоблицованный участок стены, необходимо на 2-3 дня затенить его.

Некоторые методы отделки фасадов искусственным камнем

Для каждой разновидности искусственного камня существуют свои методы и приемы укладки. Камни большинства коллекций кладут с расшивкой, то есть на определенном удалении друг от друга. Как правило, расстояние между ними составляет около 1,5 см, но ширина шва может варьироваться в зависимости от коллекции и типа кладки. Образовавшийся шов заполняют затирочной смесью. Это обусловлено не только эстетическими соображениями, но и технологической необходимостью. При заполнении швов затирочной смесью происходит герметизация кладки, что исключает попадание воды в микроскопические щели между уложенным камнем, кладочным раствором и стеной. Если же нарушить технологию или некачественно провести заполнение швов, то вполне вероятно, что уже через 2-4 года кладку придется восстанавливать. Обычно искусственный камень продается с учетом нормативной ширины шва. Если же вы хотите уложить камни вплотную, то не забудьте предупредить об этом продавца, чтобы он пересчитал объем требуемого материала. Необходимо помнить и о том, что при подгонке и подрезке искусственного камня непременно появятся отходы. Поэтому лучше заказывать на 10% больше материала, чем нужно согласно расчетам.

Перед тем как приступить к отделке фасада, рекомендуется перемешать камень из разных коробов, в которых его доставляют заказчику. Это позволит избежать фактурных и цветовых пятен при укладке материала. Камни с выступающим рельефом необходимо перемежать плоскими, чтобы не получилась кладка из сплошь выступающих или сплошь плоских участков. Другая типичная ошибка неопытных мастеров: многие укладчики в начале процесса "набрасываются" на крупные камни. Это тоже неправильно. Чтобы кладка была естественной и гармоничной, следует чередовать крупные и мелкие камни. А вообще порядок и рисунок кладки, сочетание больших и маленьких камней желательно заранее спроектировать на бумаге. Кроме того, прежде чем приступить непосредственно к отделке, опытные мастера сначала выкладывают рисунки предполагаемой кладки на земле (так сказать, "на сухую") и только после этого переходят к монтажу на стене.

вверх