# Тёплый пол: электричество обогреет дом

В уютном доме должно быть тепло и, если мы видим символы тепла (печи, камины, радиаторы), становится комфортнее. Новый век предлагает другие технологии и символы: конвекторы, инфракрасные обогреватели, карбоновые электрические обогреватели и, наконец, «тёплый пол».

Электрические кабельные системы отопления (ЭКСО), вмонтированные в толщу пола по специальной схеме, высвобождают поверхность помещения, но наполняют таким мягким и здоровым теплом, которое ценят даже такие чуткие к переменам братья наши меньшие, как коты. Гибкость электрического нагревательного кабеля специальной конструкции, применяемого для отопления или комфортного подогрева помещения квартиры или коттеджа, позволяет легко изменять конфигурацию укладки и отапливать помещения любого класса: сухие помещения (коридоры, жилые комнаты), влажные помещения (туалеты, ванные комнаты), наружные поверхности (балконы, терассы, ступени).

Особенно ощутимо тепло этого вида отопления в межсезонье, когда уже прохладно и сыро, а центральное отопление ещё не включено.

Нагревательный кабель специальной конструкции является греющим элементом, передающим выработанное тепло строительной конструкции пола, которая состоит из тепло-, гидроизоляции черновой цементной стяжки и собственно поверхности пола, по которой вы ходите. То есть нагревательный кабель передаёт выработанное тепло цементу, который долго хранит его и согревает вас.

Для того чтобы в квартире было тепло и уютно, и чтобы вас не застали врасплох холода, обратитесь к профессионалам, и грамотные инженеры, специализирующиеся в области электроотопления, учтут все теплопотери вашего жилья и сделают оптимальными затраты не только капитальные, но и эксплуатационные.

Если вы решите выполнить работы по установке ЭКСО самостоятельно, то предварительно проконсультируйтесь со специалистами. Вам понадобятся комплект нагревательного кабеля, в который входят нагревательный кабель специальной конструкции и питающий кабель, терморегулятор, монтажная лента, а также инструкция. Диаметр нагревательного кабеля составляет не больше 10 мм, толщина минимальной черновой цементной стяжки – 3 см плюс толщина поверхности вашего пола. Рекомендуемые поверхности для конструкции такого пола: кафель, мрамор, ковролин, ламинаты. Возможен монтаж ЭКСО под деревянные полы, но это может быть только комфортная система «теплый пол».

Электрические кабельные системы отопления хороши тем, что:

- не занимают полезной площади помещения;
- отсутствуют неприятные для человека конвекционные потоки воздуха, характерные для традиционного вида отопления;
- не вызывают аллергических реакций и заболеваний верхних дыхательных путей, отсутствуют электромагнитные излучения;
- есть возможность регулировать температуру по назначению помещения дома или квартиры на выбранном уровне;
- устройства регулирования температуры нагрева учитывают все внешние и внутренние поступления тепла в помещение (заглянувшее солнышко, пришедших гостей, объём тепла, выделенного при приготовлении пищи);
- подключаются к бытовой сети 220 В;
- легко включаются и выключаются;
- бесшумны;
- пожаро- и взрывобезопасны;
- не потребуется покупка дополнительных электронагревательных приборов, занимающих полезную площадь помещения и неэффективно расходующих электроэнергию;
- нагревательный кабель находится в толще цемента и защищенный им от механических повреждений и химических окислений становится «долгожителем» и будет радовать не только вас, но и ваших потомков.
- при этом виде отопления нагрев идёт со стороны стопы и тепло становится уже при 13 оС, (при традиционном виде отопления – при 18 оС).

вверх