# Садовые дорожки, устройство дорожек

В последние годы наши представления о благоустройстве территории, окружающей частный загородный дом, существенно изменились. Нынешний домовладелец мечтает скорее о разумном компромиссе, когда не менее важны комфортная среда обитания и эстетично организованное пространство. В этом случае ему неминуемо приходится сталкиваться с одним из обязательных элементов ландшафтного дизайна - садовой дорожкой.

Цивилизованный подход

Действительно, так или иначе, дорожка присутствует в любом садово-парковом ансамбле, независимо от его стилистики и назначения. В ряде случаев она выступает самостоятельным декоративным элементом, создающим настроение и вносящим последний штрих в общую картину. Однако, помимо сугубо эстетических задач, садовая дорожка несет на себе (в прямом и переносном смысле) и определенные функциональные нагрузки. Несмотря на кажущуюся незамысловатость, правильно организованная дорожка представляет собой довольно сложное инженерное сооружение. Именно поэтому строительство ее станет одним из наиболее дорогостоящих элементов при благоустройстве приусадебной территории. И если эксперименты с самостоятельной высадкой растений, произвольным «разбрасыванием» камней по участку и устройством небольших искусственных водоемов в будущем не грозят никакими неприятностями, то в отношении с садовыми дорожками следует быть начеку. Они запросто могут обернуться большой бедой, которую придется обходить стороной. Наверное, имеет смысл сраз у внести дорожку в проект садового участка и тщательно подойти к вопросу выбору материала для ее оформления.

Убеждать же кого-то в преимуществах цивилизованной дорожки вряд ли стоит. Она и обувь сбережет, и после дождя «не раскиснет», ее проще очистить ото льда и снега, да и в гараже будет гораздо чище, если заезжать в него не по целине, а по спецпокрытию. Кроме того, дорожка надежно сдерживает размыв и проседание почвы, что, согласитесь, весьма весомый аргумент в ее пользу.

Прочность и красота

Садовые дорожки отличаются от прочих дорожных покрытий из-за их архитектурных особенностей. Если при создании городских пешеходных зон, испытывающих колоссальные нагрузки, первостепенное значение имеют прочность и сцепляемость поверхности, то садовые дорожки этим меньше обременены. Они решают задачи местного, а точнее местечкового, характера, а потому, в зависимости от назначения и общего стиля оформления участка, различаются даже в пределах одного и того же садово-паркового ансамбля. Но материал для покрытия всех дорожек должен быть практичным, долговечным и не требующим специального ухода.

В меньшей степени это требование относится к грунтовым, травянистым и иногда гравийным и щебеночным дорожкам. Они-то как раз нуждаются в постоянном внимании. Владельцам же загородной недвижимости, привыкшим строить по принципу «Чтобы на века», больше подойдут дорожки с твердым покрытием - более долговечные, всегда чистые и аккуратные, а зачастую и более красивые. Таковы, например, кирпичные, торцовые, плиточные и бетонные дорожки. В последнее время все популярнее становятся также искусственный и натуральный камень.

Выбор покрытия связан главным образом с назначением дорожек, общим стилем участка и стоимостью работ и материалов. В ряде случаев имеют значение почва и уровень грунтовых вод. Кто-то сможет позволить себе так называемый облегченный конструктив, а кому-то не избежать тщательного соблюдения полного технологического цикла, включающего засыпку щебня, песка, дренаж и т. д. Кроме того, стоит учесть и назначение дорожки. Одно дело, когда речь идет о пеших прогулках по саду, и совсем другое, если необходимо вымостить подъезд к гаражу. В этих случаях различаются и материалы, и «монтажный пирог».

На вкус и цвет

Чтобы стать обладателем красивой и качественной дорожки на приусадебном участке, необходимо соблюсти два основных условия. Первое - это правильно выполнить все предварительные работы и тщательно провести укладку. Второе - качество материала, которое полностью зависит от завода-изготовителя, должно быть зафиксировано в сертификате, удостоверяющем соответствие данного товара требованиям ГОСТа.

Как правило, для мощения небольших площадок вблизи водоемов и террас, а также в местах отдыха нередко используют обожженный кирпич. Комбинируя цветовые сочетания и варианты укладок, можно получить великое множество рисунков. Кирпич популярен еще и потому, что мостить им гораздо проще, чем, например, строить щебеночную или гравийную дорожку. Достаточно утрамбовать почву, насыпать небольшой слой щебня и песка, и снова утрамбовать. Основание готово. Для верности поверх песочного слоя иногда раскатывают слой цементного раствора, в который и выкладывают кирпичи. Благородно будет смотреться и дорожка, выложенная булыжником. Фундаментом для нее послужат слой щебня и насыпанный поверх него слой песка с глиной. Выложенный произвольно или в виде узора, грубый булыжник станет эффектным дополнением к ландшафту, например, пейзажного сада.

Наиболее выигрышно будут смотреться дорожки из колотого и плиточного натурального камня. Помимо бесспорных декоративных достоинств, такое мощение отличается долговечностью, всегда остается сухим и чистым. Соответственно, и расценки на него достаточно высоки. Камень обычно используют для дорожек, ведущих к дому. Плиты из колотого материала дешевле плит правильной формы, к тому же они отличаются по цвету, поэтому их легче подобрать к любой отделке дома. Укладку каменными плитами и колотым камнем выполняют разными способами, в частности на песок или слой цементного раствора. Привлекательность таких дорожек заключается не только в декоративности самого природного камня, но и в рисунке, который складывается из разных по размеру и форме плит и кусочков.

Значительно дешевле дорожек из натурального камня покрытие из бетонных плит. Кроме всего прочего, внешняя нейтральность этого материала позволяет приспосабливать его под любой тон и стиль оформления участка, а также комбинировать с прочими всевозможными видами покрытий. Дорожки и площадки из готовых бетонных плит также укладывают на песок или раствор, нанесенный на подготовленную подушку. При этом имеют значение тип почвы, назначение дорожки, ожидаемый декоративный эффект и т. д. Как известно, контрастность фактур живых и неживых объектов сада - довольно распространенный прием ландшафтного дизайна. Представьте только, как эффектна будет дорожка, бетонные плиты которой чередуются с квадратами, заполненными стелющимся душистым тимьяном.

Еще один способ решения садовой дорожки - бетонный монолит. Такое покрытие отличается высочайшей прочностью, поэтому строить его следует там, где планируется проезд тяжелой техники. Впрочем, монолитная дорожка станет отличным решением и для остального пространства участка, поскольку ее поверхность можно отделать всевозможными способами декорирования. Например, покрасить, оформить вкраплениями гальки, цветного стекла, керамики и т. д. Сделать монолитную дорожку из бетона совсем не сложно, кроме того, ей легко придать любую форму, создать плавные линии и сложные криволинейные очертания.

Руками волшебников

И все-таки в большинстве случаев, когда речь идет о строительстве дорожек силами специалистов садово-паркового ландшафта, имеется в виду мощение плиткой. На сегодняшний день известны два способа изготовления этого покрытия. Первый - появившийся в начале 1990-х годов и до недавнего времени пользовавшийся заслуженным уважением, - прессование. Дорожки из прессованной плитки отличает шероховатость поверхности, а стало быть, необычайная практичность. Однако тенденции последних лет свидетельствуют о некотором изменении вкусов владельцев загородной недвижимости. В соответствии с веяниями моды частный собственник все чаще выбирает сегодня менее практичную, гладкую и скользящую поверхность плитки, изготовленную способом вибролитья. Остается добавить, что цены на оба вида покрытия примерно одинаковы.

Технология строительства мощеной садовой дорожки требует усердия. На подготовленную почву наносится монтажный слой, состоящий из щебня; поверх него кладется дорнит (специальный нетканый материал); следующий слой «пирога» - песчано-цементная смесь. Только после всего этого приходит очередь самой плитки. Оставшиеся после укладки щели засыпаются песчано-цементной смесью. И вся недолга.

А насколько профессионально были выполнены строительные работы, покажет первый же осенне-зимний сезон. С наступлением осенних дождей и холодов на плохо подготовленном покрытии дорожки образуются провалы, «вспучивания», оно, попросту, может «уехать» в сторону.

Дилетант, отважившийся на мощение садовой дорожки самостоятельно, вряд ли сумеет правильно рассчитать ее оптимальный уклон. Результатом несоблюдения принципа «вертикальной» планировки станут лужи, постоянно остающиеся после дождя и перетекающие по направлению к дому, гаражу, беседке, бане и т. д. Специалисты знают, как избежать подобных неприятностей. Переделывать же выложенные дачниками дорожки, по мнению многих профессионалов, труд неблагодарный и стоит дороже, чем мощение «с нуля».

В плиточном строю

Сегодня существует огромное множество разновидностей плитки. К наиболее распространенным относят «брусчатку», «паркет», «UNI» (или волну), «классику 1» и «классику 2», «тюльпан». Что касается способов ее укладки, в моде так называемая «корзинка», паркетная укладка, «веер», «английская перевязка» и другие. Впрочем, в загородных владениях иного эстетствующего обывателя встречаются порой самые что ни на есть экзотичные способы отделки.

По форме плитка может напоминать катушку, бочонок, веер, клевер, дельфина или трапецию. Все чаще домовладельцы предпочитают метод узорной кладки, при котором в плитку одного вида делаются цветные вставки из натуральных камней, цветного стекла, «мраморного» щебня, морской гальки или полимеров. Кстати, такая техника мощения легла в основу создания патио-двориков, которые сегодня завоевывают все большее внимание у владельцев приусадебных участков. Кроме того, не стоит забывать и о комбинированных дорожках - в них используется сразу несколько видов покрытия, в том числе и плиточного.

В целом следует констатировать, что строительство дорожек на садовом участке - это нечто большее чем «модно» и «в духе времени». Прежде всего мощеные дорожки - это надежно, престижно и практично. Что касается эстетической стороны вопроса, решающую роль играет выбор покрытия. Однако в любом случае стоит помнить о том, что именно с помощью декоративных садовых дорожек можно не только облегчить «подступы» к загородной резиденции, но и украсить заведомо неудачный ландшафт, обыграть малоинтересные варианты планировки участка, скрыть недостатки.

вверх