# Гибкие технологии нового времени

В представлении большинства крыша дома - нечто твердое и незыблемое, обеспечивающее защиту от дождя, ураганного ветра и прочих природных катаклизмов. А потому выбор нередко делается в пользу жесткой кровли. Между тем мягкие кровли тоже могут с успехом противостоять непогоде.

## Раскатываем рулон

Мягкая кровля - это условное название конструкции водоизоляционного ковра крыш, для устройства которого применяются рулонные материалы, полимерные мембраны и мастичные материалы. Рассмотрим рулонные материалы, для начала вспомнив старый добрый рубероид, который в ряде случаев с успехом применяется до сих пор.

Рубероидная крыша вполне подойдет, к примеру, для недорогой дачной постройки. Основа рубероида - картон, покрытый с двух сторон битумом. Подобные мягкие кровельные материалы называются битумными: они относительно дешевы и удобны в использовании. Рулон рубероида с легкостью можно поднять на любую крышу, без особого труда раскатать и закрепить, причем можно положить сразу несколько слоев. Для многих домовладельцев одним из неоспоримых плюсов рубероида является его невысокая цена, что позволяет покрыть крышу и не разориться.

Однако плюсов без минусов, как известно, не бывает, и данный случай - не исключение. Дело в том, что рубероид имеет довольно низкие показатели по теплостойкости, морозоустойчивости: со временем он начинает растрескиваться и пропускать воду. Кроме того, его основа служит питательной средой для бактерий и растений - вот почему, как многие видели, на старых рубероидных крышах растет трава и даже молодые березки.

Недостатки рубероида разработчики преодолели в новом поколении рулонных материалов, со специальными полимерными добавками к битуму - модификаторами. За счет этого значительно улучшился ряд характеристик. Еще одно усовершенствование - применение основы из более устойчивых материалов: стеклоткани, стеклохолста, полиэстера и т. п. Такие рулонные материалы получили название битумно-полимерных; они широко применяются в современном загородном строительстве. Конечно, они существенно дороже рубероида, но битумно-полимерные крыши служат не в пример дольше рубероидных. Однако в случае применения рулонных материалов просто прикидывать цены не имеет смысла. Нужно смотреть на перспективу, а также учитывать соотношение «цена - качество».

Относительно дорогостоящий битумно-полимерный материал имеет высокий коэффициент растяжения для плоской кровли, что обеспечивает целостность покрытия при сезонных движениях кровли и других нагрузках (например, если на крыше в большом количестве скапливается снег), а для скатной кровли его рекомендуется дополнительно закреплять. Этот материал в меньшей степени подвержен атмосферным воздействиям, он не гниет и потому служит 15-20 лет без всяких ремонтов. А те, кто собрались настилать рубероидную крышу, должны знать, что через два-три года (это статистика) она потечет с вероятностью 50%, а значит, придется опять раскатывать рулоны и платить деньги. Еще через три года - снова ремонт. Так первоначальная экономия с течением времени полностью сойдет на нет.

Битумные и битумно-полимерные материалы для мягкой кровли предлагаются на рынке в основном в виде рулонных материалов - полотнищ, скатанных в рулон. Полотнища выпускаются шириной около 1000 мм и длиной от 7 до 20 метров (длина полотнища определяется толщиной материала, составляющей обычно 2,5-6 мм). Применять такие материалы можно даже для почти горизонтальных крыш; а поскольку можно настелить несколько слоев, то всегда гарантирована гидроизоляция.

Но долговечность кровельного покрытия из конкретного материала может существенно отличаться от долговечности самого материала. Это зависит от многих факторов, прежде всего - от качества работ по устройству кровли, а также от условий ее эксплуатации. Необходимо соблюдать технологию укладки покрытия, указанную в инструкции по применению. Полимерно-битумные рулонные материалы укладываются на бетонное основание, цементную стяжку, деревянные конструкции, иногда - на старое рулонное покрытие. С внутренней стороны материал подплавляется с помощью газовой горелки, после чего полотнище приклеивается к основанию. Такой метод, во-первых, гарантирует качественное соединение, во-вторых, обеспечивает высокую производительность, в-третьих, позволяет выполнять кровельные работы в холодное время года.

## Гибкая черепица

Черепица ассоциируется у потребителя с чем-то очень надежным, испытанным веками, и потому это слово нередко употребляется в названиях кровельных материалов, произведенных по самым современным технологиям. В данном случае следует учитывать условность термина «черепица».

Гибкая черепица - это такой кровельный материал, который реабилитировал мягкие кровли, используемые в основном при строительстве недорогих загородных домов. Обладая исключительной пластичностью, она оказалась идеальной для крыш самой сложной конфигурации. Гибкую черепицу применяют как для дачных домов, так и для элитных коттеджей. Особенно популярен этот материал в каркасном строительстве, которое медленно, но верно находит спрос у отечественного потребителя. В странах, где каркасные строения составляют большинство загородных домов, например в США, их скатные крыши покрыты гибкой черепицей в 80 процентах случаев.

Основу материала составляет стекловолокно, которое с обеих сторон пропитывается резинобитумом и посыпается каменной крошкой. Неорганические волокна стекловолокна практически не подвержены гниению, а резинобитум - это герметичный материал, не впитывающий влагу и, если он сделан качественно, то почти не растрескивается. Каменная крошка защищает кровлю от воздействия ультрафиолета, механических повреждений, не позволяет снегу соскальзывать с крыши «лавинами», а при попадании случайных искр (например, из печной трубы) гарантированно убережет от возгорания. Материал для крошки может быть самым разным. Лучшим считается базальтовый гранулят - прочный, твердый и долговечный. Крошка окрашивается при высокой температуре, и опять же, если технология полностью соблюдается, посыпка не выцветает много лет (обычно производители гарантируют 15 лет, но некоторые - даже полвека). Высококачественная мягкая кровля способна выдерживать температуру от -50 до +1500С. Однако за надежность всегда приходится платить, и если вы остановили свой выбор на дешевой разновидности гибкой черепицы, то по крайней мере удостоверьтесь в наличии сертификата соответствия заявленного качества.

При выборе гибкой черепицы, как и любого строительного материала, потребителя ожидает немало подводных камней. Например, использование некачественного битума может вызвать появление потеков в жаркое время года, а «экономия» на толщине материала может привести к сходу посыпки. И то, что качество кровельного материала совсем не обязательно соответствует качеству кровельного покрытия, - справедливо и тут: как настелите гибкую черепицу, так часто и латать ее будете.

Для того чтобы каждый год не заниматься ремонтом крыши, специалисты рекомендуют укладывать гибкую черепицу на ровную деревянную поверхность, представляющую собой сплошную обрешетку из обрезной доски. Хотя лучше всего, конечно, использовать многослойную влагостойкую фанеру - она будет дополнительным барьером для влаги. Отдельные гонты (листы) гибкой черепицы наклеиваются и фиксируются защищенными от коррозии гвоздями, которыми, как правило, комплектуется кровельный материал.

Поначалу гибкая кровля представляет собой фрагментарную конструкцию. Но со временем (обычно это один сезон) множество отдельных листов спекается в сплошной массив, который никакой ураганный ветер не сможет сорвать с крыши вашего дома. Если кровля устроена по всем правилам, то она будет стопроцентно защищать и от любых ливней, поскольку гибкая черепица влагонепроницаема сама по себе, а в местах переломов, вокруг выводов труб и вокруг мансардных окон под нее еще подкладывают специальные гидроизолирующие материалы.

Любая надежная кровля, кроме гидроизоляции, требует утепления и оборудования подкровельной вентиляции. Некоторые специалисты утверждают, что мягкая черепичная кровля практически не протекает и роса с ее внутренней стороны не выпадает. Однако под влиянием погодных условий и изменений температурного режима внутри дома образуется конденсат, поэтому ветровлагозащитная пленка, предохраняющая утеплитель, обязательна. В данном случае экономия может обернуться лишними тратами на отопление - ведь если утеплитель подмокнет, его теплоизоляционные свойства уменьшатся и дом придется отапливать более интенсивно.

Надо отметить немалое удобство и простоту укладки гибкой черепичной кровли. Не случайно этот тип кровли так «любят» архитекторы и строители - фантазию почти ничто не ограничивает, специальное оборудование и подъемные механизмы не требуются. Листы без усилий принимают нужную форму. Поэтому можно и подчеркнуть плавный изгиб, и «оформить» любой острый угол крыши. Кроме того, привлекает скорость монтажа, что особенно важно в каркасном строительстве, когда дома возводятся буквально за считанные дни. А богатство цветовой гаммы! Гибкая черепица выпускается практически любых оттенков и способна удовлетворить запросы самого привередливого клиента. Разнообразны и формы. Если «листы» прямоугольные, то возможна стилизация под старинную крышу из натуральной черепицы, чешуйчатые полотнища создают эффект движения кровли и т. д.

Еще одно достоинство гибкой черепицы, как, впрочем, любой мягкой кровли, - способность поглощать звуки дождя и ветра. Металл на крыше - это всегда барабанная дробь во время ливня, и тем более града, а «под гибкой черепицей» вы услышите лишь легкий шум.

## Немного экзотики

Все новое - хорошо забытое старое, а потому никого не удивляет, что на рынке кровельных материалов появился камыш. Вспомните украинские мазанки или дома, которые строят в южных странах: их крыши из природных материалов - это тоже эффективная защита от непогоды! А поскольку весь цивилизованный мир сейчас живет под лозунгом «Назад, к природе!», бум камышовых крыш в Европе вполне естествен. Сегодня камышовые кровли особенно популярны у наших ближайших соседей - венгров, чехов, немцев, и думается, недалек тот день, когда и на крышах российских коттеджей в массовом порядке поселится камыш. Но пока это для нас экзотика, некое баловство.

Производители растительных кровельных материалов утверждают, что их качество и долговечность ничем не уступают искусственным, поскольку сейчас в производственном процессе «природное» начало сочетается с применением самых современных технологий. Как бы то ни было, а кровля из камыша в зимнее время прекрасно удерживает в доме тепло, а в летний зной - сохраняет прохладу. Это подтверждает опыт многих столетий. Хорошо, но вдруг случайная искра из дымохода - и на сухую камышовую кровлю. Тогда что - пожар? Нет, говорят специалисты, никакого пожара не будет, потому что именно здесь и проявили себя современные технологии: камыш для крыш предварительно пропитывается специальными составами, которые делают его практически негорючим.

Точно такие же составы способствуют тому, что растительная кровля не напитывается влагой, то есть влагонепроницаема. Ну а как же, спросят скептики, грибки, грызуны и прочие паразиты? Индифферентны. Пропитка делает камыш абсолютно невкусным для вредителей, так что крыша уцелеет даже в случае налета стаи саранчи.

Но настоящей победой над природой (а также проявлением самого изысканного вкуса) может стать крыша: Из соломы! Тут, конечно, скептики уже просто завопят: дескать, коттедж - это ведь не хлев, не овин, не крестьянская хата, так какая может быть солома?! Солома может быть только искусственная.

Эрзац-солома изготавливается из полимерных материалов, однако по внешнему от виду ничем не отличается от настоящей. Понятно, что она превосходит природный материал и по водостойкости, и по пожаробезопасности, и по всем остальным характеристикам. Другими словами, этот продукт передовых технологий полностью соответствует требованиям и нормативам, предъявляемым к кровельным материалам. А потому в развитых странах «соломенные» кровли можно увидеть на крышах многих элитных домов. Они - первое, что говорит об оригинальности и экстравагантности хозяев.

вверх