# Шумоизоляция

Большинство строительных организаций используют старые технологии ремонта, не удовлетворяющие современным требованиям заказчика.
Сегодня все больше людей задумываются о шумоизоляции жилых помещений. Если реч идет об элитном объекте, подразумевается, что его потребительские свойства по основным критериям: шуму, качеству отделочных материалов, прилегающей территории, существенно выше аналогичных параметров типового жилья. Аименно: вместо кривых оштукатуренных стен в холе здания - гладко отшпаклевынне и выкрашенные экологически чистой краской, вместо тонких промерзающих стен - толстый "сэндвич" из современных энергосберегающих материалов с вентилируемым фасадом, а вместо скрипящего "полумертвого" лифта - бесшумный скоростной "шатл" с прозрачными стенами и без характерного запаха. И только в одном факторе, без которого невозможно представить себе действительно комфортабельное жилище это: звукоизоляция.
Начнем с самой трудно решаемой проблемы звукоизоляции в элитном (и не только) жилье: проблема ударного шума от соседей сверху. Нормативными документами, регламентирующими звукоизоляционные свойства строительных конструкций, в настоящее время являются СНиП-II-12-77 "Защита от шума" и нормы МГСН 2.04 - 97 "Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях". Трудность решения этой проблемы состоит в самой физике процесса, но не будем глубоко вдаваться в подробности. Достаточно сказать, что для приведения изоляции воздушного шума до санэпидимических норм вполне достаточно просто увеличить толщину плиты перекрытия до 250 мм, а для обеспечения требуемой изоляции ударного шума необходимо устройство дополнительной конструкции звукоизоляционного пола. Большинство домов продаются "без отделки", конструкция дополнительного звукоизоляционного пола, как правило, не предусмотренна застройщиком. В некоторых домах выдают памятки будущим жильцам о том что им необходимо сделать дополнительную шумоизоляцию в квартире, но в большинстве случает застройщик забывате это сделать. Это делается намеренно т.к. при установки системы звукоизоляци от ударного шума, высота квартиры может уменшиться от 8 до 20 см., что, согласитесь, в большинстве случает типового дилья недопустима т.к. в этом случае вы начинаете цеплять люстру у себя в квартире голово.
Наверное, существуют застройщики, которые даже при сдаче дома "без отделки" выполняют во всех квартирах дома предусмотренные проектом конструкции звукоизоляционных полов. Но и здесь находятся хозяева, которые в погоне за желаемой высотой потолков выдалбливают и выкидывают "лишние" сантиметры пола, лишая тем самым соседей снизу заслуженного покоя. Тем не менее, руководствуясь теорией вероятности, лучше приобрести квартиру в доме с выполненной звукоизоляцией пола, чем там, где она (звукоизоляция) была обозначена только на бумаге.
Если случилось так, что в вашем доме функции черного пола выполняет только железобетонная плита перекрытия, самое важное и эффективное мероприятие по увеличению звукоизоляции - это переговоры с соседом сверху о применение им шумопоглощающей стяжки. Дело здесь в следующем: величина изоляции ударного шума хотя и определяется массивностью конструкции, однако даже при полутораметровой толщине перекрытия (что характерно исключительно для бомбоубежищ), все равно не удовлетворяет нормативным требованиям. К примеру, уже упоминавшееся монолитное железобетонное перекрытие толщиной 250 мм имеет уровень приведенного ударного шума около Ln,w = 74 дБ. Как видно из таблицы, данное значение намного превышает все приведенные там предельно допустимые уровни.

Наименование и расположение ограждающей конструкции | Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ | Индекс приведенного уровня ударного шума, Ln,w, дБ
Перекрытия между помещениями квартир и отделяющая помещения квартир от холлов и используемых чердачных помещений
В домах категории А | 54 | 55
В домах категории Б | 52 | 58
В домах категории В | 50 | 60
Перекрытия между помещениями квартир и расположенными под ними магазинами
В домах категории А | 59 | 55
В домах категории Б и В | 57 | 58
Перекрытия между комнатами в квартире в двух уровнях
В домах категории А | 47 | 63
В домах категории Б | 45 | 66
В домах категории В | 43 | 68

Категории зданий:

- Категория А - высококомфортные условия;
- Категория Б - комфортные условия;
- Категория В - предельно допустимые условия.

Как правило, сама по себе плита практически любого межэтажного перекрытия с точки зрения изоляции ударного шума, "не дотягивает" до строительных норм порядка 20 дБ. При этом зона настоящего акустического комфорта начинается при эффективности конструкции звукоизоляционного пола не менее 25 дБ.
Так чтоже делать простому обывателю, который хочет счасливо жить в своей квартире? Ответ прост: применять современные звукопоглощающие материалы. К примеру, применение стяжки "КНАУФ-УБО" позволит значительно снизить ударный шум. Но это необходимо делать у соседа сверху! Если мы построим у себя в квартире дополнительную звукоизоляцию потолка со стороны нижерасположенной квартиры, то мы всеголиш увеличивает индекс звукоизоляции всего на 10 дБ. Как видно - есть ради чего стараться и вести переговоры с соседями сверху! Для агитации соседа можно привести экономические обоснования. Для организации стяжки в жилом помещении большинство строителей применяют бетонную смесь. Компания "ВИРА" предлагает использовать сухую смесь "КНАУФ-УБО". Расход бетонной смеси на 1 кв.м. при толщине слоя 1 см равен 50 кг. Стоимость одного мешка смеси песка и цемента весом в 50 кг равняется 70 рублям. Расход смеси "КНАУФ-УБО" на 1 кв.м. при толщине слоя 1 см равен 4,2 кг. Стоимость одного мешка смеси "КНАУФ-УБО" весом 25 кг равняется 220р. Казалось бы, разница в цене поразительно большая и экономически выгоднее делать стяжку "дедовским методом". Большинство строительных организация именно так и считают и не удосуживаются рассчитать стоимость одного квадратного метра. Из вышеприведенных данных мы видим, что стоимость 1 кв.м. цементной стяжки при толщине слоя в 1 см. равна 70 рублям; стоимость аналогичной стяжки из смеси "КНАУФ-УБО" равна 53 рублям. Вывод очевиден. Плюс ко всему стяжка "КНАУФ-УБО" обладает меньшей теплопроводностью, большей шумоизоляцией и она намного легче, что с каждым годом становиться все более востребованным в жилых домах, где вводятся новые ограничения по нагрузке на перекрытия.
Но чтоже делат тем, кому не удалось договриться с соседов, который живет выше? Ответ один: делать звукоизоляцию потолка. Измеренный индекс изоляции воздушного шума исходной конструкцией перекрытия, представляющей собой многопустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм, составяет Rw = 48 дБ (расчетное значение Rw = 52 дБ). Согласно действующему СНиП индекс изоляции воздушного шума перекрытием между жилыми квартирами и расположенными внизу ресторанами должен быть не менее Rw = 62 дБ. Таким образом, с помощью конструкции подвесных потолков необходимо добавить не менее Rw = 14 дБ.
Компания ВИРА-СМ предлагает использовать КНАУФ подвесные потолки п112:

N п/п | Наименование | Кол-во на м2
1 | Лист гипсокартонный КНАУФ-ГКЛ(ГКЛВ) | 1,0
2 | Профиль потолочный 60/27 | 3,2
3 | Удлинитель профилей 60/27 | 0,6
4 | Соединитель профилей двухуровневый | 2,3
5a | Тяга подвеса | 1,3
5b | Тяга подвеса | 1,3
или взамен
5c | Подвес прямой для ПП-профиля 60/27 | 1,3
5d | Шуруп самонарезающий LN 9 | 2,6
6 | Шуруп самонарезающий LN25 | 17,0
7 | Анкерный элемент | 1,3
8 | Лента армирующая | 1,2
9 | Шпаклевка "Фугенфюллер". | 0,4
10 | Грунтовка "Тифенгрунд". | 0,1

Для достижения наибольшей шумоизоляции рекомендуется уложить 2 слоя шумоизоляционных матов тольщиной не менее 50 мм. как показано на рисунке.
Вышеприведенная схема устройства дополнительной шумоизоляции перекрытия с некоторыми изменениями применяется также при строительстве студий, концертных залов и кинотеатров.
Для решения более "скромных" акустических задач величины воздушных зазоров в конструкциях потолков могут уменьшаться, конструкция может упрощаться, т.е. выполняться частично. Например, для снижения ударного и воздушного шума от соседей сверху в панельных и блочных домах с высотой потолка до 2.8 м чаще всего используется более простая схема. К плите перекрытия подвешивается подвесной потолок "КНАУФ акустик" и слой миниральной ваты толщиной по 150 мм, которая помещается во внутреннее пространство между плитой перекрытия и акустическим потолком.

N п/п | Наименование | Кол-во на м2
1 | Плита потолочная "ППГЗ" | 1,0
2 | Т-профиль продольный 24/38 | 0,9
3 | Т-профиль основной 24/38 | 0,9
4 | Т-профиль поперечный 24/38 | 1,8
5a | Подвес с зажимом "Твист" | 0,8
5b | Тяга подвеса | 0,8
или взамен
5 | Подвес с зажимом и тягой "Альфа" | 0,8
6 | Профиль угловой декоративный 24/19 | *
7 | Анкерный элемент | 0,8
8 | Дюбель для крепления ПУ-профиля к стене | **

Общая толщина звукопоглощающего потолка в таком случае составляет 170 мм, а величина снижения шума в защищаемом помещении (в зависимости от ситуации) равна 8-10 дБА.
Для всех конструкций с использованием подвесного потолка из ГКЛ принципиально важными являются следующие решения:

- наличие шарнирной конструкции подвеса каркаса гипсоволокнистого потолка, когда крючок регулируемого подвеса "ТИГИ-Кнауф" (поз. 2 на рис. 2) вставляется в отверстие в уголке (поз. 12 на рис. 2) и жестко не закреплен;
- отсутствие жестких связей каркаса и листов ГКЛ со стенами (примыкание к стенам через виброизолирующую прокладку "КНАУФ Лента уплотнительная" толщиной 3,2 мм (поз. 6 на рис. 2).

С шумом от соседа с верху вроде разобрались, настало время позаботиться об отсутсвие шума от соседей на вашем этаже. Для этого необходимо обклеить стены пеноплатом. Для этих целей как нельзя луше подходить пенопласть производства КНАУФ. Не стоит экономить на низкокачественном пенопласте - вы не получите выйгрыша, а вот проблем с осыпанием штукатурки ва, в случае некачественного материла, не избежать. Комания ВИРА-СМ предлагает использовать для этих целей, комплксную систему КНАУФ с 611.

Система состоит из:

- 1. КНАУФ Термопанель
- 2. Лента армирубщая
- 3. Шпаклевка КНАУФ Фугенфюлер
- 4. Клевой состав КНАУФ Фугенфюлер
- 5. КНАУФ Перфлекс
- 6. Полосы из КНАУФ Листа
- 7. КНАУФ-профиль ПУ
- 8. Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд

Есть 2 основных способа крепления плит из пенополистрола:

- 1 – специальным крепелнием с виброполощающим дюбелем;
- 2 – приклеивание панелей прямо на стеную.

Мы рекомендуем Вам второй способ, так как он более дешов в исполнение. Для наклеивания панелей используется клей "ПЕРЛФЛЕХ". Наклеивая панели вы избегает появления, так называемых шумовых мостиков. Для большего сцеспления панелей из пенополистирола рекомендуется нанести на стены грунтовку "КНАУЫ Тифенгрунт". После этого, для придания прочности стеновому покрытию, небходимо наклеить на него листы термопанелей. Небходимо отметить что для достижения максимального эффекта от данной конструкции необходимо исключить жесткие связи листов термопанелей со стенами (примыкание к стенам через виброизолирующую прокладку "КНАУФ Лента уплотнительная").
Теперь попробуем обезопасить соседа снизу от своего шума. Для этих целей компания ВИРА-СМ рекомендует ситему стяжки КНАУФ F21 толщиной 20 мм.

Состоит она из:

- 1. Стяжка КНАУФ Флизэйстрих FE 80
- 2. Бумага подстилающая
- 3. Лента кромочная ФЕ 8/10
- 4. Грунтовка КНАУФ Эйстихгрунд
- 5. Засыпка "Компэвит"
- 6. и/или Плита КНАУФ Терм
- 7. Лента кромочная

При хорошо выполненных слоистых полах могут быть получены высокие значения звукоизоляции даже при их малой массе. Можно достичь увеличения индекса изоляции воздушного шума на 5-7 Дб, а индекса приведенного уровня ударного шума на 27-30 Дб, что очень важно для перекрытий. Нужно помнить: ошибки могут свести к нулю звукоизоляционные качества сборных полов. Главная задача здесь - обеспечить независимость "плавающей" системе, не допустить жестких связей с ограждающими конструкциями. Наличие "звуковых мостиков" резко снижают звукоизоляцию. По этой причине большое значение имеет зазор около 10 мм по краям пола, а также наличие кромочной ленты, которая является демпфирующим элементом между сборным основанием и ограждающими стенами. При выборе материала для демпфирующего слоя следует также обратить внимание на то, чтобы он не был слишком мягок, иначе под нагрузкой он сожмется сверх меры и потеряет свои эксплутационные характеристики. В качестве примера, демонстрирующего эффективность комбинации сухой засыпки и демпфирующего слоя, можно привести результаты натурных испытаний пола, состоящего из ПВХ линолеума на вспененной подоснове толщиной 3,1 мм, элементов пола, пенополиэтилена толщиной 8 мм и керамзитовой засыпки толщиной 15 - 20 мм, уложенного по безпустотному ж/б перекрытию толщиной 140 мм. Индекс изоляции воздушного шума такой конструкции составил 56 Дб, а индекс приведенного уровня ударного шума - 52 Дб. Как видно эти параметры превышают требования МГСН 2.04-97 к перекрытиям в зданиях категории "А" т.е. с высоко комфортными условиями. Последнее замечание, на которое следует обратить внимание, имеет конструктивный или монтажный характер. На практике достаточно часто возникает необходимость устройства в помещении и пола и перегородок. В этом случае строительные работы предпочтительнее начинать с перегородок. И только после их возведения устраивать полы. Тем самым обеспечивается рассечка пола, и звук не сможет пройти из помещения в помещение по стяжке под перегородкой.
Итак, проблема проникновения шума решаема. К сожалению, только путем компромиссов: либо квадратные метры жилплощади, либо сантиметры шумоизоляции, либо комплексные меры, либо невысокий эффект. Остается определиться, что важнее: тишина и покой или экономно построенная, просторная квартира, в которой негде спрятаться от шума. Необходимо отметить, что при проведении любых шумоизоляционных работ следует внимательно относиться к проблеме косвенной передачи шума в здании. Через "третьи" стены и перегородки может быть настолько сильная звукопередача, что, игнорируя данный факт и направляя все усилия на дополнительную шумоизоляцию одного перекрытия, можно не получить ожидаемого акустического эффекта.

вверх