# Цивилизованная крыша. Конструктивные особенности

Многие из нас в детстве сооружали шалаш. Наверное, не надо подробно описывать эту простейшую конструкцию. А задумывались ли вы над тем, что вы тогда строили? Ведь это, собственно говоря, получалась крыша, которая выполняла по мере необходимости функцию дома. Современные цивилизованные крыши, особенно в коттеджном строительстве, именно к этому и стремятся – стать не только защитой, но и жильем.

Не надо путать понятие «кровли» и «крыши». Кровля – это верхний элемент крыши, состоящий из непосредственно кровельного материала и предохраняющий от всех видов атмосферных осадков. А вот крыша – это более емкий термин, подразумевающий сооружение сложной ограждающей конструкции, несущей гидроизолирующие и теплосберегающие функции, предоставляющей возможность организации дополнительного жилого пространства. Крыши могут быть разной формы, зависящей от традиций, эстетических пристрастий и назначения подкровельного пространства. Самые распространенные из них: двускатные, односкатные, шатровые, вальмовые и ломаные (мансардные) крыши.

Современные крыши – это прежде всего новые материалы и новые технологии, улучшающие такие технические показатели, как надежность, долговечность и эстетический вид. Выбор материалов кровельной системы должен быть основан на принципе согласования срока службы всех составляющих. Главным экономическим показателем является стоимость всей кровельной системы при заданных сроке службы и эксплутационных характеристиках. Надежность и долговечность крыши обеспечивается также и грамотным выполнением работ по монтажу кровельной системы.

Крыши конструктивно могут быть с теплой и холодной кровлей.

Холодная кровля имеет снизу воздухонепроницаемый теплоизолирующий слой (одновременно выполняет функцию пола чердачного пространства), сверху – покрытие из выбранного кровельного материала. Рекомендуется изоляция кровельной конструкции специальными мембранами, что устранит необходимость вентиляции чердака и прекратит конвекционный вынос тепла. Изоляционная мембрана укладывается на стропила с устройством вентиляционного зазора между мембраной и кровельным материалом.

Теплая кровля – это утепленное чердачное помещение, которое выполняет функцию мансарды и предполагает:

1. Создание непрерывного утепленного контура по всему периметру подкровельного пространства.
2. Обеспечение надежной гидро - и пароизоляции вокруг контура утепления, а также его вентиляции.

Непрерывный контур утепления

Для утепления крыш наиболее подходят минераловатные (волоконные) утеплители, с низким показателем водопоглощения и высокой водостойкостью. Высокая пожаробезопасность минераловатных утеплителей приобрела особую актуальность также и вследствие неконтролируемого пользования пиротехникой и возможного попадания петард в подкровельное пространство.

Подкровельный материал укладывают над, под или между стропилами. Возможен комбинированный способ изоляции: утеплитель укладывается между стропилами, а также под стропилами. Плиты утеплителя монтируются враспор между стропилами и под стропилами – в обрешетку.

Недопустимо экономить на суммарной расчетной толщине утеплителя. Для Санкт-Петербурга толщина минераловатного утеплителя, в соответствии со СНиП от 23.02.2003г., должна быть 210 мм. При устройстве теплоизоляции в несколько слоев утеплитель укладывается с перекрытием швов предыдущих плит.

Важно грамотно спроектировать и выполнить утепление узлов конструкции: примыкания со стенами, оконными проемами, свесов, ендов, конька крыши и т.д., обеспечивая точное сопряжение теплоизоляционных плит в этих узлах.

При утеплении мансардных окон необходимо обеспечить расчетную толщину утеплителя по всему контуру оконного проема. На свесе крыши необходимо выполнить гидроизоляцию и предусмотреть отверстия для вентиляции утеплителя.

Пароизоляционный слой предотвращает диффузию пара из помещения к холодной наружной поверхности, предохраняя теплоизоляцию от увлажнения, а несущую конструкцию – от ржавчины или гниения.

Гидроизоляционный слой не дает атмосферной влаге проникнуть в глубь утеплителя, защищает утеплитель от выветривания.

Отвод влаги, проникшей в конструкцию крыши, достигается обычно двумя уровнями вентиляции: первый находится между кровельным покрытием и гидроизоляционным слоем, второй – между гидроизоляцией и утеплителем. Конечно, эта вентиляцияфункционирует, только если на свесе кровли предусмотрены вентиляционные отверстия для входа, а на коньке – отверстия для отвода воздуха. Вентиляционный зазор между кровлей и гидроизоляционной пленкой фиксируется контрбрусами на высоте не менее 24 мм. При применении супердиффузионных мембран, таких, как Tyvek, например, второй вентиляционный зазор между мембраной и утеплителем становится излишним.

Кровельщики советуют: повышенное внимание следует уделять монтажу пароизоляционного контура. Пароизоляционная пленка должна не просто устанавливаться с нахлестом, а обязательно герметизироваться при помощи специальной двусторонней соединительной ленты (бутил-каучуковый ленточный герметик), нельзя забывать и о местах примыкания пленки к стенам и каминным трубам.

Для дополнительного вентилирования кровли существуют специальные кровельные аксессуары – проходки.

Водосточные системы

Современные водосточные системы предназначены для сбора и удаления воды с кровли. Они защищают от разрушения фасад, фундамент и отмостку, придают завершенный вид кровле и всему дому.

Водосточные системы разрабатываются в основном крупными строительными компаниями по высоким стандартам. В качестве материалов для водостоков применяются сталь, медь, титан-цинк и пластик, которые уже опробованы и хорошо зарекомендовали себя в России.

Большой популярностью пользуются водостоки из металла. Оцинкованная сталь хорошо зарекомендовала себя в наших погодных условиях, характеризующихся резкими перепадами температур. Однако сегодня на смену этому материалу пришли водостоки из оцинкованной стали с полимерным покрытием различных цветов. На рынке предлагаются водостоки российского и иностранного производства.

В ассортименте имеются и водостоки из ПВХ, прочного и гибкого материала, не подверженного коррозии, не требующего последующего обслуживания. Оригинальные конструктивные элементы позволяют этим системам легко переносить любые температурные перепады. Они легко монтируются и выпускаются в нескольких цветовых вариантах.

Снегозадержатели

Снегозадержатели – обязательные элементы безопасности. Они нужны на кровле для того, чтобы в период весеннего таяния снега тяжелые пласты сходили равномерно, а не падали, царапая покрытие, лавиной вниз.

Снегозадержатели могут быть трубчатыми горячеоцинкованными, предназначенными для кровель из металлочерепицы, профнастила и фальцевой кровли.

Для черепичных кровель выпускаются снегозадержатели в виде решеток из горячеоцинкованной стали, которые крепятся к опорам на специальных снегозадерживающих черепицах.

Антиобледенительная система

Сильное таяние снега на крыше при весеннем солнце и мороз ночью приводят к образованию сосулек на крыше, что может создать ненужные проблемы с обслуживанием территории вокруг дома и представлять опасность для жильцов.

Для профилактики образования сосулек можно проложить гарантированный путь талой воде. Для этого существуют специальные кабельные системы антиобледенения и прогрева крыш, обеспечивающие прогрев выхода из стояка водосточной системы, водосточной трубы, входа в трубу (выхода из желоба), желоба по всей длине.

В правильно обогретых желобах льда не будет, не будет и сосулек под ними. На крышах следует обеспечить путь воде вдоль ендовы. Можно подогревать трубки снегозадержателей или участок кровли ниже них.

Управлять работой участков обогрева может автоматическая система (мини-метеостанция), которая принимает информацию с датчиков температуры, дождя и влажности. Система управления сложная и наладка системы может быть длительной. Управлять рубильником можно и самостоятельно, а в случае отъезда поручить эту работу толковому сторожу.

Как правило, необходимость монтажа антиобледенительной системы архитектор определяет при проектировании дома. Система не понадобится, если снег на крышах не накапливается, например, на простых металлических кровлях при углах наклона более 45 градусов.

Устройство крыши зависит от функционального назначения подкровельного пространства, а гарантией технически грамотного исполнения ее конструкции станет знание материалов и технологий – профессиональный подход.

вверх