# Декоративная штукатурка

На сегодняшний день существует множество декоративных отделочных материалов для стен. Один из таких материалов-декоративная штукатурка. Нанесение её не составляет большого труда, а результат превосходит все ожидания. На рынке строительных материалов такая штукатурка впечатляет количеством разновидностей. Четкого разделения на виды нет, но условно они делятся на две группы: по типу связующего-на водной или неводной основе, и по внешнему виду-фактурный или структурный материал. При использовании структурных штукатурок рельеф поверхности формируется специальными операциями, а у фактурных рельеф образуется сам после нанесения. В основе синтетической штукатурки лежит синтетическая смола, различные добавки и наполнитель. В зависимости от состава меняются и свойства материала. Акриловые дисперсии стойки к ультрафиолетовым лучам и температуре, но менее стойки к воде. Стирол-акриловые имеют более высокую стойкость к воде и паропроницаемость, но начинают желтеть при 65 градусах. Поливинилацетатные обладают ограниченной водостойкостью, но зато стойки к ультрафиолетовым лучам и не желтеют до 90 градусов. Из неводных составов самыми распространенными являются материалы на основе полиуретановых и эпоксидных смол. Они очень прочны и не поддерживают горение. Например, структурная штукатурка представляет собой неоднородную зернистую смесь акрилового связующего с добавлением камушков, кусочков кварца, древесного волокна, мраморной крошки. Размеры гранул бывают разные: от 0.5мм до 5 мм, но форма им придаётся сферическая, чтобы острые грани не царапались. Размер гранул определяет внешний вид поверхности и расход материала. Декоративные штукатурки с крупными гранулами принято применять при внешней отделке зданий, а со средними и мелкими-при внутренней. Но следует помнить, что на крупных гранулах быстрее оседает пыль, которая со временем может въесться в штукатурку. Поэтому фасады, подверженные постоянному загрязнению, следует покрывать штукатуркой с гранулами средних размеров.

Наличие высоких эксплуатационных качеств позволяет применять этот материал при внутренней и внешней отделке офисов. В коттеджах и квартирах наносить его лучше на небольшие поверхности как декоративные вставки для акцентирования фрагментов интерьера. Гранулы являются холодным материалом и не применяются в жилых комнатах. Зато в ванной комнате и на кухне эта штукатурка будет практичнее обоев. Она лучше защищена от грязи и влаги и не впитывает запахи.

Стена, на которую будет наноситься декоративная штукатурка должна быть сухой, чистой и прочной, без осыпающихся осколков. Для укрепления можно использовать специальную акриловую грунтовку. Она не только проникает в микротрещины, но и служит прослойкой между покрытием и основанием, защищая его от влаги из накладываемого слоя, деформации и появления плесени.

Перед нанесением некоторые смеси нужно развести водой или растворителем, в большинстве же случаев шпаклевка уже готова к применению. Толщина слоя составляет 1-1.5 гранулы. Если нужно скрыть какой-либо дефект стены можно нанести слой и в 2-3 гранулы. Но следует помнить, что более толстый слой выглядит по-другому на фоне более тонкого, поэтому не стоит этим увлекаться. Дефекты лучше устранить до нанесения смеси традиционными шпаклевками и штукатурками.

Структурная штукатурка благодаря своему составу предусматривает несложный уход. Поверхность, обработанную такой штукатуркой, можно мыть водой с мылом, средством для мытья посуды и стиральными порошками. При этом покрытие не потеряет свой первоначальный цвет. Но, если Вы всё же опасаетесь испортить своё покрытие, его можно покрыть специальным лаком. При этом натуральный блеск камня тускнеет, зато поверхность приобретает шелковисто-матовый блеск. Лак препятствует проникновению влаги и пыли в поры штукатурки и предотвращает взаимодействие минеральных частичек с водой

Теперь, располагая кое-какой информацией, читатель может рассматривать покрытие декоративной штукатуркой как альтернативу прочим видам обработки стен.

вверх