# Держите ноги в тепле

Вы заходите с мороза в помещение и чувствуете, как вас окутывает приятное тепло. Застывшие после лесной прогулки ноги быстро согреваются, создается ощущение, что вы погрузились в теплую ванну… Но позвольте, а где же радиаторы?! И конвекторов что-то не видно. Даже камин не разожжен! Все очень просто – в загородном доме, в который мы сегодня пожаловали, смонтирована широко распространенная в нашем регионе система «теплый пол», создающая уют и комфорт в любое время года.

В чем же отличие теплых полов от привычного отопления? Вспомните, как работают традиционные системы. Создаваемый батареями или конвекторами теплый воздух поднимается верх, под потолок, затем, остывая, опускается и сквозит по полу. Помещение прогревается неравномерно: в той части, где стоит радиатор, температура максимальная, а в противоположном углу (особенно при больших площадях) впору устанавливать дополнительный обогреватель. И ногам прохладно. А ведь еще в старину говорили: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде». Что мы имеем с теплыми полами? Поскольку нагревательный элемент здесь – весь пол, тепло распределяется равномерно по всей площади. Таким образом, температура воздуха на уровне ног несколько выше (обычно +24–280С), нежели у головы (19–220С).

А под самым потолком, где воздух прогревать и не нужно, температура доходит лишь до 16 градусов. Комфорт – максимальный.

Система «теплый пол» абсолютно невидима, на поверхности остается лишь терморегулятор (который, впрочем, может быть спрятан в распределительный щит), а кабель или трубы находятся в полу. В доме нет горячих поверхностей, о которые может обжечься ребенок. Котел, трубы, вентили, радиаторы, занимающие немало драгоценного места, собирающие на себе пыль и вносящие диссонанс в дизайн-проект, отсутствуют. Стало быть, можно смело экспериментировать, расставив мебель как душе угодно, и реализовать любой, самый смелый дизайн-проект без оглядки на громоздкие отопительные приборы.

Столь уникальная по своим характеристикам и сочетанию достоинств система теплых полов встречается в двух видах – «электрическом» и «водяном».

Электрический теплый пол состоит из нагревательных кабелей, теплоизоляции, электронного терморегулятора и монтажной ленты. Теплоизоляция укладывается на подготовленную поверхность отражающим слоем вверх, затем крепится монтажная лента. Нагревательный кабель укладывается на монтажную ленту с постоянным шагом. На стене, в том месте, которое удобно хозяевам, монтируется терморегулятор, к которому подключаются холодные концы кабеля и датчик. Размещенную на полу конструкцию заливают раствором или самовыравнивающейся смесью. Полученную стяжку выдерживают 20–30 дней до полного затвердевания, и – теплый пол готов к эксплуатации.

Водяной теплый пол состоит из котла, узла управления и контура из металлопластиковых или пластиковых труб, по которым циркулирует теплая вода. За регулирование температуры отвечает термостатический смеситель, конструкция которого рассчитана на обеспечение постоянного поступления в контуры напольного отопления воды заданной температуры. Тепловой режим можно регулировать как вручную, так и в автоматическом режиме, с помощью терморегулятора. Водяной пол, как и электрический, монтируется в стяжку.

Что лучше?

Естественно, возникает проблема – какой теплый пол выбрать? У каждой разновидности есть свои неоспоримые плюсы.

Закупив комплект электрического теплого пола с инструкцией по его монтажу и получив необходимые консультации, систему можно установить самостоятельно и довольно быстро, не прибегая к услугам специалистов. При этом фирма-поставщик берет на себя все гарантийные обязательства (если, конечно, неисправность случится не по вине хозяина, допустившего небрежность при монтаже). Единственное, что необходимо сделать в обязательном порядке, это пригласить электрика для подключения теплого пола.

С водяными теплыми полами такое не пройдет – здесь все, от начала до конца, должны делать лицензированные специалисты.

Зато систему водяного отопления можно использовать для охлаждения помещений летом – в этом случае необходимо при монтаже установить так называемые зонные краны для переключения подачи холодной или горячей воды.

Мягкая, комфортная прохлада, причем без вызывающих насморк сквозняков, обеспечена. Получается двойная выгода при относительно низких эксплуатационных расходах.

Кстати, о расходах. При выборе системы напольного отопления они имеют принципиальное значение, тем более в загородных условиях. Горячая вода, как принято считать, обходится потребителю дешевле, чем электроэнергия. Но все зависит от конкретных обстоятельств: подведена ли к дому центральная тепломагистраль или ЛЭП, сколько киловатт электроэнергии выделено, есть ли в доме котел и автономная электростанция. И наконец, на какой площади вы хотите сделать теплые полы? Если во всем доме – это один расклад. Если только в прихожей, чтобы испарялась влага, и в санузле – совсем другой. Для обогрева только небольшого «пятачка», естественно, нерентабельно устраивать водяной теплый пол, пусть даже у вас вдоволь горячей воды и выделено совсем немного киловатт электроэнергии.

Что касается больших площадей – здесь надо считать. Но в любом случае нельзя сразу отказываться от электрических теплых полов! Ведь существует немало хитростей, чтобы сэкономить расходы, причем существенно. Кабель нагревает стяжку, которая, аккумулируя тепло, отдает его помещению уже при выключенном источнике питания. Если заложить кабель в толстую (более 10 см) цементно-песчаную или бетонную стяжку с высокой теплоемкостью, установить двухтарифный счетчик и нагревать пол в период действия ночного льготного тарифа, можно обеспечить подзарядку своеобразного «теплового аккумулятора», который будет отдавать тепло уже при выключенном кабеле, в то время, когда начинает действовать высокий тариф.

В идеале компания, занимающаяся прокладкой инженерных сетей в доме, должна произвести все расчеты с учетом ваших пожеланий и предложить оптимальный вариант монтажа теплых полов, который лучше всего выполнять во время строительства.

Напольное покрытие выбирайте по вкусу

Неудивительно, если после прочтения всего вышеизложенного у вас возникнут серьезные вопросы. Мы постараемся дать ответы на некоторые.

Скажем, заложили кабель или трубы в стяжку, а кабель сгорел, трубы потекли. Что же, теперь для их замены ломать отбойным молотком весь пол? Да ничего подобного! Электрический кабель, используемый в теплых полах, служит так же долго, как и скрытая электропроводка в стенах. И ведущие мировые бренды делают все, чтобы владелец теплых полов не заботился об их техническом обслуживании, тем более – не сталкивался с проблемой ремонта: кабель имеет несколько слоев высококачественной изоляции и медную экранирующую оплетку. Внешняя оболочка изготавливается из тефлона, который не боится ни жары, ни холода.

Срок службы современных металлопластиковых труб, используемых в теплых полах, – не менее 50 лет, а запорная арматура и фитинги (конечно, если это не китайская «дешевка») надежны настолько, что можно смело упрятывать их под бетон навечно – протечки исключены.

Но если все-таки произошла неприятность, это совсем не означает, что надо все крушить. Сотрудники сервисных центров, которые организовывают все приличные производители теплых полов, с помощью специального прибора «вычислят» место, где кабель вышел из строя или труба потекла, аккуратно вскроют маленький участок пола и произведут ремонт. Однако, как показывает практика, к услугам такого рода прибегают крайне редко.

Не возникает ли в помещении, оснащенном электрическими теплыми полами, вредное для здоровья электромагнитное излучение? Не возникает. Кабель в теплых полах бывает одножильный и двужильный. Двужильный – подороже, зато его электромагнитное излучение равно нулю, поэтому если боитесь излучений, следует ориентироваться именно на него.

Есть ли какие-либо ограничения при установке системы? Нет, «теплый пол» может быть смонтирован в помещении практически с любым полом – от дерева и ламината до кафельной плитки и ковролина – надо только правильно выбрать напольное покрытие и систему отопления.

Всегда ли для монтажа системы надо вскрывать старые полы и делать новую стяжку? Это совсем не обязательно. Можно приобрести нагревательные маты, представляющие собой двужильный экранированный нагревательный кабель, закрепленный с определенным шагом на армирующей сетке. Остается лишь уложить его на обогреваемую площадь (например, на кафельную плитку в ванной комнате) и покрыть слоем плиточного клея. После его застывания наносится еще один слой клея, на который укладывается новая плитка. Три дня – и пол готов! С помощью матов можно обогревать любые площади – зал, холл, гостиную, надо только закупить несколько комплектов, которые легко «сращиваются» друг с другом. В общем, система универсальна, в практике загородного домостроения ее можно использовать смело, но с умом.

Мнение специалиста
Системы с применением нагревательных кабелей относятся к технически сложным и, несмотря на кажущуюся простоту, требуют профессионального подхода. Несоблюдение этого условия может привести к лишним финансовым затратам и к полной «недееспособности» системы. Так, желание сэкономить и прогреть одним кабелем пол в двух помещениях не добавит комфорта и автоматически лишит гарантии на оборудование, так как подобный способ укладки не позволяет обеспечить нормальную работу нагревательного кабеля. Правильно спроектированная и установленная система будет работать надежно и долго. Использование самых последних технологий в этой области и современных материалов, таких, как фторопласт, позволяет выпускать продукцию высочайшего качества. Знания, накопленные за долгие годы, дают возможность производить системы с искусственным интеллектом, которые не только обеспечивают повышенный уровень комфорта, но и потребляют при этом минимум необходимой электроэнергии. А если вам вдруг захотелось интегрировать теплый пол в систему «умный дом», то и здесь уже есть готовые решения.

вверх