# Поклейка потолочных обоев

Бытует ошибочное мнение, что потолочные обои мог клеить только Люк Скайвокер, да и то, лишь при полёте в невесомости. (Далее следует «мягкая реклама» сериала Джорджа Лукаса «Звёздные Войны», последняя серия которого выходит на экраны намедни). Как известно, «Тысячелетний Сокол», самый быстрый корабль в Галактике, был собран из космического хлама, с чудовищными нестыковками потолочных панелей. По этой причине, режиссёру, чтобы скрыть огрехи, было гораздо проще поклеить потолочные обои в каютах, чем выравнивать поверхности под покраску. Боюсь быть пристрастной, но с подобной проблемой сталкиваются и многие наши современники, особенно живущие в «хрущобах» (автор, во всяком случае, сталкивался).

Итак, первое: что клеить? Многое зависит от ваших возможностей. Самые дешевые - отечественные бумажные обои для потолка. Они плотнее настенных, потому что делаются из двух склеенных между собою слоёв бумаги. Из «эстетических соображений», а также для того, чтобы скрыть неровности потолка, на них наносят тиснение. К сожалению, все 200 вариантов потолочных обоев, «отечественные производители» выпускают белого цвета. В последнее время стоимость рулона таких обоев (длиной 10 метров и шириной 53 см) не превышала 70 рублей. К несчастью, эта дешевизна относительная, поскольку срок жизни «русских» бумажных потолочных обоев не превышает 5 лет. (А всё потому, что их, в отличие от «иностранных», нельзя перекрашивать).

Немцы - с их рационализмом - придумали почти то же, что и русские, но гораздо практичнее. Так, фирма «Erfurt», выпускает обои «Рауфазер» из макулатурной (!) бумаги с прослойкой из опилок. Причем это изделие можно красить воднодисперсионной краской. Казалось бы, как это говориться по-рюсски: «выкрасил и выбросил» (макулатура же!). Но, однако, такие обои можно красить до 10 раз! И тогда нет проблем ни с табачной копотью на потолке, ни с приевшейся вам цветовой гаммой. Интересно и то, что «Erfurt» выпускает обои не только белого, но и других цветов: светло-желтые, розовые, голубые… Плохо лишь одно - цена (они в три-шесть раз дороже отечественных).

На особицу стоят флизелиновые и виниловые обои, которые тоже можно клеить на потолок. Они также двуслойные, причем первый слой у них одинаков - пластик поливинил. Второй слой отличается: у флизелиновых это нетканое полотно, а у виниловых - бумага. Размеры рулонов могут различаться (от 0,53*10,05 до 1,06*25 метров). Их также можно красить воднодисперсионной, акриловой или латексной краской при помощи пульверизатора или используя мягкий валик (не менее двух слоев нанесения).

Вопрос второй: какой клей купить? Внимательно прочитайте инструкции бумажных фабрикантов. Если же инструкций нет, то ни в коем случае не варите клейстер! Существует неплохой универсальный клей «Момент-Экстра», выпускаемый у нас на родине немецкой фирмой «Хенкель» (вспомните одноименный истребитель-бомбардировщик Люфтваффе).

Вопрос третий: как готовить поверхность? Если на потолке раньше были обои, то надо их обязательно снять. Это не трудно: надо только аккуратно подцепить их с краешка и слегка потянуть. В случае же «фиаско» (как говорит мой знакомый маляр), надо отмачивать их водой. Остатки клея смывают теплой водой с содой. Потолок перед оклейкой обоев обязательно замывают от старой побелки. Если поверхность была покрыта краской, надо проверить, не отслаивается ли она. Для этого на краску приклеивают, а затем отдирают липкую ленту. Если на ней видны кусочки отставшей краски, то поверхность нужно тщательно очистить. Крупные неровности шпаклюют, например, «Ветонитом». Кроме того, желательно обработать потолок акриловой грунтовкой (тот же «Хенкель», а также «Пуфас», «Евролюс», «Монолит»). Состав наносят кистью, расход его - около 5 литров на 50 квадратных метров. Грунтовка сохнет очень быстро - уже через несколько часов можно будет клеить обои. Такая подготовка полностью исключает «ритуал» советских времен - предварительное оклеивание поверхности газетами.

Раздел четвёртый - нанесение клея. Отечественные бумажные обои надо пропитывать клеем. Хотя на упаковках и указывается время «экспозиции» - 15 минут, но так долго выдерживать их не нужно: достаточно 8-10 минут, иначе они «расквасятся». Импортные обои клеем не мажут. Наоборот, им покрывают потолок, к которому и прикладывают сухие обои.

И последнее: как правильно наклеить обои? Их полагается наклеивать «от света»: от окна вглубь комнаты. Работать следует вдвоём: «старшой» прикладывает и прижимает полосу обоев, в то время как «ассистент» поддерживает (метлой или шваброй: ха-ха!) оставшийся, ещё свернутый кусок полосы наверху. Прижимать обои следует от середины к краям специальным резиновым валиком, особенно осторожно и аккуратно расправляя образовавшиеся пузыри.

Сушат потолок в закрытом помещении, не допуская сквозняков.

Как видите, всё очень просто. Надо только помнить слова Швейка: «Если бы вы, например, пожелали […] вы обязательно с кем-нибудь посоветовались бы. Ум хорошо - два лучше. Один присоветует одно, другой - другое, и «путь открыт к успехам», как поется в нашем гимне».

вверх