# Остекление балкона

Балкон в городской квартире по обыкновению практически не эксплуатируемая жилплощадь. Пыль, снег, городская грязь, мусор и прочие "продукты жизнедеятельности", которые неизбежно оказываются на балконе, делают его не совсем приятным для пребывания. Вот тут-то и встает вопрос: как сделать эти "квадратные метры" удобными для использования? И выход один: остеклить балкон. Путей для этого немало, но как выбрать оптимальный?

В первую очередь необходимо понять, что именно вы желаете получить в конечном счете.

1. Защита балкона от осадков и пыли. Это условие достигается при любом варианте остекления.
2. Тепло. Как известно, основной причиной потерь тепла является его ветровой снос. Поэтому для достижения желаемого результата достаточно просто избавиться от сквозняков.
3. Удобство эксплуатации. Тут опять же у вас есть широкий выбор возможностей. Вы можете водрузить на своем балконе эксклюзивные оконные блоки или, сэкономив, поставить "троллейбусные окна" из свежеокрашенного железа. Наша задача - обрисовать все плюсы и минусы множества вариантов, которые сейчас доступны потребителю.

Пластиковые окна

Несомненным достоинством пластиковых окон является герметичность и высочайшие теплоизоляционные свойства. Но так ли это важно в нашем случае? Ведь для того, чтобы сберечь тепло, надо его иметь. А на балконе тепло появляется только по причине утечек из отапливаемой зоны. Так что теплоизоляция не столь важна. А необходимая герметичность достигается ценой потери пространства, ведь распашные створки изрядно "пожирают" его.

Кроме этого, надо учесть, что теплоизоляция балкона в целом есть не только теплоизоляция светового проема, но и, что не менее важно, теплоизоляция ограждения и стенок балкона. Достичь высокого уровня изоляции, безусловно, можно, но это технически сложно и влечет за собой массу финансовых и нервных затрат.

Для получения "дополнительной комнаты" из балкона пригодны, конечно, только пластиковые окна, но для правильной их установки необходимо соблюсти некоторые условия. Ведь сама структура таких окон предусматривает некоторые ограничения в их применении.

Окна предназначены для установки "в четверть", что дает возможность в полной мере использовать их теплоизоляционные свойства. При установке оконных блоков в наших условиях необходимо искусственно создать нечто похожее на стандартную конструкцию оконного проема. В силу того, что никаких стандартных элементов для этого не существует, данная задача полностью ложится на монтажников, устанавливающих остекление.

Далее возникает вопрос о гидроизоляции с наружной стороны. Отлив, прикрепленный к плите, конечно, решает эту проблему, но отлив этот должен иметь конфигурацию, несколько отличающуюся от стандартной, и обладать низкой теплопроводностью, что практически исключает применение алюминиевых отливов.

Следующая проблема, которая встает перед нами, - это пароизоляция внутренней стороны балкона. Основной сложностью тут может считаться "излишняя" герметичность рам. При практически полном отсутствии естественной вентиляции необычайно сложно избавиться от водяных паров, неизбежно присутствующих в теплых помещениях. А в неотапливаемой зоне пары эти достигают "точки росы" даже при незначительных суточных перепадах температуры. Следствием этого являются выпадения конденсата в самых неудобных местах. А вслед за избыточной влажностью нередки появления плесени и грибка.

Если вы не ставите перед собой задачу превратить свой балкон в теплое жилое помещение, то количество вариантов сделать его просто обитаемым возрастает.

Помимо того, что требования к пароизоляции балкона, частично изолированного от жилых помещений, существенно ниже, для подобного остекления (рассматриваются пластиковые системы) можно использовать не только стандартные окна ПВХ, но и раздвижные конструкции производства Кореи и турецкие рамы фирмы "Пакпен". Хотя и они столь же тяжелы, как и прочие пластиковые окна, что существенно ограничивает возможности их применения. Ведь ограждение не на каждом балконе способно выдержать конструкцию, весящую не одну сотню килограммов.

Холодное остекление

Герметичность его, конечно, несколько ниже, чем у пластиковых окон, но для наших целей вполне достаточна. При весьма незначительном ветровом сносе тепла мы имеем существенно более легкую конструкцию, а также в большинстве своем раздвижную, что обеспечивает явную экономию пространства. Такого рода остекление представлено на рынке в нескольких вариантах.

Наиболее популярной можно назвать систему "Проведал", разработанную немецкой фирмой "Рейнольдс" и выпускающуюся в Испании. Остекление из данного профиля обладает достаточно высокой герметичностью, необходимой для удержания тепла, но в то же время в нем присутствует "естественная вентиляция", которая необходима для предотвращения запотевания окон.

Кроме того, большое количество дополнительных элементов позволяет остеклять таким профилем балконы и лоджии практически любой конфигурации.

Практика показывает, что такое остекление при наличии даже минимальной теплоизоляции остальных элементов балкона позволяет сохранять на балконе плюсовую температуру. Конечно, эта температура зависит от множества факторов: господствующего направления ветра, теплопроводности стен, утечек через оконные блоки и пр.

Пластиковое покрытие, нанесенное на алюминиевую конструкцию, обладает высокой устойчивостью к природным и техногенным факторам. Полированные стекла толщиной 5 мм, установленные в резиновых прокладках, не протекают и обеспечивают высокую прочность конструкции. Автоматические защелки делают такое остекление вполне надежной защитой балкона. Раздвижные створки перемещаются на роликах, что делает открывание даже большой (до 2,25 м2) створки делом, не требующим физической силы.

Опыт эксплуатации конструкций такого типа показал, что на данный момент система "Проведал" является одной из самых удачных по соотношению цена-качество.

Последние годы профиль, из которого делаются такие остекления, выпускается и в Подмосковье, и в Самаре, и в Красноярске, хотя несколько ограниченный ассортимент дополнительных элементов снижает возможности и затрудняет монтаж сложных остеклений. Качество покрытия на подобном профиле несколько ниже, чем на испанском.

На рынке представлены и системы "безрамного" остекления, которые производятся в Финляндии. Эти конструкции красивы и удобны в эксплуатации. При всех этих достоинствах они весьма дороги, и их смело можно отнести к элитарным.

Похожи на "безрамные" и шведские "двухплоскостные" рамы. Помимо параллельного сдвига, они способны проворачиваться вокруг внутреннего угла рамы. Это дает возможность открывать пролет остекления практически полностью. Главной особенностью таких систем остекления можно назвать очень высокие требования к параллельности установочных плоскостей, то есть потолка балкона и ограждения. Наше строительство, к сожалению, редко соответствует этим требованиям, что усложняет монтаж остекления и соответственно удорожает работы.

Другим полюсом шкалы качества можно назвать деревянные рамы, которые до сих пор иногда применяют для остекления балконов. Главным их недостатком можно смело назвать то, что в условиях мегаполиса внешнюю покраску окон необходимо делать минимум дважды в год.

Если этого не делать, то древесина покрывается микротрещинами. Через три-четыре года такие трещины увеличиваются, окна теряют герметичность и приобретают неопрятный внешний вид.

Несколько лучше так называемые "троллейбусные окна", которые выполнены из черного металла и сварены и покрашены на месте. Основным их недостатком можно назвать то, что через год - два такие конструкции покрываются потеками ржавчины. Кроме того, распашные створки, которыми снабжены эти конструкции, не всегда плотно закрываются.

Особо нужно выделить балконы, расположенные на последних этажах домов. В силу конструктивных особенностей они иногда становятся легко доступны с технического этажа или крыши здания. Чтобы предотвратить проникновение посторонних, выход один: стеклить балкон. Для этой цели пригоден любой вариант остекления, важно лишь, чтобы открывающиеся створки были надежно заперты.

Последние этажи часто не имеют верхней плиты, что делает необходимым возводить над балконом кровлю. Практика показывает, что из обилия предоставленных на рынке материалов рационально использовать гофрированную оцинкованную жесть для непрозрачных перекрытий и сотовый поликарбонат для светопроницаемых кровель.

Основной проблемой для таких конструкций является герметичность примыкания кровли к стене. Опыт нашей работы показал, что наиболее удачным решением данной проблемы может стать плоская "маска", которая фиксируется при помощи саморезов и уплотняется силиконовым герметиком.

Обшивка балкона

Балкон, застекленный той или иной конструкцией, требует дополнительной изоляции от влаги и от перепадов температуры. Общего правила, как это надо делать, нет. Можно обшить балкон как пластиковыми панелями, так и деревянной вагонкой. Все зависит от вкуса. Но в этом деле есть и свои ограничения.

Если вам больше по вкусу деревянная обшивка, то следует учитывать, что дерево в процессе эксплуатации имеет склонность рассыхаться под воздействием солнца. Поэтому при обшивке надо стараться избегать увеличения длины вагонки.

Это относится и к полам. Под воздействием жестких условий (суточный перепад температуры на балконе может составлять до 30 градусов) половая доска длиной более 3-х метров может не только "усохнуть", но ее может "повести", то есть она станет закручиваться вокруг продольной оси. А такие изменения в лучшем случае приведут к тому, что полы начнут скрипеть.

Если же вы решили обшивать балкон пластиком, то при выборе материала в первую очередь надо обратить внимание на температурный диапазон, в котором он может работать.

Большинство отделочных пластиковых панелей предназначены для эксплуатации внутри помещений, следовательно, поведение их при отрицательной температуре непредсказуемо. Также не очень пригодны для этой цели панели шириной 200-250 мм. У таких панелей, как правило, очень небольшой "заход", то есть при понижении температуры ниже нуля в таких панелях может разрываться узкая полоска пластика, за которую панель крепится к обрешетке. Из практики известно, что наиболее пригодными для обшивки балконов являются однотонные пластиковые панели шириной 96 мм. Цветные панели, как правило, изготавливаются из более хрупкого пластика.

Утепление обшивки можно сделать при помощи различных материалов. Но наиболее рациональным можно назвать утепление пенофолом или пенополиэтиленом. Материалы эти, если на них не попадают прямые солнечные лучи, обладают долговечностью и практически не утрачивают со временем своих теплоизоляционных свойств.

вверх