# Каркасный дом – что нужно знать о нем?

Поговорим о трех наиболее важных компонентах в каркасном строении, влияющих на физические процессы, происходящие во время эксплуатации конструкции, – это паробарьер, теплоизоляционный материал и ветрогидробарьер.
Паробарьер

Если на улице минусовая температура, то водяные пары, находящиеся внутри здания, тоже стремятся к отрицательной температуре. Проходя через конструкцию дома, они постепенно охлаждаются и выпадают на элементы конструкции. Практически этот процесс большинству из вас хорошо известен. Достали бутылочку из морозилки, и вот она уже красивая, покрытая капельками воды. Как правило, это происходит в теплоизоляционном материале, увеличивая его влажность. А увеличение влажности теплоизоляционного материала приводит к увеличению его теплопроводности и как следствие – к понижению теплоизоляционных свойств этого материала. Поэтому особое внимание уделяют защите материала от поступающей влаги. Для этого и служит паробарьер, который выполняется в виде различных пленок. Они могут быть армированные и не армированные, с отражающей поверхностью (алюминиевая фольга), выполненные из полиэтилена, стекловолокна и т.д. Выбор на рынке этого материала достаточно разнообразный. Таким образом, основные требования, предъявляемые к материалу паробарьера, – его крепость на разрыв и максимальная паронепроницаемость.

Теплоизоляционные материалы

Несколько сложнее стоит вопрос при выборе этого материала, т.к. именно он в большей степени влияет на теплоту и комфорт в доме. Для этого нам придется рассмотреть виды и некоторые свойства, которыми должны обладать эти материалы.

Теплоизоляция делится на две группы по материалам изготовления.

Органические. Изготавливают их на основе отходов деревообработки, лесопиления, неделовой древесины, камыша, соломы, целлюлозы и т.п.

Неорганические. Эта группа утеплителей изготавливается из камня, шлака, базальта и др. материалов. В зависимости от этого их называют каменными, базальтовыми и т.п.

Плотность

Это один из самых важных факторов изоляции. Плотность влияет на прочность материала (сжимаемость, растяжение, гибкость) и как следствие – на возможность его применения в тех или иных условиях и конструкциях. Менее плотная теплоизоляция применяется в горизонтальных конструкциях (перекрытия), средней плотности – в стеновых и кровельных конструкциях, более плотные – вплоть до утепления элементов фундамента.

Теплопроводность

Это способность материала передавать через свою толщу тепловой поток, возникающий вследствие разности температур на противоположных поверхностях.

Теплоустойчивость и огнестойкость

При выборе места применения материала необходимо учитывать еще одно свойство – теплоустойчивость, т.к. это способность материала сохранять свои свойства при воздействии на него отрицательных или положительных температур. Теплоизоляционные материалы по огнестойкости можно разделить на следующие классы: негорючие, горючие, трудногорючие. К последним относятся и материалы, которые возгораются от источника пламени, но не способные самостоятельно гореть после его удаления.

Паропроницаемость

Это способность материалов пропускать через себя водяные пары, содержащиеся в воздухе под действием разности температур. Чем выше паропроницаемость теплоизоляции, тем лучше она работает в составе каркасной конструкции.

Экологическая безопасность

Сегодня все без исключения заботятся об экологической чистоте материалов, используемых при строительстве. В зависимости от состава веществ, из которых выполнены теплоизоляционные материалы, они в определенных условиях могут воздействовать на изолируемые поверхности, окружающую среду, организм человека и животных. Материалы, которые с виду безвредные, в определенных условиях (нагрев, увлажнение и т.п.) могут оказывать вредные воздействия. Обращайтесь за разъяснением к продавцам материалов.

Ветрогидробарьер

Название этого материала говорит само за себя, он тоже является ограждающим материалом (барьером), но в зависимости от того, в каком элементе конструкции применяется (кровля или стена), он выполняет либо гидрозащитную, либо ветрозащитную функцию и, кроме того, монтируется на внешнем периметре конструкции.У этого материала есть и вторая функция – выводить водяные пары из теплоизоляции, при этом не пропуская их с внешней стороны. Таким образом, действие и устройство этого материала сложнее и разнообразнее, чем паробарьера. Варианты монтажа ветрогидрозащитного материала зависят непосредственно от конструкции самого материала. Он может монтироваться как непосредственно на теплоизоляцию, так и с определенным зазором.

вверх