# Наливные полы

При строительстве и ремонте любых помещений одна из целей, которую мы пытаемся достичь, это красивый, прочный и практичный пол. Для достижения этой цели используются самовыравнивающиеся полимерные наливные полы. Покрытия для пола, называемые наливными, бывают следующих типов: метилметакрилатные ( из метилметакриловых смол), эпоксидные (из эпоксидных смол), цементно-акриловые (сухая строительная смесь смешанная с жидким компонентом) и полиуретановые (на основе полиуретана). Пол, покрытый системой на основе метилметакриловых смол, уже через 2 часа после нанесения приобретает сопротивляемость к механическим воздействиям. Он износоустойчив и не боится перепадов температур. Покрытие на основе эпоксидных смол легкие механические воздействия перенесет только через 72 часа после нанесения, а полная эксплуатация возможна только на восьмые сутки. Покрытие износоустойчивое, но не эластичное и на него оказывает своё воздействие перепад температуры. Покрытия на основе полиуретановых смол имеют те же свойства, что и эпоксидные, но отличаются повышенной устойчивостью к физическим нагрузкам.

Наливные полы используются в производствах, в которых применяются химически активные реагенты, в которых требуется точность сборки или чистота помещений. Они используются в химических лабораториях, электростанциях, автомойках, кухнях, магазинах и в жилых помещениях, так как ни один компонент не является опасным для человека, что подтверждено соответствующими сертификатами. Технология нанесения наливных полов ускоряет процесс строительства, так как сокращает сроки твердения бетона при низкой температуре и ухода за ним при высокой, а также не требует специальных очистительных работ.

Наливные полы состоят из двух и более слоёв. Основание укрепляется пропиткой эпоксидными компаундами, иногда даже укрепляется стеклотканью. Следующий слой, который наполняется пигментами и мелкозернистым кварцевым песком, растекаясь, даёт гладкое покрытие без швов и трещин. Тонкослойные окрасочные полимерные покрытия применяются как защита от пыли и механических воздействий для бетонных или цементно-полимерных полов. Так же, придав покрытию определенный цвет, можно добиться определенного декоративного эффекта. К сожалению, срок эксплуатации этих покрытий не велик, но их можно время от времени обновлять, так как стоимость продукта не велика.

Поверхность, на которую наносятся полимерные материалы, должна быть достаточно ровной, чтобы избежать стекания материала. Основание из бетона должно быть выдержано 28 дней и его влажность должна быть не более 4мас.%. При нанесении следует соблюдать температурный режим, указанный в документации. Слишком низкая температура замедляет химические реакции и препятствует растеканию, что приводит к увеличению расхода материала и ухудшает внешний вид покрытия. Слишком высокая температура не позволяет поддерживать нужную влажность воздуха (>80%), при снижении температуры может образоваться нежелательный конденсат. Какой же технологии нужно придерживаться при нанесении наливных полов? Сначала подготавливается поверхность бетона. Удаляется верхний непрочный слой бетона. Затем поверхность выравнивается, очищается и обезжиривается при необходимости. При помощи полимерных композиций проводиться грунтовка поверхности и шпаклевка некоторых дефектов.

В зависимости от толщины и степени наполнения покрытия бывают: тонкослойные или окрасочные (малонаполненные системы толщиной 0.5 мм), наливные (степень наполнения по весу 50% толщиной 4-5 мм) и высоконаполненные (наполнение по весу до 90% толщиной 4-8 мм).

После шпаклевки и грунтовки основания наносится первый высоконаполненный слой. Затем наноситься второй, окрасочный слой. Полимерный слой может быть покрыт износоустойчивым лаком.

В чем же преимущество наливных напольных покрытий? Что может компенсировать те немалые усилия, затраченные на подготовку поверхности и нанесение материала? Это приятный внешний вид, долговечность, влагостойкость, пожаробезопасность, отсутствие швов и огромное количество оригинальных дизайнов.

вверх