# Радуга красок в интерьере

Быстро меняющийся мир моды на интерьеры обуславливает и возрастающий спрос дизайнеров и строителей к спектру красок. Как правило, рынок чутко и быстро откликается на эти требования, предоставляя все новые и новые возможности. Сегодня мы расскажем вам об этом материале, без которого не обходится ни один ремонт, независимо от типа строения и функционального назначения помещений.

В зависимости от используемой основы краски делят на алкидные, клеевые, силикатные, эмульсионные.

К алкидным краскам относят масляные краски, производимые на основе олиф, и эмалевые (на основе лака). Такие краски используются как для внутренних, так и для наружных работ. С помощью кисти или валика ими окрашивают оштукатуренные, деревянные и металлические поверхности. Такие краски нетоксичны, свето- и водоустойчивы, но пожароопасны и недостаточно устойчивы к воздействию щелочей. Их разбавляют олифой, скипидаром, уайт-спиритом.

Силикатные краски относят к разряду минеральных, так как производятся они на основе жидкого стекла. Они защищают деревянные конструкции от возгорания. Такое их свойство, как воздухопроницаемость, рыхлость, слабое реагирование на воздействие воды и перепады температур используется для отделки каменных, бетонных, оштукатуренных стен как на внутренней, так и наружной стороне. Силикатные краски разводят водой и наносят валиком или кистью.

Эмульсионные краски подразделяются на водоэмульсионные, латексные, акриловые, поливинилацетатные, водно-дисперсионные. Они непригодны для нанесения на клеевые краски и лакированные поверхности, применяются в основном для окраски бетонных, загрунтованных металлических, оштукатуренных и деревянных поверхностей. К их плюсам относят нетоксичность и пожаробезопасность, устойчивость к воздействию щелочей. В качестве разбавителя эмульсионных красок обычно используется вода.

Клеевые краски производятся на основе водных растворов некоторых органических полимеров: эфира целлюлозы, крахмала, поливинилового спирта, казеина. По свойствам они близки к эмульсионным, но в отличие от них менее устойчивы к влаге. Поэтому применимы в основном для окраски сухих помещений.

Выбирая краски для предстоящего ремонта, покупатели, конечно же, оценивают их внешний вид, стоимость, удобство в ремонте. Но немаловажны и другие вопросы. Насколько краска эффективна и практична при дальнейшей эксплуатации помещения? Сохранят ли цвета свою свежесть? Не поблекнут ли они со временем?

На российский рынок краски поставляют Швеция, США, Германия, Турция, Канада, Словения, Финляндия, Франция, Голландия. Исходя из типа помещений, эксперты советуют нам использовать краски от следующих торговых марок:

SadolinBindoplast 4, SadolinLukko, Becker-Plast 3, B.M. RegalWallSatin 215, CaparolAplinaweiB, CaparolCapafix, DufaLatexFarbeD 6a, Elegant 381, SoframapInterAcryl, SoframarHelvemat, Tikkurila Remonti-Assa, JUB Jubocolor, SuproVinylLatex, Dyoplus, VivacolorInterior.

Краски для переплетов окон, подоконников и дверей: B.M.AlkydLowLustre, BeckersMastarfinish, SadolinHovi, SadolinSadolux, CaparolDiamantFensterlak, DufaAcrylHolzfabre, Elegant 381, TikkurilaMiranol, TikkurilaEmpire, SuproMicroWoodSemiGloss, Dyosen, VivacolorVivatix.

Краскидляпола: Sadolin Floor, Beckers Golvaktylat, B.M. Alkyd Porch Floor Enamel 112, Caparol Fussboden-Farbe, Dufa Furbodenlack Farbe, Elegant 331, Tikkurilla Betolux, Supro Micro Floor Protect, JUB Tacril, Vivacolor Vivafloor

Антисептические краски для использования в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, кухня, подвал): CaparolMalerit-W, TikkurilaPesto, SuproDeluxeAcrylLatex, JUBBioApnenaNotranjaBarva, BeckersResistentTackfarg, SopramapRoyalLagve, SadolinPinotexExtra.

Термостойкиекраски: Beckers Aluminimfarg, Beckers Elementfarg-V, Sadolin Sadotex, Caparol Diamant Heizkorperlack, Tikkurila Pesto, Supro Radiator Paint, Vivacolor Vivator.

Общая коллекция цветов, предлагаемых специализированными фирмами, может достигать, например, 10 000 эталонных оттенков, 300 000 готовых рецептур, десятки основных цветовых коллекций. Оттенки изготовляются по образцам заказчика. и хранятся в базе фирмы. Заказчик в любое время может восстановить свою "историю" по заказанным материалам или оттенкам. Точное компьютерное тонирование материалов позволяет повторить цвет материала в любой момент времени и в любом объеме. Заказчик может изготовить также требуемые цветовые тест-образцы. Такая процедура позволяет в минимальные сроки и без ошибок выбрать материал с требуемыми характеристиками (по цвету, фактуре, количеству, качеству, цене).

Учтите, что каким бы добротным не было качество красок, которые вы намерены приобрести, их долговечность, по мнению специалистов, на 60 процентов зависит от тщательной подготовки рабочей поверхности, на 20 процентов - от хорошей шпатлевки, надежного грунта, и только остальное от красящего состава. Разные критерии применяются при окраске складского помещения или банковского офиса, бетонной поверхности или виниловых обоев. И чтобы не ошибиться в выборе, необходимо четко определить, какими достоинствами должен обладать тот или иной материал.

В наше время чаще всего узоров на стены не наносят. Современный дом, мебель, ковры, картины и обивки требуют максимально светлого и нейтрального фона, тогда как декоративные элементы окраски в большинстве случаев затрудняют создание гармоничного интерьера. Подобрать цвет и форму узора или рисунка в соответствии со стилем и характером помещения нелегко. Традиционная покраска все чаще уступает место декоративной отделке. В настоящий момент на рынке лакокрасочных материалов представлен большой ассортимент декоративных отделок. Условно их можно разделить на декоративные и технологические.

Довольно распространенный и простой вид декоративной отделки - окраска обоев водно-дисперсионными красками. Сейчас на рынке строительных отделочных материалов предлагается большой выбор обоев (бумажных, виниловых, стеклотканевых), предназначенных для последующей окраски. Их применение позволяет получить покрытие с желаемой структурой, а также скрыть незначительные дефекты оклеиваемой поверхности. Здесь можно дать волю фантазии, отойти от традиционных решений и оформить интерьер в соответствии со своим вкусом.

К структурным краскам относятся высокопластичные тонкодисперсные составы, образующие при помощи различного инструмента (валика, шпателя, кисти и др.) структурное покрытие с высокими декоративными свойствами. К этому классу красок можно отнести покрытия, способные выполнять специальные функции, такие как: армирование поверхности (защита от образования трещин), специальные защитные покрытия для ячеистого бетона. Все виды структурных красок имеют большую гамму цветов. Фасадные структурные краски отличает высокая устойчивость к влиянию атмосферы, механическая прочность, возможность локального косметического ремонта. Структурные покрытия для внутренних работ характеризуются также высокой прочностью, очень удобны и неприхотливы в эксплуатации благодаря своим прекрасным моющим свойствам.

Подойдя к обычной покраске стены с определенной долей энтузиазма и фантазией, довольно простыми приемами декорирования можно заметно преобразить внешний и внутренний облик здания, выделить экстерьер среди серых построек массового строительства, сгладить или наоборот выгодно подчеркнуть незначительные дефекты поверхности.

вверх