# Новое поколение изоляционных материалов

В отечественном строительстве в качестве изоляционных материалов традиционно применялись минеральные ваты и пенополистирол. В последние годы на строительный рынок пришли принципиально новые теплоизоляторы на основе вспененных полиэтиленов (пенополиэтиленов или ППЭ). Материалы из ППЭ настолько успешно выполняют свои функции, что западные строители предпочитают использование вспененных полиэтиленов всем другим видам изоляции. Такой современный и перспективный способ изоляции позволяет решить проблему сохранения тепла с максимальной выгодой при минимуме затраченных усилий. При этом необходимо учесть, что трудоемкое и дорогое производство ППЭ, которым оно было еще несколько лет назад, сейчас значительно удешевилось благодаря новым техническим решениям.

Как известно, минерало-ватные материалы имеют ряд недостатков. Прежде всего, их прокладка требует специальных условий работы. Кроме того, минеральные ваты гигроскопичны, то есть имеют свойство накапливать влагу, что увеличивает их теплопроводность и сокращает срок службы. Для выполнения своих функций они требуют обязательной паро-, гидро- и ветрозащиты с помощью проложенных с двух сторон пленок. Материалы на основе пенополистирола (пенопласт), несмотря на низкую стоимость, являются хрупкими и требуют защиты от механических воздействий и влаги.

Вспененные полиэтилены сочетают в себе тепло-, паро-, гидро- и звукоизоляцию одновременно. Хотя стоимость ППЭ выше, чем у минеральных ват или пенополистирола, но с учетом простоты технических решений и монтажа изоляция из материалов на основе ППЭ в общей сложности обходится не дороже. А их надежность, долговечность, теплоизоляционные и звукоизолирующие свойства свидетельствуют в пользу вспененных полиэтиленов.

По эффективности теплозащиты, слой утепления из Стенофона-290 или близкого ему аналога толщиной 1,0 см равноценен стене из:

Материал условной стены | Толщина (см)
Силикатный кирпич | 30
Красный полнотелый кирпич | 25
Керамзитобетон | 17
Аэрированный бетон | 10
Деревянный брус | 4
Мин. плиты отечественного производства | 2
ISOVER | 1.4
URSA | 1.5
PAROC | 1.3

ППЭ имеют закрытую ячеистую структуру, они упругопластичны, не впитывают влагу, хорошо поглощают звук, гасят удары и вибрацию. Они химически стойкие, гигиенически и экологически безопасные. Диапазон температуры применения - от - 60 до + 95°С. Срок их службы - более 50 лет.

Вспененные полиэтилены обладают еще одним весьма важным преимуществом - они характеризуются высоким показателем сопротивления диффузии водяного пара m. Этот показатель является главным аргументом для использования изоляции в холодильных установках, кондиционерах и трубопроводах.

Санкт-Петербургское предприятие "Ресурс" предлагает целый спектр вспененных полиэтиленов, отличающихся по ценам, техническим характеристикам и своему назначению.

ПОРИЛЕКС, ИЗОПЕНОЛ и ИЗОЛОН НПЭ - сравнительно недорогие материалы отечественного производства. СТЕНОФОН 290 относится к средней ценовой категории. Эти материалы применяются в строительстве для тепло-, шумо-, гидроизоляции скатных крыш, перекрытий между этажами, внутренних и наружных стен зданий, трубопроводов. Они используются также в качестве тепло- и звукоизоляции холодильных установок, кондиционеров и другого оборудования. По технологии производства вышеперечисленные материалы можно объединить в одну группу: это материалы, получаемые методом физического вспенивания. В основе этого процесса лежит использование в расплаве полиэтилена сжиженного газа, который при уменьшении давления переходит в газообразное состояние, образуя пузырьки. Для производства ИЗОПЕНОЛА и СТЕНОФОНА-290 используется фреон, а для вспенивания ПОРИЛЕКСА и ИЗОЛОНА НПЭ - бутан. Благодаря несшитой молекулярной структуре таких пенополиэтиленов, после полимеризации материала эти газы замещаются воздухом.

Санкт-Петербургский Зональный научно-исследовательский и проектный институт жилищно-гражданских зданий разработал «Принципиальные и конструктивные решения по применению вспененного полиэтилена СТЕНОФОН-290 и СТЕНОФЛЕКС- 400 в строительстве». Альбом содержит принципиальные решения по использованию указанных материалов, некоторые конструктивные решения, материалы для проектирования. Компания «Ресурс» готова предоставить эту информацию проектным организациям.

Отечественный материал ИЗОЛОН марки ППЭ и венгерский ПОЛИФОМ - более дорогостоящие теплоизоляторы, для производства которых используется более сложная технология. Вспенивание происходит в результате химического разложения особого реагента - порофора. ИЗОЛОН ППЭ - радиационно сшитый, а ПОЛИФОМ - химически сшитый пенополиэтилен. Благодаря сшивке, молекулярная структура этих материалов приобретает поперечно-связанную, или сетчатую, модель, что существенно повышает их долговечность и сопротивляемость механическим и температурным воздействиям. Кроме того, обеспечивается малый процент остаточной деформации и очень низкая гигроскопичность. Они хорошо поддаются формованию и полностью восстанавливают свои размеры после нагрузки. Особенность ИЗОЛОНА ППЭ и ПОЛИФОМА - возможность получения материала с различным коэффициентом вспенивания, а значит, - с различной плотностью.

Марки ППЭ, имеющие фольгированную поверхность, обеспечивают двойной эффект теплозащиты, благодаря низкой теплопроводности пенополиэтилена и высоким отражающим характеристикам фольги. Они используются при строительстве саун и бань. Это отличный теплоотражающий экран за отопительными приборами. Использование фольгированной теплоизоляции в системе «теплый пол» повышает ее эффективность во много раз. ЭКОФОЛ - это ПОРИЛЕКС, дублированный металлизированной лавсановой пленкой, а МЕГАФОЛ - это ПОРИЛЕКС, дублированный полированной алюминиевой фольгой. Более дорогие материалы ПОЛИФОМ AL и ПОЛИФОМ PE представляют собой ПОЛИФОМ, покрытый соответственно фольгой и металлизированной полипропиленовой пленкой.

ТУБЕКС - новый для российского строительного рынка материал чешского производства, предназначенный для теплоизоляции стальных, медных и пластмассовых трубопроводов горячего (до 90°С) и холодного водоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования. СТЕНОФЛЕКС- 400 - трубная изоляция из Белоруссии. Пенополиэтиленовая «шуба»-оболочка имеет продольный разрез и одевается поверх водопроводных труб, после чего герметизируется клеящей лентой, мастикой-герметиком или схватывается разогретым паяльником. ТУБЕКС может быть ламинирован пленкой или фольгой. Алюминиевый слой изоляции надежно защищает от ультрафиолетового излучения и механических повреждений, благодаря чему, ТУБЕКС может применяться как для внутренних, так и для наружных сетей. При помощи специальных шаблонов и круговых ножей очень легко подготовить изоляцию на колена, вентили, разводку. Оптимальная толщина стенки изоляции определяется в зависимости от диаметра трубы, ее назначения, температурного режима эксплуатации. Затраты на утепление незащищенных труб окупаются быстро, поскольку стоимость материала невысока, а технологичность укладки феноменальна. За одну смену рабочий без специальной квалификации может утеплить СТЕНОФЛЕКСОМ-400 или ТУБЕКСОМ трубопровод длиной 500 м.

СТЕНОФЛЕКС 400 выпускается не только в виде полых труб, но и в виде жгутов сплошного сечения. Этот материал, а также его аналог ВИЛАТЕРМ - СМ применяются для уплотнения стыков сборных элементов зданий, для заделки зазоров в местах установки дверей, окон, сантехники, с успехом используются при строительстве домов из бруса или бревен машинной обработки. При этом необходим инструмент, не повреждающий поверхность прокладки. Жгуты полностью совместимы с изоляционными мастиками и силиконами.

Высокая эластичность, легкость изоляции из ППЭ, отсутствие спецодежды и специальных инструментов значительно облегчают монтаж изоляции из ППЭ, по сравнению с применением традиционных типов теплоизоляции. Пенополиэтилены не представляют вреда для здоровья, т.к. не содержат связующих смол фенольного типа, осколков стекла и не вызывают раздражения кожи. Они не гниют, не выделяют вредных веществ, экологически чисты и долговечны.

Представители Госстроя РФ считают, что, когда заработает ипотека, она будет стимулировать различные фирмы к производству качественных материалов, ни в чем не уступающих мировым аналогам. К 2010 г. в строй должно быть введено 70 млн. м2 жилья. «Ситуация, когда мы сдаем новый дом, а уже через 7 лет делаем капитальный ремонт с заменой труб, недопустима. Сегодня есть технологии, позволяющие не производить замену труб 50 лет», - отметил председатель Госстроя РФ Николай Кошман.

вверх