# Котел и его "окрестности"

Мы продолжаем разговор об отопительных системах загородного дома. Правильно выбрать место под котельную и спроектировать ее, о чем шла речь в прошлой публикации, безусловно, очень важно. Но не менее важен и выбор заказчиком котла и вспомогательного оборудования. Ошибка в этом деле может привести к тому, что оборудование будет работать при предельной нагрузке, температура в помещениях будет или повышенная или, как правило, слишком низкая, и в этом случае не спасет даже неограниченный запас топлива.

## Котел - всему голова

Именно котел является, образно выражаясь, сердцем отопительной системы. Вот почему к его выбору надо подойти с особой ответственностью, тщательно взвесив все "за" и "против". Для начала следует заглянуть в архитектурную часть проекта, где должна быть точно указана площадь вашего дома. Имеет смысл также подумать о том, все ли без исключения помещения потребуется нагревать до комнатной температуры, или, допустим, часть цокольного этажа или гараж у вас будут "прохладной" зоной. Ну и, разумеется, надо не просчитаться со снабжением топливом.

Выбор котлов на нашем рынке сейчас практически не ограничен, то есть при наличии твердого топлива вы можете выбрать один котел, а при доступности солярки - другой. Предпочтительнее газовый котел, если есть такая возможность, и трудность в данном случае заключается только в проблемах резервирования топлива.

Последняя проблема - вовсе не надуманная, особенно для отдельных территорий Ленинградской области, которые газифицируются в плановом порядке (например, Всеволожский район). Однако планы правительства Ленобласти и ваши индивидуальные планы могут не совпадать, а именно: к вашему коттеджу газ планируется подвести года через два, а жить в нем хочется уже сейчас! Ну не желает человек ждать два года, и тратиться по их истечении на радикальную замену отопительного оборудования - тоже. Выход один: сразу предусмотреть в будущем возможность отопления газом - конструктивные особенности современного котельного оборудования такое вполне допускают. Современные котлы и комбинированные горелки позволяют эксплуатировать котел на солярке и газе. Установив такую горелку, вы без проблем перейдете на газ, как только его вам подведут. Главный совет тут: не пренебрегайте консультацией со специалистами - они помогут решить эту проблему. Они же дадут рекомендацию по резервированию, к примеру, посоветуют установить двухтопочный комбинированный котел, если вы имеете в достатке какие-либо два вида топлива (газ или солярку и дрова).

Поставщики котельного оборудования должны учесть ваше желание совместить (или, напротив, не совмещать) с отопительным котлом систему горячего водоснабжения дома. При выборе данной системы необходимо обязательно учесть число проживающих в доме, количество душевых, ванных, джакузи - всех точек, где осуществляется разбор горячей воды. Для обеспечения горячей водой вы можете установить отдельный бойлер или электрический водогрей, и в этом случае котел будет просто отапливать помещения. Но если система ГВС встроена в отопительный котел, то отдельное оборудование покупать не надо.

Как правило, современные котлы небольшие по размеру, поэтому они не требуют больших площадей для размещения. Но предусмотреть отдельное помещение площадью шесть (или несколько больше) квадратных метров - желательно. Котлы различаются по способу размещения: бывают напольные или навесные. Навесные котлы можно размещать в жилом интерьере, для напольных требуется отдельная котельная. Поэтому, прежде чем выбрать котел, нужно предварительно получить консультацию у специалиста, который может оценить ваши потребности и предложить наиболее рациональный вариант.

Мощность котла определяется в зависимости от объема помещения, исходя из условия 30 ватт на кубический метр. Если высота потолков меньше трех метров, то можно рассчитывать мощность по площади помещения: 100-150 ватт на квадратный метр. Кроме того, следует учитывать теплопотери: чем толще стены (или чем лучше их теплоизолирующие свойства), тем меньше нужно тепла для отопления дома. При этом максимальная мощность выбранного котла не должна точь-в-точь соответствовать результатам расчетов, необходимо предусмотреть резерв - процентов 10-20. Надо сказать, что представленный ряд современных котлов таков, что заказчик без труда может выбрать любой с необходимой мощностью.

## Чтобы дом был теплым

Для этого нужен не только котел, но и еще и масса дополнительного оборудования. Начнем с дымовой трубы, без которой ни один котел работать не будет. Как уже говорилось в предыдущих статьях, дымоход следует спроектировать на самых ранних стадиях, с тем чтобы в дальнейшем "аромат" продуктов сгорания и шум работающего котла не портили вашу загородную жизнь. Особое внимание на дымоходы нужно обратить тем, у кого котел работает на дизельном топливе. В состав продуктов сгорания в этом случае входит сернистый газ, который, соединяясь с конденсатом в дымоходе и превращаясь в серную кислоту, разъедает кирпичную кладку.

И "выхлопная" труба при этом обязательно должна быть из нержавеющей стали.

Кроме того, нужно позаботиться о том, где будет храниться топливо. В случае использования природного газа такая проблема отпадает по понятным причинам, но если ваш котел питается соляркой (один из самых распространенных вариантов) или сжиженным газом, то понадобится специальный резервуар. Чтобы не вызывать то и дело заправщиков, желательно иметь либо где-нибудь неподалеку от дома такую топливную емкость, которая позволит запасать дизельное топливо или сжиженный газ на длительный срок либо на весь сезон.

Следующим этапом необходимо выбрать сами нагревательные элементы (радиаторы), которые будут отдавать тепло в доме. Тут все определяется в первую очередь характеристиками помещений и их функциями. Допустим, это шикарно оформленная гостиная, где остекление стен - сплошное, от пола до потолка. В таком случае радиаторы отопления просто некуда будет установить. Тогда хозяин останавливает свой выбор на конвекторах, которые можно вмонтировать в пол, или делает полы "теплыми". Некоторые ограничения существуют только для использования котлов, работающих на твердом топливе: тогда желательно приобрести радиаторы, которые обладают большой теплоемкостью.

Чтобы теплоноситель нормально циркулировал в трубопроводе и доходил до нагревательных элементов, необходим насос - или несколько насосов. Подобрать насос вам, опять же, поможет специалист. При этом следует знать, что в случае отключения электричества насосы не будут работать, а в тогда вы останетесь без тепла даже при наличии большого запаса топлива. Выход тут один: иметь аварийный источник электропитания, который позволит системе отопления функционировать при любых форс-мажорах. То есть для большого загородного дома аварийный дизель-генератор (или бензиновый генератор) можно считать необходимым вспомогательным оборудованием для отопительной системы.

Теплоноситель, нагреваясь и остывая, меняет свой объем, а потому в системе обязательно должен быть предусмотрен расширительный бак, который бы компенсировал эти колебания. Внутри бака установлена гибкая мембрана, которая при излишке давления прогибается, и таким образом бак удерживает дополнительный объем теплоносителя.

Впрочем, может произойти и так, что по каким-либо причинам давление превосходит допустимое. На этот случай существует предохранительная арматура, которая срабатывает, если давление в системе превышает некое критическое значение. Специальный предохранительный клапан сбросит излишек давления, и система останется в целости и сохранности - котел не разорвет, насосная группа не выйдет из строя и т. п.

Хотя специалисты рекомендуют не сливать систему, все же необходимо позаботиться о сливе теплоносителя: это может быть либо обычная канализация, либо специальный резервуар (если в качестве теплоносителя используется антифриз).

В системе может быть предусмотрен коллекторный шкаф. К нему присоединяется подающая труба от котла, которая далее разветвляется на сеть труб, распределяющих теплоноситель по каналам и помещениям. На каждой такой трубе предусмотрена запорная арматура: либо обычный кран, либо "термоголовка", которая позволяет "назначать" в помещениях определенную температуру.

Разумеется, в котельной должна быть установлена система автоматики. Некоторые модели котлов комплектуются готовыми автоматическими блоками, минимизирующими участие домовладельца в работе системы. Но можно пойти и дальше, а именно: включить управление отопительной системой в управляющий комплекс под названием "умный дом". Тогда работа системы отопления будет регулироваться компьютером по заданной программе (при желании системой отопления можно управлять даже по мобильному телефону). Такое сопутствующее оборудование могут поставить и смонтировать специализированные инжиниринговые компании.

## Об излишествах

В наше время ряд заказчиков имеет в своих загородных домах индивидуальные бассейны, которые, ясное дело, должны быть не забавой для "моржей", а предлагать даже в суровые зимние морозы воду комфортной температуры - 26-280С. Для любителей зимних купаний напомним, что обычно требуется примерно два дня работы котельной, чтобы нагреть среднего объема бассейн (при этом саму поверхность воды во избежание теплопотерь лучше накрыть полиэтиленовой пленкой).

Вам придется расходовать больше топлива и при сплошном остеклении стен отдельных помещений в доме. Теплопроводность остекленных конструкций в три раза выше, чем сплошной стены, и вы вынуждены будете еще и "небо отапливать". Это относится и к зимним садам, которые в последние годы стали очень популярны. Бесспорно, сидеть в тепле среди зелени, когда за окном лютый мороз, приятно, но, помятуя вышеприведенные данные по теплопроводности, учтите, что в наших широтах это довольно дорогое удовольствие.

В заключение упомянем такое ценное "излишество", как огнетушитель. Не забывайте, что сгорание топлива происходит при очень высокой температуре, и на всякий случай в котельной должно быть средство пожаротушения.

вверх