# Не слышны … даже шорохи

Хотя шорохи пережить можно, а вот транспорт, музыка, соседский пес и прочие кошмары могут заставить человека буквально лезть на стенку. На все беды - ответ один: звукоизоляция.

Считаем децибелы

Болевой порог для человека - 130 дБ, обычный разговор, примерно, 75 дБ, что касается санитарных норм для жилых помещений, то днем интенсивность шума не должна превышать 40 дБ, а ночью - 30 дБ.

Сами шумы бывают структурными и воздушными. Ударный шум передается по перекрытиям, несущим стенам, трубам, практически, по всему дому. Воздушный шум передают межкомнатные перегородки: под воздействием звуковой волны они начинают вибрировать, после чего волна направляется в соседние помещения. Не стоит забывать и о звуковых мостиках: микротрещина или обычная розетка отлично передают звук. Как и труба, идущая через весь дом. Снизить уровень шума можно, установив преграду.

Кирпичи, шторы и панели

Любой материал способен ослаблять звуковую волну: кладка в полкирпича уменьшает интенсивность звука на 53 дБ, а тяжелый занавес - на 13 дБ.

Улучшить звукоизоляцию можно, сделав так, чтобы звуковая волна не могла заставить преграду колебаться, передавая при этом звук внутрь помещения; или добиться поглощения и рассеивания энергии звуковой волны внутри конструкции. В первом случае речь идет об однослойной преграде. Звукоизоляция таких конструкций зависит от массы, упругости материала и жесткости конструкции. Хотя увеличение массы в два раза приводит к увеличению звукоизоляции всего на 6 дБ. Что говорит о целесообразности использования специальных звукоизолирующих материалов.

Многослойная конструкция состоит из разных материалов, между которыми может находиться воздушная прослойка. В такой структуре вибрации затухают быстрее, чем в однородном материале. Кстати, принято различать звукоизоляцию и звукопоглощение. Звукоизоляция - снижение уровня звукового давления при прохождении волны сквозь преграду. Звукопоглощение - снижение энергии отраженной волны при взаимодействии с преградой.

Акустика - дело тонкое

В качестве заполнителя в многослойной конструкции часто используются плиты из стеклянного или каменного волокна, а также разнообразные акустические материалы со слоистой или ячеистой структурой. Чем выше коэффициент звукопоглощения используемого материала, тем изолирующие свойства лучше.

Поверхности, предназначенные для уменьшения шума, не должны быть связаны с несущими стенами и перекрытиями. Это правило также относится к полу и к потолку. Нешумный пол называют "плавающим": чтобы исключить прямую передачу звука, напольное покрытие не должно соприкасаться с конструкциями дома.

У волокнистых материалов (стекловолокно, минеральная вата, кремнеземные волокна, войлок) по сравнению с пористыми звукопоглощение значительно выше.

К волокнистым материалам относятся потолочные и стеновые панели, выполненные из стеклянного и минерального (базальтового) волокна с нанесением специального окрасочного покрытия или покрытия из стеклохолста, пористой пленки или стеклоткани. Пористые материалы - это всевозможные вспененные пенополиэтилены, пенополиуретаны, полистиролы и так далее. Акустические материалы делятся на звукопоглощающие, предназначенные для внутренней облицовки помещений; для изоляции от структурного (ударного) шума; материалы и для изоляции от воздушного шума.

Использование теплоизоляции как материала, способного поглощать звук, - ошибочно. В теплоизоляции поры замкнутые, а в звукоизоляции - сообщающиеся и более мелкие, что имеет значение. Не все теплоизоляционные материалы являются звукопоглощающими. Материалы с замкнутыми порами (пенополистиролы, пенополиуретаны, вспененные полиэтилены) не поглощают звук, в то время как теплоизоляционные материалы с волокнистой структурой (на основе стекловолокна и минерального волокна) являются хорошими звукопоглотителями.

Тише, мыши, кот на крыше

Если изводит грохот сверху, то изолировать собственный потолок довольно бессмысленно: все дело в отсутствии звукоизоляции пола. Так что в многоэтажке "звучащий" потолок может заглушить только сосед сверху. Избежать ударного шума сверху поможет специальный материал, уложенный под стяжку стеклохолст, минераловатная плита большой плотности, пробковый агломерат и другие упругие материалы. Если это сделано правильно, то этажом ниже можно будет спать спокойно, даже если на полу лежит керамическая плитка.

Дополнительно обеззвучить потолок можно специальными акустическими потолками. Их назначение - обеспечивать хорошую звукоизоляцию снаружи и снижать отражение звука внутри помещения. Производят панели "Armstrong Parafon", компания "Ecophon", компания ROCKWOOL (торговая марка "Rockfon").

Наиболее эффективные звукопоглощающие материалы - панели из стеклянного или каменного волокна.

Еще один вариант - использовать подвесные потолки из гипсокартона с минеральной ватой. Можно воспользоваться готовыми панелями российского производства ЗИПС (звукоизолирующая панель стеновая), состоящей из комбинации плотных и легких слоев различной толщины. Больше всего такая конструкция напоминает плавающий пол.

Самое слабое звено

Это окна и двери. Показатели звукоизоляции окна зависят от количества и толщины стекол, а также от воздушного промежутка между ними и герметичности стыков. Стекла необходимо устанавливать на герметик, коробка также должна быть проложена упругим материалом. Три стекла - лучше, чем два, причем, среднее, чтобы избежать резонанса, должно быть сдвинуто к одному из внешних. Существуют также специальные шумозащитные окна.

Чем больше воздушная прослойка между стеклами, тем сильнее защита от шума. Кстати, иногда это не воздух, а специальный газ, в котором звук "вязнет".

Чтобы не передавался структурный шум, соединительные пазы окон уплотняются упругим герметичным материалом. Это касается и трубопроводов: все разводки должны быть виброизолированы.

Правильная входная дверь - массивная, с плотным притвором и порогом, желательно, двойная. Межкомнатные двери относительно звуконепроницаемы, если правильно установлена коробка, есть резиновые уплотнители и порожки. Наиболее незащищенные двери - раздвижные, главным образом, из-за невозможности герметично звукоизолировать направляющие.

Маэстро от звукоизоляции

Наиболее известные производители - ROCKWOOL, Isover, Ipocorc, URSA, отечественные "Акустические материалы", "Силика", российско-германская Тиги-Knauf. Новинка этого года компании ROCKWOOL Russia - материал из каменной ваты АКУСТИК БАТТС плотностью 40 кг/м3. Именно такая плотность рекомендована строительными нормативами. Плиты АКУСТИК БАТТС предназначены для изоляции от воздушного шума в перегородках и облицовках, межэтажных перекрытиях, а также для дополнительной звукоизоляции потолков. Отсутствие усадки, негорючесть, низкое водопоглощение делают его весьма привлекательным материалом.

Остается добавить, что хорошая изоляция несколько уменьшит метраж жилого пространства, и что специалист, дабы не ухудшить акустику и добавить шума, необходим.

вверх