# Сантехнический ликбез

Полноценный ремонт квартиры, а тем более строительство загородного дома, не может обойтись без устройства сантехнических систем. А это значит, обязательно придется монтировать или реконструировать трубы горячего и холодного водоснабжения, канализации, элементы запорно-регулирующей арматуры. Поскольку окончательное решение любого вопроса за хозяином, а элементы и даже принципы этих систем сейчас изменились, вникнуть в проблемы необходимо.

Современное жилище полно приборов - потребителей воды. К привычным и традиционным ванне, раковине, унитазу, стиральной машине и кухонной мойке прибавились гидромассажная ванна, душевая кабина, посудомоечная машина, бойлер, или водонагреватель, фильтры очистки воды. Изменились и требования проектирования, стабильная работа многочисленных и сложных устройств требует регулировки напора воды, ее очистки от механических загрязнений. Специальные редукторы блокируют распространение гидроударов и стабилизируют давление воды.

Основа системы - трубы. О них еще будет детальный разговор, упомянем только, что общеизвестные стальные трубы уже выходят из применения. Они слишком тяжелы, трудоемки, склонны ржаветь и зарастать грязью. В ходу тонкие и прочные медные трубы, пластиковые полипропиленовые либо металлопластиковые трубы из полиэтилена с алюминиевой прослойкой. Использовать дома все сразу не стоит, лучше выбрать один тип труб надежного изготовителя и на их основе создавать систему. Технологичность монтажа и надежность системы сейчас достигаются за счет использования разнообразных фитингов - соединительных элементов: некоторые обеспечивают неразборные соединения (чтобы раз и навсегда), другие разбираются, но зато требуют присмотра, устройства технологических люков в отделочных панелях, не могут замоноличиваться в стяжку. Если же разборка не ожидается, лучше выбирать неразборные пресс-фитинги, - получится дешевле и надежнее.

## Гибкие подводки

Элементом, занимающим промежуточное положение между фитингами и трубами, являются гибкие подводки - шланги из металла и резины для подключения приборов водо- и газоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования. Например, у гибких подводок "Parigi" (Италия) внутренняя гибкая часть выполнена из гигиенически чистой резины и защищена нержавеющей стальной проволокой. Концы снабжены присоединительными фитингами со штуцерами и латунными накидными гайками соответствующих размеров. Специальные серии применяются для соединения насосов (антивибрационных), для котельного оборудования - допускающие перегрев, другие - для присоединения стиральных и посудомоечных машин, газовых приборов, жидкотопливных горелок. Фирменная гарантия - 10 лет.

## Фитинги

Надежность трубопроводной разводки определяется качеством соединений, то есть конструкцией и надежностью фитингов. По конструкции фитинги подразделяются на угольники, тройники, пробки, бочата, муфты и переходники, соединители, удлинители, коллекторы и штуцеры. По назначению - на промежуточные (для соединения труб между собой) и присоединительные, которые посредством наружной или внутренней резьбы позволяют подсоединять трубы и сантехприборы. По форме различают прямые, поворотные (Г-образные) фитинги и Т-образные тройники. Конкретная конструкция фитинга больше всего зависит от материала труб (стальных оцинкованных, полиэтиленовых, полипропиленовых, медных и металлопластиковых), применяемых при монтаже отопительных, газо- и водопроводных систем.

Фитинги для соединения металлопластиковых трубопроводов. Резьбовые фитинги предназначены для обеспечения разъемных соединений. В частности, фитинги фирмы "Multyrama" (Италия) имеют съемный штуцер с тремя кольцевыми прокладками и одной плоской разделительной для предохранения алюминиевого слоя трубы от контакта с латунью. Специальная геометрия разрезного накидного внутреннего кольца не дает раскручиваться затянутой гайке, увеличивая надежность соединения. Массивная латунная конструкция и длинная резьба обеспечивают высокую герметичность соединения трубы и фитинга и его устойчивость к воздействию тепловых и механических нагрузок. Изготавливаются из никелированной латуни. Рабочая температура фитингов - до 1200С, рабочее давление до 10 атм.

Пресс-фитинги обеспечивают высокую надежность, простоту и быстроту монтажа, совместимость с трубами всех основных изготовителей. В отличие от разборных резьбовых фитингов, они образуют неразъемное соединение с трубой, и не нужно прикладывать усилия для затяжки.

Пресс-фитинги фирмы "Multyrama" (Италия) состоят из трех деталей - корпуса с наконечником, насадки и гайки с никелированным покрытием или без него. При монтаже срез трубы предварительно обрабатывают специальным калибровочным инструментом, потом надевают обжимное кольцо. Затем на наконечник фитинга накидывают плоскую разделительную прокладку и до упора вставляют ее в трубу. Кольцо вместе с трубой обжимают на наконечнике фитинга при помощи пресс-пистолета (внешне напоминающего электродрель).

В пресс-фитингах стандарта "SP" или "Vestol" фирмы "General Fittings" (Италия) при монтаже обеспечивается холодная завальцовка самого фитинга, так что его внутренние кромки намертво врезаются в слой полиэтилена, образуя надежное, неразрывное соединение. При скачках температуры и тепловом расширении труб соединение не ослабляется. Для армированных PEX-труб, из сшитого полиэтилена, покрытого слоем алюминия, используют систему компрессионных фитингов, образующих герметичное соединение с трубой при тепловой обработке специальным инструментом.

Фитинги для полиэтиленовых и полипропиленовых трубопроводов. Альтернативой соединению таких труб путем сварки являются специальные компрессионные фитинги с коническим разрезным кольцом. При затягивании накидной гайки кольцо изменяет диаметр, прижимая стенки трубы к вставленному внутрь штуцеру. Из инструментов при монтаже используется только резак и гаечный ключ.

Фитинги для медных трубопроводов. На основе капиллярной пайки - высокопрочного, герметичного и дешевого соединения труб. Могут применяться при монтаже систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и газопроводов. Наличие широкого спектра элементов позволяет собрать практически любую конструкцию трубопровода.

На основе резьбовых соединений - компрессионные фитинги с цельным опрессовочным кольцом, которое при затягивании гайки, подобно цанге, плотно обжимает металлическую трубу, обеспечивая посадку с натягом и герметичность соединения. Их монтаж не требует паяльного оборудования, достаточно гаечного ключа, что особенно важно при разводке труб в труднодоступных местах.

## Запорно-регулирующая арматура

Это коллекторы, терморегулирующие и запорные вентили, клапаны для выпуска воздуха, редукторы, манометры и термометры и многое другое, что требуется для сборки трубопроводной системы. Элементы арматуры имеют подвижные детали и соединения, поэтому они представляют собой самые уязвимые части трубопроводов, и к ним предъявляются самые жесткие требования по надежности. Среди разнообразия арматуры особое место занимают традиционные вентили, современные шаровые клапаны, фильтры, редукторы и терморегулирующая арматура.

Запорно-регулирующие клапаны (вентили) - именно к этой конструкции относятся традиционные водопроводные краны. Клапаны имеют не только два положения "открыто" и "закрыто", как шаровые, но и позволяют плавно регулировать величину проходящего через него потока благодаря резьбовому соединению, перемещающему шпиндель с золотником и уплотнительным элементом. В качестве уплотнителя чаще всего используются резина, кожа или паронит. Слабым местом клапанов является пара уплотнитель-седло, которая изнашивается уже за пару лет. При выборе клапанов для системы питьевого водоснабжения нужно учитывать, что уплотнение штока должно быть выполнено из экологичного и безопасного материала, например фторопласта.

Шаровые краны предназначены для перекрытия потока в системах водо-, газо- и теплоснабжения. От запорно-регулирующих клапанов они отличаются простотой применения, надежностью, долговечностью и большим рабочим давлением. Внутри клапан имеет металлический шар со сквозным отверстием, помещенный между тефлоновыми уплотнителями. Корпус клапана изготавливается из латуни и хромируется. Некоторые изготовители выпускают шаровые клапаны с дополнительными возможностями. Например, клапан с редукцией позволяет гасить гидроудар, возникающий иногда в системе при использовании обычных шаровых клапанов. Указатель на клапане позволяет ограничивать величину расхода жидкости в системе.

Особенностью современных европейских клапанов является установка приводного штока изнутри, при такой конструкции даже в случае поломки поворотной рукоятки шток останется на месте и не приведет к затоплению помещения.

Лидером производства шаровой арматуры является фирма "Valvosanitaria Bugatti" (Италия). В сравнении с аналогами, у клапанов "Bugatti" корпус и гайка корпуса изготовлены из кованой латуни с последующей пескоструйной обработкой и никелировкой; латунный шар хромированный полированный, блестящий, с алмазной шлифовкой; тефлоновые уплотнительные седла; уплотнение регулируется гайкой; смазка силиконовая, прозрачная. На корпусе логотип - буква "V" в ромбе, надпись "Made in Italy". Ручки арматуры для воды и пара окрашены в черный цвет, для газа - в желтый. Признаки подделки - шар из электротехнической стали (распознается магнитом), поверхность шара шероховатая и мутная, есть ошибки в маркировке, использование вторичной латуни и смазки из минеральных масел.

Фильтры грубой очистки ("грязевики"). Обеспечивают защиту современных керамических смесителей и бытовой техники от абразивных загрязнений водопроводной воды типа мелкого песка и ржавчины. Могут быть снабжены шаровым клапаном и манометром. Имеют фильтрующий элемент из сетки, изготовленной из нержавеющей стали. Размер ячейки сетки 100 мкм - 0,4 мм. Максимальная температура воды 1000С, максимальное давление 16 атм, присоединительный размер фильтра от 3/8" до 4".

Редукторы, клапаны для понижения давления. Скачки давления в водопроводной системе плохо сказываются на работе приборов, да и едва ли кому-то понравится, если при нажатии кнопки слива унитаза вода в душе резко меняет температуру. Для предотвращения этого используются редукторы, поддерживающие стабильное давление в системе. Уровень устанавливается при помощи регулировочного винта. Внутри клапанов стоит мембрана, реагирующая на колебания давления в системе, и пружина, компенсирующая их, - таким образом, клапан пропускает воду дозированно, под постоянным давлением.

Терморегулирующая арматура и клапаны применяются при монтаже отопления, радиаторов и полотенцесушителей. Арматура особенно важна для частного домостроения, где позволяет обеспечить нормальную температуру и снизить затраты топлива, причем экономия может составить несколько тысяч рублей в год.

вверх