# Шкаф-купе: Основные понятия

В нашей стране шкаф-купе - не столько дань моде, сколько новое орудие в исторической борьбе за квадратные метры.
У вас низкие потолки, колонна выступает "пупом" посреди коридора, комнату уродует бестолковая ниша, в которую не влезет никакая готовая мебель, а шифоньер с сервантом завалены пыльными чемоданами? Нет проблем, закажите шкаф-купе.
Раздвижные дверцы не требуют дополнительного пространства для открывания. А поскольку изготавливается и моделируется такой шкаф индивидуально, установить его можно где угодно: и в лабиринте коридора, и в тесноте кабинета, и в нише. Есть "купе" для офисов, спален, гостиных, библиотек, даже для детских.
Чтобы заказать именно тот шкаф, который нужен, покупатель должен разговаривать с продавцом "на одном языке", то есть знать его профессиональную терминологию. Вот некоторые специальные слова и выражения.
Фальшь-панель - декоративная пластина, которую используют для увеличения высоты шкафа, сокрытия пустот. По фактуре и цвету она, как правило, такая же, как и отделка дверей.
Цоколь - опорные планки, на которые устанавливают шкаф. Может быть не несущим, а декоративным элементом.
Профиль - вертикальное обрамление дверей (в некоторых вариантах шкафов одновременно является и ручкой).
Направляющая (Трек) - Направляющая рельса для дверей.
Меламин - декоративное, стойкое к воде и механическим повреждениям покрытие. Более толстое, гибкое и прочное, чем ламинат
МДФ - плита из запрессованной вакуумным способом деревянной пыли (без использования эпоксидной смолы и фенола, которые вредны для здоровья человека).
Раскладка - накладное украшение.
Филенка - отделочная плита с выпуклым рисунком.
Фасетное зеркало - элемент декора дверцы. Имеет особую, сверху полукруглую форму, наклеивается на плиту из ДСП.

Начнем с конфигурации.
Во-первых, совсем не обязательно делать встроенный шкаф цельным. Вместо задней стенки, боковых панелей, дна или крыши можно использовать стены, пол и потолок комнаты. Это значительно дешевле. Такой же вариант - единственное решение, если вы устанавливаете "купе" в узкой нише (менее 1 м в ширину). Добавив фальшь-стенки, вы уменьшите трек ("пробег" раздвижных дверей) и рискуете получить неудобный в пользовании шкаф.
Во-вторых, двери в шкафах-купе изготавливаются не только из гладкой отделочной плиты, но и из "филенки", стекла, зеркала, сплошными и комбинированными (например, верх - стекло или зеркало, низ - ДСП). Если средства позволяют, этим стоит пользоваться.
В-третьих, какие именно нужны двери (и нужны ли они вообще), зависит от того, где устанавливается шкаф и что предполагается в нем хранить. Например, в узком темном помещении будут уместны зеркальные полотнища, зрительно они сделают его шире. Для библиотеки больше подходят стеклянные. В гостиной скорее всего потребуются открытые полки для видео- и аудиоаппаратуры или компьютера.
В-четвертых, возможно и комплексное решение интерьера на базе мебели с раздвижными дверями. К примеру, гардероб может плавно переходить в кровать, потом в письменный стол, а затем в книжный шкаф, одна из раздвижных дверей которого выполняет роль межкомнатной перегородки. Такой подход учитывает все нюансы расположения стен, потолка, дверей, окон и отопительной системы.
Итак, стенки шкафов-купе ничем особым не отличаются от стенок обычных готовых шкафов (стой только разницей, что у "купе" их может не быть вовсе). Вся "соль" в дверях.
При детальном рассмотрении можно выделить всего две принципиально различные системы раздвижных дверей.
Самая распространенная - дверь по периметру помещается в стальную или алюминиевую раму и на роликах катается в пазу. Ролики в этих системах обычно из пластика или стали. У такого принципа установки есть определенные недостатки: высокие двери при случайном ударе, например, ребенка, могут соскальзывать с направляющих (правда, легко ставятся на место), мешать движению могут пыль, шерсть домашних животных и мелкие предметы, которые забиваются в паз. Поэтому пазы и ролики следует периодически пылесосить.
При другом способе установки двери ролики движутся по рельсу. Для увеличения надежности опорный ролик оснащается устройством для предотвращения соскальзывания с рельса. В момент установки этот зацеп защелкивается на нижнюю направляющую. Такие системы обладают повышенной защитой от пыли и песчинок.
Следует отметить, что от качества направляющих зависит бесшумность, легкость скольжения дверей и срок службы шкафа-купе. На систему раздвижных дверей дается длительная гарантия (иногда до 10 лет).
Внутреннее устройство шкафов-купе не отличается разнообразием.
Все компании предлагают традиционные полки и ящики из ДСП (обыкновенные или выдвижные). Они, как правило, имеют стандартные размеры, поэтому что-то экстраординарное вам вряд ли удастся заказать - это конструктор с заданными элементами, которыми вы можете "играть" по своему усмотрению. Скорее всего в узкие шкафы-купе вы не сможете заказать маленькие выдвижные ящички (стандартные ящики просто не открываются - мешают двери), в остальном же простор для фантазии есть.
Интересны сотовые элементы: всевозможные корзины и полки, изготовленные из стали с виниловым покрытием. Они обеспечивают сквозную циркуляцию воздуха в шкафу, а благодаря их "прозрачности" видно, что где хранится. Удобство таких элементов еще и в том, что при необходимости их можно снять и поставить в "купе" какой-нибудь крупногабаритный предмет. Впрочем, все зависит от того, как вы спланировали шкаф, но предусмотреть такой вариант стоит.
Не надо отказываться от комбинации ДСП-элементов и стальных сотовых. Такой вариант может стать оптимальным, если вы планируете "купе" не только в качестве бельевого шкафа. Установив выдвижные ящики из ДСП, вы можете хранить в них ручной инструмент, а в сотовых корзинах над ними - складывать белье для стирки. В другой части шкафа можно спланировать вешалку для одежды, а внизу, под ней, нишу для пылесоса, сверху же - антресоль (вполне возможно с отдельными дверцами), куда складывать коробки и старые вещи...
У шкафов-купе существует свой табель о рангах. Они ранжированы, как и человеческое общество. Есть средний класс, есть "элита"...
К мебели "попроще" можно отнести все шкафы, имеющие стальной профиль. Примером являются активно рекламирующиеся и поэтому наиболее известные торговые марки Mr.Doors и STANLEY. Системы с алюминиевым профилем дороже, престижней. Еще более престижны шкафы с алюминиевым профилем и панелями, отделанными натуральным шпоном.
Следует отметить, что в мебели высокого класса для обеспечения безопасности обычно используется стекло, не просто покрытое с внутренней стороны противоударной пленкой, а триплекс (как в автомобилях). Зеркало же приклеивается к панели, что позволяет ему выдерживать более сильные удары.
Есть шкафы, в сборке которых применяются "еврошурупы". В отличие от обычных уголков, они почти незаметны и позволяют избежать зазоров между панелями. Открытые полки, благодаря этому, выглядят аккуратней.
Системы класса "Люкс" для обеспечения идеальной плавности хода оснащаются пылезащитными щетками и шумопоглощающими вкладками, а их направляющие дополнительно полируются. Дурным тоном считается отсутствие защиты двери от ударов о боковую панель (в большинстве шкафов-купе устанавливаются специальные отбойники).
Цветовая палитра у шкафов-купе достаточно широка.
Как правило, предлагаются "базовые" цвета - белый, черный, под красное дерево, дуб, орех, грушу, сосну, ясень и т.п. За дополнительную плату в некоторых фирмах можно заказать панели экзотических оттенков.
Цвет ламината, которым отделаны панели, может варьироваться от партии к партии. Так что, например, темный дуб может заметно для глаза отличаться оттенком и рисунком. При заказе шкафа, продавец обязан предупредить покупателя, если планируется смена демонстрационного образца и показать новый: дурным тоном считается, если фирма изготавливает шкаф из материала, отличного от заявленного. В этом случае можно требовать сатисфакции (при условии, что, заказывая, вы посмотрели образец нужного опенка "живьем", а не по каталогу, и оговорили это в контракте).
Все проспекты пестрят заявлениями, что размеры шкафов-купе не ограничены. Правда ли это? Не совсем. У производителей есть понятие - "максимальная высота двери" (соответственно, проема). При желании можно возвести и более высокий шкаф, установив антресоль или фальшь-панель. Таким образом, на базе алюминиевого профиля достигается практически неограниченная высота (метров 5 устроят любого клиента). Что касается длины, то максимально большой трек - 480 - 600 см. Если надо больше, приходится состыковывать два трека и делить шкаф конструкционной перегородкой. Глубина шкафа действительно может быть практически любой, равно как и ширина двери. В разумных пределах, разумеется. Заказывать отодвигающееся полотнище свыше 90-100 см не стоит - за такое сложно "заглянуть".
Чтобы ваше новое приобретение вписалось в габариты вашего жилища, в большинстве фирм работают дизайнеры, которые выезжают к клиенту домой (оплата его визита обычно входит в общую сумму заказа и не оговаривается отдельно). Он делает замеры, выслушивает пожелания, дает советы, а затем составляет проект.
Оплата, как правило, производится в фирме, там же вы составляете и подписываете договор-заказ. Он выполняется в течение оговоренного заранее времени в срок от трех дней до недели. Если проект нестандартный или исполняется не в России, то выполнение заказа затягивается до одного-двух месяцев.
Сборка также осуществляется специалистами фирмы.
У профессиональных сборщиков обычно весь процесс занимает от полутора до шести часов (в зависимости от размера и сложности конструкции).
Кстати, перекрыть раздвижными дверями любой системы проем от стены до стены можно и самостоятельно, не обладая особыми навыками - можно сэкономить. А вот со сборкой полного шкафа, с потолком, задней и боковыми панелями лучше не связываться. Легкость движения дверей и общий вид зачастую сильно зависят не только от торговой марки, но и от мастерства сборщиков.

вверх