# Кирпичный дом

«Он прочно стоит на ногах. Это дело прочно. Прочные отношения» - в нашем сознании всё самое хорошее и надежное ассоциируется с прочностью. В материальном выражении «прочность» - это всегда камень, а значит, в строительном деле - кирпич.

Кирпичный дом смотрится наиболее респектабельно, и, к тому же, не горит (что очень часто становится основным аргументом в пользу кирпича). Помимо этого кирпич считается вторым по уровню экологичности после дерева. Это обусловлено не только тем, что кирпич изготавливается из натуральных, природных, материалов, но и такой особенностью, как высокая способность паропроницания (в народе говорят: «кирпич дышит»).

Если вы остановили свой выбор на этом во всех отношениях удачном варианте, то стоит знать и особенности такого строительства.

Как и всё, дом начинается с «корней», то бишь фундамента. Он является первым и важнейшим шагом в создании дома. Однако далеко не каждый кирпич подойдет для закладки фундамента. Здесь надо использовать только самый надежный, прочный и проверенный временем кирпич - керамический. Выяснить прочность кирпича можно заранее: в технической характеристике кирпича он обозначается буквой М с числовым коэффициентом (он колеблется от 75 до 300). Для строительства коттеджа вполне подойдет кирпич с прочностью М100 (т. е. кирпич выдержит нагрузку 100 кг на 1 см2). А вот для строительства многоэтажных домов надо использовать кирпич с прочностью не менее М150. Наиболее распространенной является кладка из обыкновенного глиняного кирпича пластического прессования. Морозостойкость, прочность и высокая степень гидроизоляции - вот залог надежного строительства.

Далее следует этап возведения стен. Кирпич здесь может быть использован как керамический, так и силикатный. Но для средней полосы России они должны быть с коэффициентом морозостойкости не менее Мрз 35 (т. е. кирпич выдерживает 35 циклов на попеременное замораживание и оттаивание). Стены, как правило, кладут в 2,5 и более кирпича. Но если был использован специальный теплоизолирующий пустотелый или пористо-пустотелый кирпич, то, разумеется, стены могут быть и несколько тоньше (на 20 - 25%). Использование такого материала существенно уменьшит и массу строения на 20 - 30%.

Кладку стен кирпичного дома выполняют на цементно-глиняных, цементно-известковых и известковых растворах. Какой раствор выбрать - решать специалисту в каждом конкретном случае отдельно. Швы советуют делать толщиной от 20 до 30 мм. Внимательно надо отнестись и к соблюдению такой толщины шва по всей кладке, иначе, прибавляя или убавляя по чуть-чуть раствору в каждом ряду, в результате можно получить перекос всей стены. Итак, стены возведены, и надо решать, будете ли вы их штукатурить или оставите в натуральном виде, когда виден каждый кирпич. Второй вариант, конечно же, смотрится интереснее, но нет никакой гарантии, что внешний вид кладки будет вас устраивать. Но почему же тогда во всех фильмах и на разных картинах кирпичные домики смотрятся как игрушечные? Всё дело в облицовке. Использование искусственного камня (тонкостенного кирпича) или специального фасадного (облицовочного) кирпича поможет приобрести дому неповторимый облик. Однако если для возведения стен использовался пористо-пустотелый силикатный кирпич, то вполне можно оставить стены и без внешней отделки, т. к. он отличается четкостью и резкостью граней и гладкостью лицевой стороны (к тому же цветовой спектр такого кирпича очень широк).

«Мой дом - моя крепость» - старая как мир, но никогда не стареющая истина. Именно кирпичный дом стал воплощением стремлений к надежности и защите многих поколений, живших на Земле. Но дом - это ещё и гавань уюта и умиротворения, поэтому, помимо внешних крепких стен, позаботьтесь и о внутреннем наполнении своего жилища.

вверх