# Сыпучие материалы

## 1. КЕРАМЗИТ

Керамзит представляет собой легкий пористый материал ячеистого строения в виде гравия, реже в виде щебня, получаемый при обжиге легкоплавких глинистых пород, способных всучиваться при быстром нагревании их до температуры 1050 – 1300 С в течение 25 – 45 мин.
Качество керамзитового гравия характеризуется размером его зерен, объемным весом и прочностью. В зависимости от размера зерен керамзитовый гравий делят на следующие фракции: 5 – 10, 10 – 20 и 20 – 40 мм, зерна менее 5 мм относят к керамзитовому песку. В зависимости от объемного насыпного веса (в кг/м3) гравий делят на марки от 150 до 800. Водопоглащение керамзитового гравия 8 – 20 %, морозостойкость должна быть не менее 25 циклов.
Керамзит применяют в качестве пористого заполнителя для легких бетонов, а также в качестве теплоизоляционного материала в виде засыпок.

- Керамзитовый гравий — частицы округлой формы с оплавленной поверхностью и порами внутри. Его получают вспучиванием при обжиге легкоплавких глин во вращающих печах. Такой гравий с размерами зерен 5 – 40 мм морозоустойчив, огнестоек, не впитывает воду и не содержит вредных для цемента примесей. Керамзитовый гравий используют в качестве заполнителя при изготовлении легкобетонных конструкций.
- Керамзитовый щебень — заполнитель для легких бетонов произвольной формы, преимущественно угловатой с размерами зерен от 5 до 40 мм, получаемый путем дробления крупных кусков вспученной массы керамзита.
- Керамзитовый песок — заполнитель для легких бетонов и растворов с размером частиц от 0,14 до 5 мм получают при обжиге глинистой мелочи во вращающих и шахтных печах или же дроблением более крупных кусков керамзита.

## 2. ПЕСОК

Песок для растворов и бетонов применяют природный и искусственный. Пески, не вступая в реакцию ни с вяжущим, ни с водой, образуют скелет и уменьшают усадку растворов и бетонов при их твердении.
Природный песок — мелкая смесь зерен различных минералов размером от 0,15 до 5 мм, образованная при разрушении твердых горных пород.
Пески по видам залегания бывают горные (овражные), речные, морские и дюнные. Для кладочных растворов и бетонов лучше всего подходят горные и речные пески с небольшим количеством илистых и глинистых примесей.
По крупности зерен пески различают крупные (размер частиц от 2 до 5 мм), средние (от 0,5 до 2 мм) и мелкие (менее 0,5 мм).
Предельный размер зерен песка в растворах ограничивают:

- для кирпичной и блочной кладки — не более 2,5 мм;
- для бутовой кладки и заделки стыков сборных конструкций — не более 5 мм.

Песок с речного карьера пригоден для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов.
Искусственный песок — продукт дробления гранитов, известняков, мрамора, туфа, шлака и других горных пород. Такие пески используются в декоративных растворах и для фактурного слоя наружных панелей.
Для тяжелых бетонов применяют гравий и щебень.

## 3. ГРАВИЙ

Гравий — это материал, образовавшийся при естественном разрушении (выветривании) горных пород. Величина отдельных зерен от 5 до 70 мм.
По виду залегания различают речной, морской и горный (овражный) гравий.
Горный гравий имеет шероховатую поверхность и содержит обычно примеси песка, глины, пыли и органических веществ.
Речной и морской гравий чище горного, но зато имеет гладкую поверхность, что ухудшает сцепление с цементно-песчаным раствором. Для улучшения сцепления его можно дробить на щебень.

## 4. ЩЕБЕНЬ

Щебень — продукт искусственного дробления твердых горных пород, а также кирпичного боя, шлаков и др. Полученную смесь зерен различных размеров (от 5 до 70 мм) подвергают рассеву на отдельные фракции. Отсеянные частицы размером менее 3 мм используют в качестве песка. Щебень отличается от гравия остроугольной формой и шероховатой поверхностью зерен, в связи с чем сцепление его с цементно-песчаным раствором лучше, чем гравия.

вверх