# Комфортность и водопотребление

Большинство загородных домов сегодня оборудуется водоснабжением, по комфорту сравнимым, а зачастую и превосходящим городские удобства. Все чаще становится нормой, а не роскошью, наличие в загородном доме нескольких унитазов, душевых кабин, ванн, джакузи, бассейна.

Оборудуя свой дом комфортным водоснабжением, владелец сталкивается с проблемой бытовых сточных вод, которые куда-то надо отводить...

Актуальность индивидуальных систем очистки стоков

Для загородных домов, объединенных в поселки,казалось бы наилучшим выходом является оборудование централизованной системы канализации с едиными очистными сооружениями. Однако такое решение часто бывает затруднено или экономически нецелесообразно.В моей практике бывали случаи, когда из-за двух-трех владельцев котеджей срывалось строительство согласованного проекта единой очистной системы поселка. Причина - отказ строптивых владельцев в прокладке под своей землей общей канализационной трубы.

Поэтому особо актуальным сейчас является организация приема и очистки сточных вод от каждого отдельно взятого жилого дома.

Недостатки выгребных ям, колодцев, септиков и других накопителей стоков

Традиционным способом индивидуального отвода сточных вод от дома является их сбор в герметичные накопители (септики). Решение на вид просто. как огурец. Но при кажущейся простоте эксплуатация такого накопителя связана с большими хлопотами и затратами. Дело в том, что герметичный накопитель необходимо регулярно очищать ассенизационной машиной. Водопотребление в современных домах немалое и даже приобъеме стока в 1 куб.метр в сутки владельцу загородного дома такую машину придется вызывать примерно два-три раза в месяц.

Поэтому наиболее целесообразным является оборудование частного жилого дома индивидуальными сооружениями для очистки бытовых сточных вод.

Основные типы очистных сооружений

В зависимости от применяемой схемы их можно условно разделить на два основных типа:

- Септики с сооружениями подземной фильтрации.
- Компактные установки биологической очистки заводского изготовления.

  Сооружения с подземной фильтрацией стоков

  Сооружения первого типа cостоят из септика и следующей за ним системы подземной фильтрации. Сточная вода из жилого дома попадает в септик, где происходит ее отстаивание и частичное сбраживание в анаэробных условиях. Осветленная в септике сточная вода доочищается естественным методом в сооружении подземной фильтрации (фильтрующем колодце, поле подземной фильтрации, фильтрующей траншее или песчано-гравийном фильтре ).

  Нужно отдать должное: сооружения подземной фильтрации - простое и дешёвое решение проблемы очистки сточных вод от коттеджа при его устройстве в фильтрующих грунтах (супеси, пески) и низком уровне грунтовых вод.

  При спуске сточных вод до 1 куб.м. в сутки применяются фильтрующие колодцы, при большей производительности-поля подземной фильтрации. Периодически раз в 5-8 лет (в зависимости от интенсивности эксплуатации)сооружения подземной фильтрации необхо-димо откапывать, заменять или промывать щебень и заменять примыкающий к щебню слой грунта, потерявший фильтрующие свойства.

  В случае слабо фильтрующих или не фильтрующих грунтов (суглинки, глины)приходится оборудовать искусственные сооружения подземной фильтрации:фильтрующие траншеи или песчано-гравийные фильтры. В них фильтрация происходит в специально насыпанном слое песка, а очищенная вода собирается положенными под ним обсыпанными щебнем дренажными трубопроводами с отверстиями.

  Однако сооружения первого типа гораздо более трудоемки в строительстве, при их использовании часто возникают проблемы с отведением очищенной воды, которую с глубины около 2-х метров приходится перекачивать.При высоком уровне грунтовых вод (менее 2,5 метров от поверхности земли), такие сооружения , как правило, не используются.

  Установки биологической очистки стоков

  Оптимальным техническим решением является второй тип сооружений: компактные установки биологической очистки сточных вод.

  Каждая из установок включает в себя несколько камер, объединенных в одном корпусе, или являющихся самостоятельными модулями,собранными в единый комплекс.

  Схемы очистки

  В установках, как правило, применяются простые и надежные схемы очистки стоков.

  Септик

  Для первичной очистки используют септическую камеру или емкость, в которой процесс интенсивного разложения органических загрязнений осуществляют анаэробные бактерии, а для запуска и развития процесса брожения исключается доступ свободного кислорода.

  Соответственно, когда для окисления загрязнений используются аэробные микроорганизмы, в сооружении должна присутствовать емкость, сточная вода очищается от жира, плавающих пленок, неосаждаемых частиц взвешенных и поверхностно-активных веществ в септической камере.

  Дополнительно может производиться гидролиз (разложение)жиров в анаэробном биореакторе.

  Аэротенк

  Осадок и плавающие вещества остаются в септической камере и биореакторе, а осветлённая вода для дальнейшей очистки поступает в аэротенк, в котором может использоваться только активный ил или активный ил и биопленка. Во втором случае для более устойчивого процесса очистки в аэротенке устанавливается загрузка.

  Для введения в воду кислорода и поддержания активного ила в взвешенном состоянии, его смесь со сточной водой аэрируется (продувается воздухом). Затем сточная вода либо поступает на сброс, либо проходит дополнительную фазу глубокой аэробной очистки.

  Для глубокой очистки используется аэрационная емкость биопленки, что позволяет значительно упростить осветление прошедшей емкость сточной воды,благодаря отсутствию в ней плавающего ила.

  Биофильтр

  Одним из эффективных путей использования биопленки является устройство биофильтра с загрузкой из керамзита и шунгузита. Биопленка в этом случаеобразуется на поверхности загрузки, а процесс аэробного окисления происходит по мере просачивания через нее сточной воды. После глубокой очистки вода также поступает на сброс.

  Процессы, протекающие в сооружениях, не ограничиваются вышеописанными. В камерах установок также происходят нитрификация, денитрификация, в некоторых установках предусматривается удаление фосфатов, лимитируемых к сбросу в водоём, возможность обеззараживания сточных вод.

  Конструктивные отличия

  Конструктивно сооружения могут иметь множество вариантов изготовления.

  Это и сооружения полной заводской готовности, выполненные в моноблочном корпусе, или из отдельных емкостей, собранных в единый комплекс. Это также сооружения, которые изготавливаются и монтируются по проекту на месте у заказчика.

  Корпус сооружения и его составные .части выполняются из различных материалов. В настоящее время основными являются бетон, металл и полимерные материалы.

  Корпус из бетона имеет значительный вес, однако он технологичен, морозоустойчив, способен противостоять давлению грунта, выталкивающим силам грунтовых вод, коррозии. При использовании бетонной установки в обводненных грунтах необходимо убедиться в качестве гидроизоляции его корпуса.

  Металлический корпус сооружения легче, но он требует защиты от коррозии и дополнительных ребер жесткости, что влияет на расходы при его изготовлении. Удачным примером установки с металлическим корпусом является изделие "Тверь" производства Московского торгового дома "Инженерное оборудование".

  Полимерный корпус легкий, не требует защиты от коррозии. Однако одно из его неоспоримых преимуществ - малый вес, является и его недостатком: при высоком уровне грунтовых вод такое сооружение трудно монтировать, а в процессе эксплуатации оно рискует быть выдавленным на поверхность.Устранение данного недостатка сопряжено с удорожанием монтажных работ.Также не до конца изучен вопрос о противостоянии полимеров земляным грызунам и точечному давлению мелких камней, дрейфующих в грунтах.

  Выбор очистного сооружения:

  Разнообразие очистных систем и специфика оборудования требуют профессионального подхода к принятию решения о приобретении того или иного их вида.

  Перед принятием решения в пользу того или иного очистного сооружения обратите внимание на следующее:

- Оборудование должно быть надежным и иметь срок службы, сравнимый со сроком службы домов, так как его установка связана с существенным объемом производимых работ и финансовых затрат.
- В эксплуатации оборудование должно быть простым и понятным.
- Сооружение должно обеспечивать возможность эффективного и безопасного отвода сточных вод, учитывать возможность неравномерного их поступления и сезонность их образования.
- Работа сооружения и выделяемые им очищенные воды не должны наносить ущерб окружающей среде и людям, проживающим вблизи.

  Что еще следует принимать во внимание владельцу при приобретении очистного сооружения?

  Первое
  Необходимо максимально точно рассчитать количество потребляемой воды в доме (с учетом количества установленного сантехоборудования, числа постоянно проживающих жильцов,объема потребления воды в "гостевые" дни и т.п.). Это позволит определить необходимую производительность индивидуального очистного сооружения (в куб.м. в сутки).

  Второе
  Необходимо убедиться в том, что выбранное очистное сооружение имеет гигиеническое заключение на продукцию органов ЦГСЭН России и сертификат соответствия Госстандарта России. В этом случае не будет проблем с районным главным санитарным врачом, с которым необходимо согласовать место размещения сооружения и точку слива очищенной воды.

  Третье
  Конструкция установки должна обеспечивать безопасный доступ обслуживающего персонала ко всем ее частям.

  Четвертое
  Необходимо учитывать, что работа очистных сооружений зависит от жизнеспособности микроорганизмов. Не следует злоупотреблять чистящими веществами с большим содержанием хлора, формальдегида, использовать в больших количествах стиральные порошки.

  И наконец
  Следует помнить, что сброс сточных вод без очистки наносит огромный ущерб окружающей среде, резко ухудшает санитарно-эпидемиологические состояние на всей территории, прилегающей к месту сброса.

  К владельцу индивидуального жилого дома, виновного в загрязнении окружающей земли грязными стоками, могут быть применены серьезные меры воздействия. Согласно Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. №14 эксплуатация объектов с неисправными очистными сооружениями и устройствами, отключение очистных сооружений и устройств, совершение иных действий, повлекших загрязнение водоемов и водных источников и причинивших существенный вред животному или растительному миру, лесному или сельскому хозяйству, квалифицируется по соответствующей части статьи 250 УК РФ. К уголовной ответственности по данной статье могут быть привлечены как должностные так и другие лица, совершившие это преступление.

  Очистное сооружение в доме - не только комфорт в загородном доме, но и необходимое условие сбережения окружающей Вас природы, в конечном итоге - Ваше здоровье.

вверх