# Образ жизни - линолеум

Все, кто хоть раз в жизни сталкивался с ремонтом, не понаслышке знают: все начинается с потолка, затем идут стены, и лишь перед их последней окраской, можно приниматься за пол.

На рынке строительных материалов представлен широкий спектр напольных покрытий; одни отдают предпочтение паркету, оно и понятно, натуральное дерево всегда в цене, а те, кто желает сэкономить, но при этом получить достаточно привлекательное внешне и неприхотливое в эксплуатации напольное покрытие, выбирают линолеум.

Как известно, линолеум состоит из различных слоев. Верхний, или износостойкий, слой имеет прочную структуру, и его толщина может меняться со временем. Чем толще износостойкий слой, тем жестче пол. Второй слой - цветовой. Западные компании используют современные краски и технологии в производстве линолеума, благодаря которым покрытию не грозит быстрое обесцвечивание от воздействия ультрафиолетовых лучей. Линолеум нужно беречь от попадания прямых солнечных лучей, этот материал не создан для "загара". Ему также вредно и переохлаждение, материал становится хрупким и ломается на сгибе. Третий слой - вспененный ПВХ. Он создает естественный вид линолеума на полу. Слой из стекловолокна препятствует деформации и отвечает за стабильность размеров. Общая толщина линолеума - это сумма всех слоев. Чем больше общая толщина, тем комфортабельнее пол.

До недавнего времени в основе рулонных напольных покрытий использовалась вспененная основа из джута и ворса, но сегодня многие фирмы отказались от технологии. Считается, что эти материалы способны вызвать аллергическую реакцию, а также обладают низкими тепло-, шумо- и звукоизоляционными характеристиками. Однако ведущие концерны продолжают выпускать так называемые натуральные линолеумы, по цене превосходящие искусственные в несколько раз. Кроме дороговизны, у натурального линолеума есть еще один недостаток: с ним сложно работать, он очень ломкий, на сгибах трескается.

Сегодня популярность приобрел коммерческий линолеум, более прочный по структуре, чем бытовой. Коммерческие виниловые покрытия встречаются двух типов: гомогенные и гетерогенные, рисунок в них проходит сквозь всю толщину покрытия, что обеспечивает материалу приличный вид даже при высокой степени износа. Ежедневная нагрузка на 1 м2 покрытия может составлять до 5 тонн. Такой линолеум прослужит 10 лет без заметного ухудшения внешнего вида пола, благодаря полиуретановой основе.

Среди коммерческих покрытий встречаются материалы с особыми свойствами. Так, антистатический линолеум, в структуру которого вкраплены углеродные нити, используется в помещениях, где одновременно включается и работает большое количество аппаратуры, например, в банковских и медицинских учреждениях. Коммерческий линолеум открывает новые возможности дизайнерам офисных помещений, оформителям. Его можно использовать там, где нагрузка на напольное покрытие достаточно высока: в больницах, гостиницах, офисах, магазинах, школах, зданиях аэропортов и вокзалов, салонах легковых автомобилей. Куски материала можно интересно компоновать между собой, богатая цветовая гамма позволяет это сделать. В линолеум можно обернуть все!

Коллекция спортивного линолеума предназначена для интенсивных занятий спортом. Качественный пол заметно снижает риск травматизма, не мешает реакции спортсмена, а спортивная обувь даже при трении не оставляет на нем следов.

Напоследок следует добавить, что даже самый стильный дорогой линолеум можно испортить неправильной укладкой. В этом вопросе лучше довериться профессионалам, но если вы решили пойти вопреки здравой логике, то делать это надо как минимум вдвоем. Под рукой обязательно должен находиться пылесос. После каждого этапа работ пол необходимо тщательно пропылесосить. Малейшее попадание пыли чревато вздутиями, и работа пойдет насмарку. Пол должен быть "без сучка, без задоринки", как можно ровнее, поэтому необходимо сгладить все шероховатости. Для создания идеально ровной поверхности используют самонивелирующийся раствор, который заливают поверх цементной стяжки.

Ухаживать за линолеумом нетрудно. Достаточно натирать его раз в полгода специальными мастиками и беречь от колющих и режущих предметов.

вверх