# Кнауф

## Мы стали дилером KNAUF.

Мы верим, что в первую очередь мы несем ответственность перед подрядчиками, строителями и людьми, членами их семей и всеми теми, кто использует наши продукты и услуги. Отвечая их ожиданиям, мы предлагаем оптимальное соотношение цены и качества. По этой причине мы рабтаем только с лучшими поставщиками продукции. В этом году мы стали дилером крупнейшего в мире производитель строительных материалов для внутренней и внешней отделки, тепло- и звукоизоляции KNAUF.
В связи с этим событие наш прайс лист сильно расширился. На сегодняшний день мы поставляем весь ассортимент выпускаемый заводами KNAUF:

1. Cтяжки

| 1.1. | Стяжка выравнивающая Кнауф-Убо, изготовлена на основе специального цемента и пенополистирольных гранул в качестве заполнителя. Применяется как альтернатива сухой засыпки при выравнивании поверхности несущего перекрытия и при наличии на ней большого количества проложенных кабелей, труб и других коммуникаций. Стяжка Кнауф-УБО очень легкая, не нагружает несущие перекрытия, тепло- и звукоизоляционная, безусадочная при слое до 30 см. |
| 1.2. | Стяжка цементная тонкослойная Кнауф-Флисшпахтель 315. Сухая смесь, состоящая из специального цемента, различных заполнителей и полимерных добавок для внутренних работ. Кнауф-Флизшпахтель 315 применяется при устройстве выравнивающих стяжек толшиной до 10 мм и для тонкослойного шпаклевания цементных и бетонных оснований под "чистые" полы. Самовыравнивающаяся и быстротвердеющая. |

2. Штукатурные составы

| 2.1. | Штукатурка цементная декоративная "узор" Кнауф-240. Сухая смесь для нанесения на поверхность штукатурок ЛУП 222, Зокельпутц УП 310, Унтерпутц УП 210, Севенер, Ротбанд, Гольдбанд, МП 75, а также бетона, гипсокартона и др. Поверхность штукатурки формируется в виде любого узора, обладает водоотталкивающими свойствами. Цвет белый, может окрашиваться. Для наружных и внутренних работ. |
| 2.2. | Штукатурка цементная декоративная "шуба" Кнауф-Диамант 260. Сухая смесь для нанесения на поверхность штукатурок ЛУП 222, Зокельпутц УП 310, Унтерпутц УП 210, Севенер, Ротбанд, Гольдбанд, МП 75, а также бетона, гипсокартона и др. Поверхность штукатурки зернистая в виде "шубы", обладает водоотталкивающими свойствами. Цвет белый, может окрашиваться. Для наружных и внутренних работ. |
| 2.3 | Штукатурка цементная для обрызга адгезионная Кнауф-ВП 332. Сухая смесь для обрызга любой поверхности перед нанесением цементных штукатурок ЛУП 222, Зокельпутц УП 310, Унтерпутц УП 210. Для наружных и внутренних работ. |
| 2.4. | Штукатурка цементная фасадная Кнауф-Унтерпутц УП 210. Изготовлена на основе цемента, фракционированного песка и химических добавок. Предназначена для выравнивания поверхностей фасадов зданий. Наличие фракционированного песка позволяет избежать усадки и трещинообразования при максимальной толшине штукатурного слоя. Предохраняет поверхности стеновых конструкций от воздействия воды, водяных паров, вредных и агрессивных ве-шеств, содержащихся в воздухе и осадках. Для наружных и внутренних работ. |
| 2.5. | Штукатурка цементная цокольная Кнауф-Зокельпутц УП 310. Предназначена для выравнивания высокопрочных поверхностей цоколя зданий, а также оснований с высокими динамическими нагрузками перед нанесением декоративных покрытий. Возможно нанесение за один намет слоя толщиной 15-20 мм. Морозостойка. Обладает повышенной трещиностойкостью. Возможно как ручное, так и машинное нанесение штукатурного раствора. |
| 2.6. | Штукатурка цементная теплоизоляционная Кнауф-ЛУП 222. Изготовлена на основе цемента, легкого "теплого" заполнителя и химических добавок. Применяется на фасадах зданий для выравнивания поверхностей стен теплоизоляционной каменной и кирпичной кладки, изготовленной с применением теплоизоляционной кладочной смеси Кнауф-ЛМ 21, а также для выравнивания поверхностей стен обычных оснований под последующее нанесение на них декоративных покрытий (структурной штукатурки, краски, облицовочной плитки и т.п.). |

3. Клеевые составы

| 3.1. | Клей плиточный Кнауф-Флизенклебер. Адгезионный клей для любых помещений на основе цемента, фракционированного заполнителя и специальных добавок. Незаменим при облицовке поверхностей обычных оснований стен и пола керамической плиткой, фарфоровой мозаикой, плитами из природного и искусственного камня в сухих и влажных помещениях. Имеет минимальный расход клеевой смеси. Обеспечивает высокую производительность облицовочных работ благодаря возможности нанесения клея на большую поверхность. Для внутренних работ. |
| 3.2. | Клей плиточный эластичный Кнауф-Флексклебер. Клей на цементной основе с повышенными эластичностью и адгезией. Рекомендуется для облицовки поверхностей оснований стен и пола, подверженных повышенным нагрузкам, поверхностей деформируемых и гибких оснований, а также не впитывающих воду поверхностей (плиткой по плитке, пластик, металл), с остатками сильно прилипших клеев и масляной краски, теплых полов, веранд. Способен выдерживать высокие колебания температур от -40°С до +80°С без разрушения облицовки. Для внутренних и наружных работ. |
| 3.3. | Клей плиточный быстротвердеющий Кнауф-Шнельклебер. Сухая смесь на основе специального быстротвердеющего цемента, минерального заполнителя и полимерных добавок для внутренних и наружных работ. Незаменим для укладки на тонкий слой клеевого раствора облииовочных плит, требуюших быстрой отовности (лестничные марши, коридоры), при срочном ремонте различных облииовок и в условиях пониженных температур, при которых обычные клеи твердеют очень долго. |
| 3.4. | Штукатурно-клеевая смесь универсальная Кнауф-Севенер. Изготовлена на известково-цементной основе. Содержит специальные волокна и полимерные добавки, обеспечиваюшие раствору высокую адгезию, трещиностойкость и водоотталкивающие свойства. Применяется при устройстве систем наружной теплоизоляции зданий для приклеивания на обычные основания теплоизоляционных плит из пенополистирола или минеральной ваты и последующего нанесения на их поверхность армирующего слоя. Очень эффективна при ремонте старых растрескавшихся штукатурных поверхностей и в качестве тонкого слоя на гладких бетонных поверхностях под облицовку плиткой. Для наружных и внутренних работ. |
| 3.5. | Клей плиточный "Мрамор" Кнауф-Марморклебер. Сухая смесь белого цвета на цементной основе с минеральным заполнителем и полимерными добавками для внутренних и наружных работ. Клей Кнауф-Марморклебер применяют при укладке на тонкий слой клеевого раствора облицовочных плит из мрамора, природного камня и полупрозрачной (просвечивавшейся) плитки на обычные основания стен и пола. |
| 3.6. | Клей плиточный дисперсионный Кнауф. Готовый к применению, не содержащий растворителей пастообразный дисперсионный клей для внутренних работ. Клей Кнауф-Суперклебер применяется для укладки на тонкий слой клеевого раствора плиток большого формата, клеит плитку на плитку (без предварительной грунтовки и дополнительной эластификации), клеит плитку на древесностружечные и цементно-стружечные плиты, приклеивает пенополистирольные и минераловатные плиты на стены и потолки. |

4. Заполнитель швов

| 4.1. | Кнауф-Фугенбунт. Сухая смесь на цементной основе с пигментом различных цветов. Для внутреннего и наружного применения. Применяется для заполнения швов между облицовочными плитками из керамики, природного и искусственного камня на стенах и полах шириной до 6 мм. Многообразие цветов позволяет использовать для разных по цвету облицовок. Морозо- и водостойкий, поэтому применим как внутри, так и снаружи здания. При замешивании с добавкой "Фуген-Эласт" приобретает эластичность и может использоваться при облицовке плиткой отапливаемого пола и деформируемых оснований (АСП, ЦСП и т.п.). |

5. Грунтовки

| 5.1. | Кнауф-Тифенгрунд. Грунтовка глубокого проникновения, быстросохнущая, не содержащая растворителей, готовая к употреблению для предварительной обработки оснований в целях улучшения адгезии (сцепления покрытия с основанием) и укрепления поверхности при укладке керамической плитки, окраске, приклеивании обоев и шпаклевке. Благодаря хорошей проникающей способности применяется для очень гигроскопичных оснований. Безопасна для здоровья, дает возможность "дышать" помещению, так как не изолирует водяные пары внутри сооружения. Используется как для внутренних, так и для наружных работ. |
| 5.2. | Кнауф – Грунтовка поверхностная, готовая к применению, предназначена для обработки очень гигроскопичных (впитывающих влагу) оснований, для предотвращения неравномерного схватывания раствора при последующем проведении штукатурных работ с гипсовыми штукатурками Гольдбанд, Ротбанд, МП 75 и другими. |
| 5.3. | Кнауф – Грунтовка адгезионная, готовая к применению для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, массивных бетонных стяжек и т.д.), при укладке керамической плитки, оштукатуривания и шпаклевания гипсовыми смесями. Используется для внутренних работ. |
| 5.4. | Кнауф – Сухая смесь белого цвета на минеральной основе для декоративных минеральных штукатурок Кнауф-Диамант 260 и Кнауф-Диамант 240 и т.п., используемых при внутренних и фасадных работах на всех обычных в строительстве поверхностях. Регулирует гигроскопичность подосновы и обеспечивает равномерное высыхание штукатурки. Улучшает сцепление штукатурки с подосновой и подготавливает ее по цветовому оттенку к последующему покрытию. Может подкрашиваться полноцветными или оттеняющими красками. Погодоустойчива, паропронииаема. |

вверх