# Применение сухих строительных смесей

Один из важнейших этапов современного ремонта - это отделочные работы. Проводятся они с использованием сухих строительных смесей, которые заранее подбираются для соответствующих целей. Кстати, раньше сухие строительные смеси были в основном импортные, но вот уже несколько лет на рынке строительных материалов можно увидеть очень качественные смеси, производящиеся в нашей стране.

Какие же именно строительные смеси предлагает нам отечественный производитель? В основном это смеси предназначенные для связки материалов: цементные, гипсовые и полимерные смеси. Различаются сухие строительные смеси по назначению, так как на разных этапах требуются соответствующие смеси. Если в доме бетонный пол, то, как основа для современных покрытий, он не обладает нужными качествами: нам нужен ровный и гладкий пол. Эта работа выполняется в несколько этапов с использованием различных строительных смесей. Сначала берется выравниватель, который позволяет убрать неровности до 5 см. Потом используется наливной пол. Иногда между полом и выравнивателем прокладывают праймер-грунтовочную полимерную дисперсию, которая содержит добавку, препятствующую образованию плесневых грибков.

Подобная последовательность действий и при работе со стенами. Стены выравниваются прочным, пластичным и водостойким штукатурным составом. Он наносится в два слоя: первоначальный слой, толщиной нанесения до 5 см, и окончательный, для выравнивания поверхности, толщиной нанесения до 3 см. Далее используется шпаклевка, которая предусматривает два направления применения. В одном случае она, прочная и пластичная, предназначена для покрытия негрунтованных газобетона, гипсокартонных и деревянных поверхностей. В другом случае она используется для окончательного выравнивания стен и потолков уже покрытых штукатурками на цементной основе. Водостойкая и морозостойкая шпаклевка, предназначенная для наружных и внутренних работ, называется фасадная шпаклевка. Шпаклевка, используемая только для сухих помещений, называется финишная.

Невозможно представить укладку кафеля и керамической плитки без использования сухих строительных смесей. Для укладки плитки в ванной и холле используются обычные и усиленные клеи. Ассортимент подобных клеев достаточно широк, поэтому вопрос выбора основания для кладки не столь существенен. Можно подобрать оптимальный вариант. Существует также клей, в который добавляется ускоритель затвердевания. Затирка для швов-это специальная смесь на цементной основе для заполнения швов. Её основные характеристики: цвет (серая, белая и супербелая) и степень водостойкости.

Сухие строительные смеси используются также и на стадии кладки стен, ещё до отделочных работ. Например, Вы устанавливаете стены из газобетона, Вам понадобится специальная кладочная смесь, которая склеивает плиты и блоки из этого материала. В результате такой работы Вы получаете тонкие швы. Клей для газобетона-универсальный продукт. С его помощью можно не только укладывать блоки, но и выравнивать поверхности, и он пригоден для кирпичной кладки.

Сухие строительные смеси в высшей степени упрощают современное строительство. Так считают строители и рабочие, которым приходилось использовать сухие строительные смеси при строительстве или отделочных работах. Их можно приготовить, не затрачивая большое количество времени. Они с легкостью укладываются на обрабатываемую поверхность. Используя сухие строительные смеси, Вы можете быть уверены в высоком качестве и долговечности конечного продукта. Подобный результат достигается такими качествами смесей как водостойкость, воздухонепроницаемость и устойчивость к механическим воздействиям. Использование сухих строительных смесей позволяет повысить производительность труда и качество произведенных работ, а также снизить материалоёмкость. В конечном итоге, использование сухих строительных смесей экономит силы, время и, как следствие, Ваши деньги.

вверх