# Напольные покрытия: виды, рекомендации по укладке

Паркет

На отечественном рынке строительных материалов можно найти различные современные модификации такого, казалось бы, давно знакомого покрытия для пола, как паркет. Он выпускается в виде небольших планок (штучный паркет), щитков, собранных из мелких планок (наборный или мозаичный), паркетных досок, ламинированных паркетных покрытий (искусственный материал). Паркет настилают в жилых и общественных зданиях, так как он отличается красивым внешним видом, долговечностью, малой теплопроводностью и звукопроницаемостью. Для изготовления паркета используются преимущественно твердые породы дерева.

Паркет различается по внешнему виду, а именно - по цвету, текстуре древесины, фактуре. Породы дерева, из которых изготавливают паркет, условно разделяются на светлые и темные. К светлым породам дерева относятся: бук, ясень, береза, сосна, клен, лиственница и т. д. Темные породы - орех, красное, черное дерево и т. д. Дуб, граб, груша, вишня, тик, оливковое дерево занимают промежуточное положение. Такие породы как клен, бук, черешня, груша меняют оттенок цвета в зависимости от угла падения света.

Штучный паркет

Штучный паркет представляет собой отдельные планки длиной 150-600 мм, шириной 30-100 мм и толщиной 16 мм, имеющие пазы и гребни на длинных кромках для соединения друг с другом. Долговечность паркетного покрытия определяется технологией его изготовления и качеством материала, что, естественно, сказывается и на конечной стоимости пола. Если предполагается непродолжительный срок эксплуатации, достаточно уложить покрытие из ламинированного паркета (срок службы 2-5 лет) или из паркетной доски (срок службы 5-10 лет). Если предполагается достаточно длительный срок эксплуатации пола (не менее 10 лет), можно использовать паркет на клеевой основе (укладывается на мастику с подкладкой из ДВП или оргалита). Срок службы такого пола равен сроку годности мастики (10-20 лет), после чего она перестанет удерживать планки, они начнут качаться и выпадать. Мастика выбирается по степени содержания воды. Предпочтение отдается более дорогим безводным мастикам, так как водные могут вызвать деформацию паркета и его отставание от пола. При больших сроках эксплуатации пола его лучше выполнять из штучного паркета с установкой на мастике и гвоздях на лаги, с "черновым" полом из шпунтованной обрезной доски. Срок службы такого пола не менее 30 лет.

Наборный паркет

Наборный (мозаичный) паркет состоит из щитков размером 400 Ч 400 или 600 Ч 600 мм, собранных из мелких паркетных планок (толщиной 8-12 мм). Планки наклеены лицевой стороной на специальную бумагу, которая снимается после настилки паркета вместе с клеем. Для снижения звукопроницаемости пола с нижней стороны на щитки может быть наклеен слой звукопоглощающего материала (например, резины или пенопласта).

Паркетная доска

Паркетную доску изготавливают из нескольких слоев дерева. Так как древесина поперек волокон расширяется значительно сильнее, чем вдоль, то формируется многослойная конструкция, в которой каждый из слоев нейтрализует естественное движение соседнего слоя. На основание из дерева или синтетического прочного материала наклеены паркетные планки толщиной 4 мм. Твердые породы древесины (дуб, ясень) применяются для лицевого покрытия. Основание доски в виде реек (брусков) изготавливают из низкосортных пиломатериалов и отходов деревообработки. Его склеивают с покрытием при помощи гидравлического пресса.

Кромки паркетных досок имеют пазы и гребни для соединения между собой при настилке пола. Размеры паркетной доски варьируются в широких пределах: длина от 2000 до 2700 мм, ширина от 130 до 210 мм, толщина от 7 до 25 мм. В большинстве случаев паркетная доска выпускается, покрытая лаком.

Паркетную доску легко настилать, но она имеет очень серьезный недостаток - ее нельзя циклевать. Полезный слой в 4 мм снимается первым же заходом цикли. Поврежденный паркет подлежит замене. Для шлифовки паркетной доски используются специальные инструменты.

## Рекомендации по эксплуатации паркетного пола

1. В комнате, где уложен паркет, рекомендуется поддерживать влажность воздуха в пределах не ниже 50% и не выше 70% при температуре 20-22°С.
2. При высокой влажности воздуха не рекомендуется открывать окна, особенно в осенне-зимний период.
3. Не рекомендуется мыть пол большим количеством воды с применением моющих средств. Ежедневную уборку пола лучше проводить влажной, хорошо отжатой тряпкой или пылесосом.
4. Необходимо оберегать пол от попадания на него воды, химических веществ, органических растворителей, масел, кислот. При попадании влаги на пол, немедленно вытрите его насухо.
5. При установке мебели или ее передвижении оберегайте пол от царапин, ударов, сколов. Рекомендуется защищать пол от контакта с твердыми ножками мебели, устанавливая под них платформы.
6. Нежелательно ходить по полу в уличной обуви, особенно с металлическими каблуками (шпильки, подковки).
7. Обновлять лаковое покрытие пола нужно через каждые 3-4 года.

Укладка паркетных полов

Настилка паркетных полов делается на заключительном этапе всех строительно-монтажных работ и отделочных работ. Это объясняется тем, что паркетные работы должны проводиться при определенном температурно-влажностном режиме и в условиях, исключающих загрязненность помещений.

Согласно СНиП 3.04.01 - 87 и 3-4 - 80, к помещениям, в которых будет выполняться паркетное покрытие, предъявляются следующие требования: относительная влажность воздуха должна быть не более 60%; влажность цементной стяжки - не выше 6%; влажность бетона панелей междуэтажного перекрытия - не более 4%; на уровне пола температура воздуха должна составлять не меньше +10С. Кроме того, подвесные потолки, системы вентиляции и отопления должны быть полностью смонтированы и не иметь каких-либо повреждений; оконные и балконные конструкции должны быть полностью остеклены.

Устройство стяжки

Основание должно быть сделано из однородного материала, быть сухим, гладким, твердым и не иметь трещин. Проверка стяжки на прочность производится проделыванием нескольких отверстий перфоратором в ее разных частях. Относительная влажность бетона не должна превышать 6%. Особое внимание следует уделить измерению влажности основания в подвальных помещениях и на первых этажах. При необходимости бетонный пол можно покрыть гидроизоляционной пленкой.

Укладка фанеры

Все влажные работы на объекте должны быть закончены до укладки фанеры. Применяется водостойкая фанера толщиной 12-15 мм. Листы фанеры разрезаются на куски 50х50 см (но не более чем 50х70 см) и укладываются на мастику или клей. Фанера дополнительно закрепляется дюбелями, необходимо использовать не менее 5 дюбелей на один кусок фанеры. После укладки фанеры производится ее шлифовка и влажная уборка помещения. Влажность фанерного основания не должна превышать 8-10% для исключения его деформаций, которые в дальнейшем могут вызвать повреждения паркетного покрытия. Изменения цвета или деформация паркетного покрытия могут быть вызваны высокой влажностью основания, смещением его элементов, нагревом до температур свыше 30 град.С из-за наличия в полу труб отопления или загрязнения основания маслом, краской, битумом и т.п.

Укладка паркетной доски

Перед укладкой, доска должна быть распакована (срезана упаковочная пленка на торцах пачек) и выдержана в помещении, где будет проводится укладка, не менее недели. При этом доска должна быть уложена на прокладки для хорошего доступа воздуха. ВСЕ влажные работы на объекте к этому моменту должны быть закончены. В этом случае влажность древесины придет в соответствие с микроклиматом помещения.

Паркетная доска из массива укладывается на клей (не на водной основе), лучше использовать клей импортного производства («Bostik», «Petri», «Tarbicol», «Bona», «Rakoll»). Доска дополнительно укрепляется саморезами или гвоздями с антивытаскиванием (не менее 2-3-х на погонный метр). Зазор между стеной и паркетным покрытием должен оставаться 1-2 см.

Если доска уложена правильно и поверхность пола идеально гладкая (нет перепадов по высоте), то шлифовка покрытия не требуется, а производится влажная уборка и покрытие поверхности пола тонером, лаком или воском, по Вашему усмотрению (шлифовка паркета рекомендуется перед покрытием лаком). Покрытие лаком производится не менее 3-4-х раз в сочетании с промежуточным шлифованием. Для увеличения износостойкости паркетного покрытия рекомендуются лаки на полиуретановой основе (Herbertz, Petri, Uzin, Bona и т.п.).

Через 24 часа после нанесения последнего слоя пол может подвергаться легким нагрузкам. Окончательная прочность достигается через 3-5 дней. До истечения этого срока не рекомендуется влажная уборка, укладка ковров и расстановка мебели.

###### Для предотвращения образования щелей, короблений и вздутий паркета, относительная влажность воздуха в помещении должна поддерживаться на уровне 35-70% при температуре воздуха 15-25 С. Для поддержания необходимого уровня влажности можно использовать увлажнители воздуха.

Ламинат

Ламинат не относится к покрытиям из древесины и представляет собой декоративную имитацию дерева (прессованную древесную пыль), которая наклеивается на пластину МДФ и покрывается прочным составом. Это покрытие служит от 5 до 6 лет и не подлежит ремонту. Однако, ламинат имеет ряд неоспоримых преимуществ, он не царапается , не выгорает на солнце , стоек к пятнам, сигаретам и нашествию гостей на шпильках.

Ламинат делится на классы износоустойчивости (31, 32, 33, 23), от чего зависит его цена. При покупке обращайте внимание на рекомендации производителя. В сопроводительной документации должны быть следующие обозначения: рисунок домика указывает на то, что данный продукт применяется в жилом секторе; изображения человечков (от 1 до 3), как и цифры под ними (21, 22, 23), означают интенсивность нагрузки (низкая, средняя, высокая):

23 - жилые помещения, прихожая, кухня;
31 - общественные помещения и жилые помещения с интенсивной нагрузкой;
32 - общественные и коммерческие помещения: бутики, офисы;
33 - общественные и коммерческие помещения: магазины, спортзалы, бары, рестораны

## Рекомендации по укладке ламината

Клеевой и замковый ламинат

По технологии укладки ламинат делится на два вида - клеевой и бесклеевой (замковый). Панели клеевого ламината соединяются между собой встык и склеиваются при помощи конструкции паз-гребень. При монтаже клей обволакивает стыкуемые элементы панелей, в результате получается прочное монолитное покрытие. Этот способ укладки ламината обеспечивает неплохую гидроизоляцию пола. Панели бесклеевого ламината стыкуются друг с другом при помощи замкового механизма. Основное преимущество замкового способа - довольно простая и быстрая укладка плюс возможность замены панели в случае ее повреждения.

Подготовка пола к укладке ламината

Для того, чтобы пол из ламината прослужил долго, чтобы пластины не прогибались и не скрипели, необходимо грамотно осуществить подготовку чернового пола. Ламинат следует настилать на идеально ровную поверхность, создать которую можно, например, с помощью самовыравнивающейся смеси. После застывания смеси на пол укладывают гидроизоляционную пленку и шумопоглощающую подложку, которая гасит звук шагов и снижает шум внутри помещения. Кроме того, подложка позволяет скрыть незначительные неровности чернового пола и выполняет амортизирующие функции. В качестве шумопоглощающей основы могут быть использованы такие материалы, как вспененный полиэтилен, пробка или специально разработанные для укладки ламината профессиональные подложки.

Укладка ламината

Укладка ламинированных панелей производится без склеивания или сцепления с основанием пола, соединяются только торцы панелей. Таким образом, ламинат - это "плавающий" пол. Для соединения паза и гребня - в зависимости от вида ламината - применяются особые клеи или используется бесклеевой способ.

Чтобы стыки между панелями были меньше заметны, панели рекомендуется укладывать по направлению дневного света. Вдоль всех стен необходимо оставить зазоры не менее 10 мм.

Первый ряд панелей укладывается пазом к стене, последнюю панель следует обрезать, оставив зазор у стены. Длина обрезанной секции не должна быть меньше 30 см. Второй ряд начинается от обрезанной части панели первого ряда. При склеивании панелей клей наносят на всю поверхность торца паза. После соединения элементов излишки клея следует удалить с помощью влажной губки, а затем место стыка нужно вытереть насухо. При укладке последней секции каждого ряда и всех секции последнего ряда рекомендуется использовать опорную пяту. После укладки ламината по полу нельзя ходить по крайней мере 24 часа - до полного высыхания клея. Законченный внешний вид полу из ламината придадут маскирующие плинтусы, которые крепятся к стене.

вверх