# Тепло в доме

Каждый потенциальный домовладелец понимает, что в загородном доме должно быть тепло даже в лютый мороз. Однако далеко не все знают, как правильно спроектировать систему отопления: на какой стадии это следует делать, какими нормативами и правилами руководствоваться и т. д. Об этих правилах и поговорим.

Главный постулат - не откладывайте в долгий ящик проектирование системы отопления, то есть до тех пор, когда в доме уже будут работать отделочники, а на участке - ландшафтные дизайнеры. Увы, может случиться так, что для монтажа отопительной системы весьма дорогую отделку придется основательно попортить, а дорожки и лужайки перекопать траншеями под трубы. Как свидетельствует печальный опыт реализации некоторых проектов отопления, взаимодействие архитектора и специалиста по отопительным системам более чем желательно. Во-первых, клиенту кто-то должен объяснить "элементарную математику": сделав тонкие стены в доме, можно сэкономить на материалах, но при этом сильно проиграть в затратах на отопление, так что в будущем расходы на топливо намного превысят эту лукавую "экономию". Во-вторых, нередко требуется как-то умерить или подкорректировать фантазию проектировщика, который, идя на поводу у клиента, готов разместить на первом этаже гостиную, над ней - ванную комнату с джакузи, а санузлы первого и второго этажей разнести в противоположные концы дома.

Конечно, можно реализовать любые задумки, но надо иметь в виду, что таким образом вы увеличиваете расходы и снижаете надежность системы. Может оказаться, что дымоотводная труба будет проходить за стеной спальни, а под звук работающего котла вы вряд ли спокойно заснете. А иногда архитектор (опять же, стремясь угодить заказчику) предусматривает в проекте четырехэтажного дома котельную площадью три квадратных метра! При желании можно, разумеется, впихнуть туда какое-то отопительное оборудование, но наивно полагать, что оно обогреет огромный коттедж.

Действующие СНиПы и соответствующие надзирающие инстанции предъявляют к котельному оборудованию и помещениям, где оно размещается, определенные требования, игнорировать которые не должны ни архитекторы, ни домовладельцы. К примеру, в котельной обязательна вентиляция, поскольку для горения топлива необходим воздух. А если котел работает на твердом топливе, в котельную должен быть отдельный вход.

Вообще, расположение котельной - один из принципиальных вопросов, которые должен решить будущий домовладелец. Конечно, идеально, как советуют профессионалы, построить для отопительного оборудования отдельное здание. В крайнем случае можно разместить котельную в одном здании с гаражом, и если организовать усиленную циркуляцию воздуха между этими помещениями, в гараже будет поддерживаться минимальная влажность, а значит, ваш автомобиль не будет гнить и ржаветь. Считанные метры подземных коммуникаций от технического корпуса до дома хозяина не разорят, зато преимущества трудно будет не заметить.

Экономя средства, не надо сбрасывать со счетов и экологический аспект, и элементарный комфорт. Оптимальным с экологической точки зрения выбором является отдельное или пристроенное к дому помещение под котельную, где размещают котел, баки для топлива и нередко - довольно громоздкую систему водоочистки и водоподготовки, а также резервный электрогенератор.

Согласно действующим правилам и нормативам котельную можно устроить в подвальном этаже дома (запреты тут немногочисленны: например, нельзя устанавливать газовое отопительное оборудование мощностью более 100 кВт), что несколько дешевле в сравнении с отдельно стоящей котельной. Нежелательно размещать котельную где-то в глубине дома, поскольку потребуется тянуть топливопроводы и дымоходы через другие помещения. Следует помнить, что котельная в доме - это постоянно работающие механизмы, а отдельный фундамент исключит передачу вибраций, неприятные запахи и шум, да еще и обеспечит высокую пожаробезопасность. Такой вариант обойдется несколько дороже, но экономить на здоровье, думается, все же не стоит.

Причем уместно еще раз подчеркнуть: на бумаге, в предварительных эскизах, вы можете планировать котельную где угодно - на этой стадии еще не поздно все поправить. Если же стены уже возведены, нередко приходится жертвовать какой-нибудь кладовой или другим подсобным помещением, для того чтобы установить отопительное оборудование нужной мощности. Нежелание или неспособность заказчика сформулировать свои требования к отопительной системе с учетом перспективы тоже обычно приводит к переделкам и незапланированным расходам. Например, система рассчитана на отопление двухэтажного дома и бани; однако через год хозяин надстраивает еще один этаж, устраивает крытый бассейн, да еще сооружает флигель для гостей, который тоже нужно отапливать. Потянет ли система все эти новшества? Ясное дело - нет, поскольку заложенное в расчеты резервирование не превышает двадцати-тридцати процентов. В этом случае нужно менять котел или ставить дополнительный, что почти всегда связано с увеличением площади котельной и т. п.

Что касается выбора оборудования для котельной, то здесь заказчику не стоит вникать во все нюансы - надо просто выбрать авторитетную фирму и довериться профессионалам. Специалисты компании, имеющие опыт и прекрасно знающие нормативы и требования к отопительным системам, на высоком профессиональном уровне выполнят расчеты и обеспечат комплектацию. Вначале определяют необходимое для отопления дома количество тепла в зависимости от температурного режима каждого помещения, а также от размера дома, толщины стен и площади остекления. Исходя из этих данных, вам порекомендуют радиаторы, конвекторы, "теплые полы" - словом, все то, что делает дом теплым и комфортным. Оценив теплопотери дома, высчитывают нужную мощность котла, затем подбирают насос, расширительный бак, запорную арматуру, автоматику безопасности и другое стандартное оборудование, которым комплектуется любая система отопления. Заказчику же остается только выбрать материал труб (к примеру, медь или металлопластик), конструкцию радиаторов, определиться с дополнительной автоматикой.

Тип системы отопления обуславливается финансовыми возможностями и пожеланиями владельца дома. Можно сделать очень дорогую систему ("теплые полы", инфракрасные излучатели и т. д.), можно - более дешевую, но тоже эффективную. При желании можно даже спроектировать систему, рассчитанную на разные виды топлива: сегодня, допустим, вы заправляете котел соляркой, а завтра (если солярка кончилась) переводите систему на твердое топливо или электрическое отопление встроенными в котел ТЭНами - тепловыми электрическими нагревателями.

Специалисты петербургских инжиниринговых компаний могут выполнить практически любые не выходящие за разумные рамки требования заказчика - надо только заранее их сформулировать. Тогда, при разработке проекта дома спланировав на их основе систему отопления, вы избавите от многих неприятностей и лишних забот и себя, и тех, кто воплощает ваши мечты.

вверх