# Наклейка виниловых обоев

Легко понять тоску японца, знакомого лишь с традиционными бумажными комнатными перегородками - сёдзи. Вместе с тем, виниловые обои - «хорошо забытое старое», а их наклейка не является чем-то сверхсложным.

Люди «старшего поколения» помнят первые «моющиеся обои», появившиеся в начале 70-х годов, одновременно с «пирамидками» - бумажными молочными контейнерами. И те, и другие, были двухслойными, из бумаги, покрытой хлорвинилом. Именно этот материал и является предшественником современных виниловых обоев. Прототип виниловых обоев заслужил недобрую славу: комната, оклеенная ими, переставала «дышать», так как слой полиэтилена был непроницаем, как для влаги, так и для воздуха. Кому же хочется жить в полиэтиленовом пакете? Поэтому такими обоями оклеивали, в основном, нежилые помещения: кухни, коридоры, ванные.

Эта дурная репутация преследует, причем, совершенно незаслуженно, и современные виниловые обои. Что же произошло? Дело в том, что сейчас слой пластика делается микропористым, не затрудняющим «обмен веществ» квартиры. На поверхность получившегося «бутерброда» наносится рисунок или тиснение. Кроме того, существуют и другие варианты. Это, например, вспененные обои, термическая обработка которых придаёт слою винила дополнительную структуру. Другие, шелкографические обои, имеют шелковые нити, пронизывающие слой пластика. Виниловым родственны флизелиновые обои, в которых поливинил наносится на основу из нетканого полотна беленой целлюлозы и синтетических волокон.

вверх